Voltar ao Índice

# Configurações gerais do Assistente de perfil

A página Configurações gerais é a primeira no Assistente para criação de perfis WiFi.

NOTA: Em toda esta Ajuda os termos "sem fio" e "WiFi" são usados de modo intercambiável.

## Como acessar

1. Abra as Ferramentas do administrador. Abra um pacote novo ou um pacote existente.
2. Na aba Perfis, para um perfil existente, clique em Propriedades. Se estiver criando um novo perfil, clique em Adicionar.

Ao configurar um perfil, é possível usar o painel da esquerda para navegar até as páginas Configurações gerais e Configurações de segurança. Os botões Voltar e Próxima localizados na parte inferior do Assistente de perfil também podem ser usados para as mesmas funções.

## Descrição da página Configurações gerais

Nome | Descrição
--- | ---
Nome de perfil | Nome do perfil da rede sem fio. Ao configurar uma rede sem fio selecionada na lista Redes WiFi, o nome do perfil é idêntico ao nome da rede sem fio (SSID). Esse nome pode ser alterado para ser mais descritivo ou ser personalizado de acordo com seu uso pessoal Exemplos: 'Rede do escritório', 'Rede doméstica do João', 'Rede empresarial da ABC'
Nome da rede WiFi (SSID) | Nome do ponto de acesso da rede sem fio usado pelo adaptador WiFi para fazer a conexão. O nome da rede deve coincidir exatamente com o nome do ponto de acesso sem fio. O nome distingue maiúsculas/minúsculas. Quando você configurar uma rede sem fio selecionada na lista Redes WiFi, o nome da rede será extraído da lista de redes sem fio. Você não deve alterá-lo. <SSID não difusão>: Se um ponto de acesso não difundir seu nome de rede (SSID) ou se o adaptador WiFi receber um nome de rede oculto de um ponto de acesso desconhecido, ele será exibido na lista Redes WiFi. Para associar-se com uma entrada de rede <SSID não difusão>, é necessário criar um novo perfil antes da conexão. Forneça o SSID para o ponto de acesso. Após a conexão, ainda aparecerá &lt;SSID não difusão&gt; na lista Redes WiFi. O perfil SSID associado é exibido na Lista de perfis.
Modo de operação | Rede (Infra-estrutura): Conectar a um ponto de acesso. Uma rede de infra-estrutura consiste em um ou mais pontos de acesso e um ou mais computadores com adaptadores WiFi. Essa conexão é do tipo usado em redes domésticas, redes corporativas, hotéis e em outras áreas para fornecer acesso à rede e/ou à Internet. NOTA: Somente o modo Rede (Infra-estrutura) está disponível para os perfis do administrador (perfis Pré-login/Comum e Persistente). Para obter mais informações, consulte Perfis do administrador . Dispositivo a dispositivo (ad-hoc): Conecta diretamente a outros computadores em uma rede sem fio ad-hoc. Esse tipo de conexão é útil somente para as conexões estabelecidas entre dois ou mais computadores. Ela não fornece acesso a recursos de rede ou à Internet.
Tipo de perfil do administrador (Visível somente na Ferramenta do administrador) | Persistente: Os perfis persistentes são aplicados no período de inicialização ou quando ninguém estiver logado no computador. Após o logoff de um usuário, um perfil Persistente mantém uma conexão sem fio até que o computador seja desligado ou se outro usuário fizer login. Pré-login/Comum: Esses perfis só são configurados na Ferramenta do administrador. Os perfis Pré-login/Comum são aplicados assim que um usuário faz login. Se a conexão for estabelecida como parte da sequência de login do Windows (Pré-login/Comum). Este perfil é compartilhado por todos os usuários.
Avançado | Clique em Avançado para acessar as Configurações avançadas. Use as Configurações avançadas para definir as opções Manter conexão, Formato do Nome do usuário, Autoconexão ou Importação automática, abrir um aplicativo (Iniciar aplicativo), definir uma senha de um perfil (Proteção por senha), especificar um endereço de um ponto de acesso para conexão com o adaptador (Ponto de acesso obrigatório), e definir as opções de Conexão de pré-login.
Próxima | Passa para a página Configurações de segurança.
OK | Conclui a criação do novo perfil com as configurações atuais
Cancelar | Fecha o Assistente para criação de perfis de conexões WiFi e cancela as mudanças feitas.
Ajuda? | Mostra as informações da Ajuda desta página.

Voltar ao início

Voltar ao Índice

Marcas comerciais e isenções de responsabilidade