返回目录页面

# Cisco 兼容性扩展选项

Cisco 选项： 用以启用或禁用“无线电管理”和“混合单元模式”或“允许快速漫游”(CCKM)。

注意： 对 CKIP、LEAP 或 EAP-FAST 配置式，Cisco 兼容性扩展自动启用。要覆盖此行为，选择或清除此页面上的选项。

- 允许快速漫游 (CCKM)： 选择以启用客户端 WiFi 适配器作快速安全漫游。如果将无线 LAN 配置为快速重新连接，则启用了 EAP-FAST、EAP-TLS、PEAP-GTC、PEAP-MS-CHAP-V2 或 LEAP 的客户端设备能在接入点之间漫游而不涉及主服务器。使用“Cisco 集中的密钥管理”(CCKM)，一个经配置而提供“无线域服务” (WDS) 的接入点将取代 RADIUS 服务器的位置并验证客户端，而语音或其他对时间要求高的应用程序并没有明显的延迟。

启用 Cisco 兼容性扩展： 选择以为此 WiFi 连接配置式启用 Cisco 兼容扩展。

- 启用无线电管理支持： 选择此项以使 WiFi 适配器为 Cisco 基础架构提供无线电管理。如果在该基础架构上使用“Cisco Radio Management（Cisco 无线电管理）”实用程序，它将配置无线电参数、检测干扰和欺诈接入点。默认设置为关闭。
- 启用混合单元模式： 选择以允许 WiFi 适配器与混合单元通信。混合单元是一种 WiFi 网络，其中有些设备使用 WEP，有些不使用。参阅混合单元模式了解更多信息。默认设置是取消选择。

返回页首

返回目录页面

商标和免责声明