К содержанию

# Дополнительные настройки

Окно Дополнительные настройки используется для установки дополнительных параметров для конкретного профиля.

## Доступ

1. Откройте программу Администратор. Откройте новый или существующий пакет.
2. на вкладке "Профили" для существующего профиля выберите Свойства. Для добавления нового профиля щелкните Добавить.
3. В окне "Общие настройки" щелкните Дополнительно....

## Описание дополнительных настроек

Имя | Описание
--- | ---
Авто-подключение | Автоматически (по умолчанию): Выберите для попытки автоматического подключения утилиты подключения Intel® PROSet/Wireless WiFi к этому профилю, когда тот находится в диапазоне работы. По требованию: Используется для предотвращения автоматического подключения профиля, когда сеть находится в диапазоне работы адаптера. Например, если за подключение предусмотрена плата, и вы не хотите автоматически устанавливать соединение с сетью, находясь в зоне приема. В списке сетей WiFi и списке профилей сеть будет показана с помощью следующего значка, определяющего подключение "По требованию" (также называется подключением вручную). Для подключения к сети: Выберите сеть из списка сетей WiFi. Щелкните Подключить.
Автоимпорт | Эта функция позволяет сетевому администратору отправлять этот профиль в другие компьютеры. Если экспортируемый файл помещается в каталог другого компьютера WiFi\AutoImport, утилита подключения WiFi автоматически импортирует профиль. ПРИМЕЧАНИЕ. Данная функция доступна только во время конфигурирования профилей пользователей. Данная функция недоступна во время конфигурирования профилей администратора.
Выбор частоты | Здесь можно выбрать частоту для этого профиля подключения: Смешанная частота (по умолчанию): Выберите этот параметр для попытки использования этого профиля утилитой подключения WiFi и подключения к доступной сети на одной из двух частот. Частота 2,4 ГГц: Выберите этот параметр для попытки использования этого профиля утилитой подключений WiFi и подключения к доступной сети только на частоте 2,4 ГГц. Частота 5,2 ГГц: Выберите этот параметр для попытки использования этого профиля утилитой подключений WiFi и подключения к доступной сети только на частоте 5,2 ГГц.
Главная точка доступа | Заставляет адаптер WiFi подключаться к точке доступа, используя MAC-адрес. Введите MAC-адрес точки доступа (BSSID); 48-бит - 12 шестнадцатиричных символов. Например, 00:06:25:0E:9D:84. Очистить: Используется для очистки текущего адреса. ПРИМЕЧАНИЕ. Эта функция недоступна в режиме работы "ad hoc".
Защита паролем | Защитить профиль паролем (макс. 10 символов): Используется для защиты профиля паролем. По умолчанию - без защиты профиля паролем. Пароль: Введите пароль. Введенные символы пароля отображаются в виде звездочек. Подтвердите пароль: Введите пароль еще раз. ПРИМЕЧАНИЕ. Обязательно запишите и сохраните этот пароль. Если вы забудете его, его будет невозможно восстановить.
Автоматический запуск приложения | Автоматически запускает пакетный файл, исполнимый файл или сценарий подключения конкретного профиля к сети. Например, вы можете решить автоматически запускать сеанс VPN (Virtual Private Network) всякий раз, когда вы подключаетесь к беспроводной сети.. Щелкните Разрешить запуск приложения. Введите имя программы, которую необходимо запускать или щелкните Обзор для поиска файла программы на жестком диске. Щелкните OK для закрытия страницы дополнительных настроек.
Поддержание подключения | Параметр "Поддержание подключения" работает с беспроводным подключением, используя профиль пользователя после выхода того из системы. Если параметр Поддержание подключения отмечен, и существует профиль постоянного подключения, этот профиль не будет применен после выхода пользователя из системы. Он будет задействован только, когда будет потеряно подключение с этим профилем. ПРИМЕЧАНИЕ. Этот параметр может использоваться с клиентом Nortel VPN, когда тот сконфигурирован для настройки подключения после выхода из системы. ПРИМЕЧАНИЕ. Данная функция доступна только во время конфигурирования профилей пользователей. Данная функция недоступна во время конфигурирования профилей администратора.
Формат имени пользователя | Формат имени пользователя: Администратор может выбрать формат имени пользователя в сервере аутентификации. Параметры: user (по умолчанию) user@domain user@domain.com DOMAIN\user ПРИМЕЧАНИЕ. Данная функция доступна только во время конфигурирования профилей администратора. Он недоступен во время создания профиля на странице создания профилей WiFi.
Проверка домена PLC | Проверка предварительного подключения к домену: Этот параметр отображается только во время использования программы Администратор и только во время создания профиля предварительного/общего подключения. Параметры: Проверить наличие сервера домена: Используя профиль предварительного подключения во время входа в домен, этот параметр выполняет проверку наличия сервера домена до завершения процедуры входа. Если сервер не найден, процесс входа может быть задержан на минуту или более. Продолжить вход: Вход выполняется в обычном порядке. Наличие сервера не проверяется. ПРИМЕЧАНИЕ. Данная функция доступна только во время конфигурирования профилей администратора. Он недоступен во время создания профиля на странице создания профилей WiFi.
ОК | Закрывает страницу и сохраняет установки.
Отмена | Закрывает окно и отменяет выполненные изменения.
Справка | Отображает справочную информацию для этой страницы.

К началу страницы

К содержанию

Товарные знаки и отказ от обязательств