Voltar ao índice

# Ferramenta de diagnóstico manual

A Ferramenta de diagnóstico manual permite-lhe executar um conjunto de testes de diagnóstico que verificam a funcionalidade do adaptador WiFi. Há dois níveis de detalhes de diagnóstico representados nesta ferramenta: nível de utilizador e nível de suporte técnico. Ao nível do utilizador, a ferramenta só mostra uma breve descrição dos diferentes passos de diagnóstico que estão a ser tomados e só mostra uma indicação de êxito ou de falha para cada passo.

O nível do suporte técnico inclui a criação de um ficheiro de registo que contém informações detalhadas sobre todos os testes executados. Este ficheiro de registo pode ser guardado num ficheiro de texto e enviado por correio electrónico para um departamento de suporte técnico para resolver problemas de ligação.

## Como aceder

- Para utilizadores do Windows* XP, abra primeiro o Utilitário de Ligação WiFi Intel® PROSet/Wireless. No menu Ferramentas, clique em Ferramenta de diagnóstico manual.
- Para utilizadores do Windows Vista* ou do Windows* 7, clique em Iniciar > Todos os Programas > Intel PROSet Wireless > Diagnóstico manual WiFi.

### Definir a localização do ficheiro de registo

1. Na Ferramenta de diagnóstico manual, clique em Ficheiro > Definições.... O ficheiro de registo WirelessDiagLog.csv contém os resultados dos testes. É guardado como um ficheiro de texto e pode ser utilizado para resolver os problemas de conectividade de rede.
2. Clique em Procurar para especificar onde quer guardar o ficheiro de registo.
3. Clique em OK para aplicar as alterações e voltar à Ferramenta de diagnóstico manual. Quando voltar a executar os testes, o ficheiro de registo será guardado na localização especificada.

### Executar os testes

1. Clique na caixa de verificação ao lado de cada teste para seleccionar o teste a executar.
2. Clique em Executar testes para executar os testes seleccionados. Os resultados dos testes serão guardados num ficheiro chamado WirelessDiagLog.csv.
3. Clique em Fechar para fechar a Ferramenta de diagnóstico manual.

### Testes disponíveis

Nome | Descrição
--- | ---
Teste do hardware | O teste passa se o adaptador WiFi estiver presente e acessível. O teste falha se o adaptador não estiver presente ou estiver presente, mas desactivada. O resumo do teste indica se o hardware sem fios está activado ou desactivado. Resolução de problemas Verifique se o seu adaptador está listada em Placas de rede em Gestor de dispositivos. Se o adaptador não estiver listada, clique com o botão direito do rato em Placas de rede e seleccione Verificar se há alterações de hardware. Também pode reiniciar o seu sistema. Verifique se o adaptador está activada no Gestor de dispositivos. Quando o adaptador estiver desactivada, aparece um X vermelho no dispositivo. Clique com o botão direito do rato no adaptador e seleccione Activar no menu. Quando o adaptador apresentar um ponto de exclamação amarelo, clique no adaptador com o botão direito do rato e volte a instalar o controlador. Contacte o fabricante do computador para outras opções de resolução de problemas.
Teste do controlador | O resumo do teste apresenta o controlador da Intel® PRO/Wireless Network Connection suportado pelo adaptador WiFi. O teste verifica se a versão binária do controlador é compatível com a versão instalada do utilitário de ligação WiFi. O teste falha se a versão binária do controlador não for localizada ou se a versão do controlador não corresponder à versão do Utilitário de Ligação WiFi (por exemplo, versão 11.1.x.x e versão do controlador 9.0.x.x, 9.1.x.x ou 11.1.x.x). Resolução de problemas Reinstale os controladores com o Utilitário de Ligação WiFi.
Teste de rádio | O resumo do teste apresenta Ligar o rádio ou Desligar o rádio. O teste consulta o estado actual do rádio. Se o rádio estiver ligado, o teste passa com êxito. Se o rádio estiver desligado, o teste falha. Resolução de problemas Verifique se o rádio do adaptador WiFi está ligado. Utilize os seguintes métodos para ligar e desligar o rádio: Interruptor de hardware. Consulte o Gestor de Dispositivos para verificar se o adaptador está activado.
Teste de análise | O teste consulta as redes WiFi dentro do alcance do seu adaptador WiFi. O teste passa com êxito se as redes estiverem indicadas na lista de análise. O resumo do teste indica o número de redes disponíveis para estabelecer a ligação. Resolução de problemas Verifique se está dentro do alcance de um ponto de acesso. Desligue e volte a ligar o rádio sem fios. Verifique se a definição da banda sem fios corresponde à definição da banda do ponto de acesso. Desligue e volte a ligar o ponto de acesso.
Teste de associação | O resumo do teste indica Associado ou Não associado. A associação é o estabelecimento e a manutenção da ligação sem fios entre dispositivos. Quando a segurança estiver activada, os dispositivos apenas trocam credenciais de segurança. O teste verifica se há conectividade sem fios. O teste passa se o cliente for associado com êxito. Resolução de problemas Quando a força do sinal do ponto de acesso estiver fraca, utilize o teste de sinal listado abaixo. Verifique se foi criado um perfil. Se tiver sido criado: Certifique-se de que o SSID do perfil corresponde ao nome de rede (SSID) do ponto de acesso. Remova o perfil e crie um novo perfil. Certifique-se de que a sua rede sem fios não está incluída na lista de exclusões (de perfis). Certifique-se de que o endereço MAC não foi excluído no ponto de acesso.
Teste de autenticação | Descreve o processo após a associação, durante o qual a identidade do dispositivo sem fios ou utilizador final é verificada para depois ser permitido o acesso à rede. O teste consulta a informação de estado da autenticação, incluindo todas as informações das 'Extensões compatíveis com a Cisco' e relacionadas com a segurança. O teste passa se o cliente for autenticado com êxito. O teste falha se a chave WEP ou outras credenciais não forem autenticadas. O resumo do teste indica se a autenticação é necessária para a ligação à rede. Resolução de problemas Edite o seu perfil para garantir que as credenciais correctas foram utilizadas para a chave WEP, PSK, palavra-passe ou certificados. Remova o perfil existente e crie um novo perfil.
Teste de sinal | O resumo do teste indica a qualidade do sinal. Se a qualidade do sinal for fraca, utilize o botão Resolução de problemas para diagnosticar e corrigir o problema. Resolução de problemas Desloque o computador até 3 a 6 metros do ponto de acesso ou router sem fios. Reduza a interferência afastando-se de aparelhos (microondas, telemóveis ou telefones de 2,4 GHz) ou pontos de acesso que utilizem o mesmo canal. Experimente aumentar a potência de transmissão do ponto de acesso.
Teste de ping | O teste verifica se o adaptador WiFi enviou mensagens e recebeu respostas com êxito do endereço IP do ponto de acesso, gateway predefinido, servidor DHCP (se activado) e servidores DNS. O resumo do teste indica se foram recebidas respostas destas entidades. Exemplo: Resposta: AP, gateway predefinido. Sem resposta: Servidor DHCP NOTA: Se os testes de ping para este ponto de acesso e gateway predefinido forem bem-sucedidos, mas o teste de ping para o servidor DNS falhar, não se trata de um problema de rede sem fios, mas de um problema de rede geral. Resolução de problemas Desactive o firewall de segurança e execute o teste de ping novamente. Contacte o fabricante do ponto de acesso para resolver os problemas com a sua rede doméstica. Os utilizadores empresariais devem contactar o administrador da rede.
Resolução de problemas | Diagnostique e corrija os problemas indicados por cada um dos testes. O botão Resolução de problemas torna-se activo se o teste falhar.
Executar testes | Executa os testes que o utilizador tiver seleccionado.
Fechar | Fecha a página.
Ajuda? | Apresenta as informações de ajuda para esta página.

Voltar ao topo

Voltar ao índice

Marcas comerciais e exonerações de responsabilidade