# Protected Access Credentials (PAC)

เลือก Protected Access Credential (PAC) ที่จะใช้สำหรับส่วนกำหนดค่าไร้สาย EAP-FAST นี้

PAC ต่างๆ ที่เคยได้รับการกำหนดและเก็บอยู่ในคอมพิวเตอร์นี้จะแสดงขึ้นที่หน้าจอนี้

ชื่อ | คำอธิบาย
--- | ---
เลือก PAC ที่มีอยู่: | เลือก PAC ที่เก็บอยู่ในคอมพิวเตอร์นี้แล้ว
ID ผู้มีสิทธิ์ | ชื่อที่ไม่ซ้ำที่ระบุเครื่องเซิร์ฟเวอร์การตรวจสอบความถูกต้อง
ID ผู้เริ่มต้น | ชื่อที่ไม่ซ้ำที่ระบุเครื่องลูกข่าย
ประเภท | ประเภทเป็น Machine PAC หรือ Tunnel/User PAC
นำเข้า | การกระจาย PAC สามารถทำให้เสร็จสมบูรณ์ได้โดยผู้ใช้ (นอกย่านความถี่) การกำหนดโดยผู้ใช้ทำให้คุณสามารถสร้าง PAC สำหรับผู้ใช้บนเซิร์ฟเวอร์ ACS ได้ จากนั้นจึงนำเข้าไปยังคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ แฟ้ม PAC สามารถป้องกันด้วยรหัสผ่าน ซึ่งผู้ใช้ต้องป้อนเข้าไประหว่างการนำเข้า PAC
เอาออก | ลบ PAC ที่เลือกออกจากคอมพิวเตอร์ของคุณ
ตกลง | ปิดหน้าจอนี้ PAC ที่เลือกจะถูกนำไปใช้สำหรับส่วนกำหนดค่าไร้สายนี้
ยกเลิก | ปิดหน้าจอนี้โดยไม่เลือก PAC ที่มีอยู่สำหรับส่วนกำหนดค่านี้
วิธีใช้? | แสดงข้อมูลวิธีใช้สำหรับหน้านี้