Voltar ao Índice

# Configurações do adaptador

As aba Avançado mostra as propriedades do adaptador WiFi instalado em seu computador. Esta versão do software Intel® PROSet/Wireless WiFi é compatível com os seguintes adaptadores:

- Intel® Centrino® Ultimate-N 6300
- Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250
- Intel® Centrino® Advanced-N 6200
- Intel® WiMAX/WiFi Link 5350
- Intel® WiMAX/WiFi Link 5150
- Intel® WiFi Link 5300
- Intel® WiFi Link 5100
- Intel® WiFi Link 1000
- Intel® Wireless WiFi Link 4965AGN
- Intel® Wireless WiFi Link 4965AG_
- Intel® PRO/Wireless 3945ABG Network Connection

## Como acessar

Abra o Gerenciador de dispositivos e clique no adaptador de rede WiFi. Selecione a guia Avançado.

Para usuários do Windows Vista* e Windows* 7: Abra o Gerenciador de dispositivos e clique no adaptador de rede WiFi. Selecione a guia Avançado.

## Descrição das configurações do Adaptador WiFi

Nome | Descrição
--- | ---
Largura de canal 802.11n (2,4 GHz) | Defina a largura do canal de throughput alta para maximizar o desempenho. Defina a largura do canal como Auto ou 20MHz. Use 20MHz se os canais 802.11n estiverem restritos. Esta configuração só se aplica aos adaptadores compatíveis com 802.11n. NOTA: Esta configuração não se aplica aos seguintes adaptadores: Intel® Wireless WiFi Link 4965AGN (usa apenas a largura de canal de 20 MHz)
Largura do canal 802.11n (5,2 GHz) | Defina a largura do canal de throughput alta para maximizar o desempenho. Defina a largura do canal como Auto ou 20MHz. Use 20 MHz se os canais 802.11n estiverem restritos. Esta configuração só se aplica aos adaptadores compatíveis com 802.11n. NOTA: Esta configuração não se aplica aos seguintes adaptadores: Intel® WiFi Link 1000 Intel® Wireless WiFi Link 4965AGN
Modo 802.11n | O padrão 802.11n se baseia nos padrões 802.11 anteriores, incluindo o recurso MIMO (multiple-input multiple-output). O recurso MIMO aumenta a throughput de dados para melhorar a transferência de transferência. Selecione Ativado ou Desativado para definir o modo 802.11n do adaptador. Ativado é a configuração padrão. Esta configuração só se aplica aos adaptadores compatíveis com 802.11n. NOTA: Para alcançar taxas de transferência acima de 54 Mbps nas conexões do 802.11n, deve ser selecionada a segurança WPA2*-AES. É possível não selecionar qualquer tipo de segurança (Nenhum) para permitir a instalação da rede e o diagnóstico de problemas. Um administrador pode ativar ou desativar o suporte para o modo de alta throughput para reduzir o consumo de energia ou conflitos com outras faixas, ou problemas de compatibilidade.
Canal ad-hoc | A menos que outros computadores da rede ad-hoc usem um canal diferente do padrão, não há necessidade de mudar esse canal. Valor: Selecione o canal de operação permitido na lista. 802.11b/g: Selecione esta opção ao usar a freqüência de faixas ad-hoc do 802.11b e 802.11g (2,4 GHz). 802.11a: Selecione esta opção ao usar a freqüência de faixas ad-hoc do 802.11a (5 GHz). Esta configuração não se aplica ao adaptador Intel® WiFi Link 1000. NOTA: Quando um canal 802.11a não é exibido, isso indica que não há suporte para inicialização de redes ad-hoc nesses canais.
Gerenciamento de energia ad-hoc | Definir recursos para economizar energia para redes dispositivo a dispositivo (ad-hoc). Desativado: Selecione esta opção ao estabelecer conexão com redes ad-hoc que contêm estações sem suporte para o gerenciamento de energia ad-hoc. Economia máxima de energia: Selecione esta opção para prolongar a autonomia da bateria. Ambientes ruidosos: Selecione esta opção para otimizar o desempenho ou para estabelecer conexão com vários clientes.
Modo QoS Ad-hoc | Controle Qualidade do Serviço (QoS) em redes ad-hocs. O recurso QoS atribui prioridade ao tráfego procedente do ponto de acesso através de uma rede sem fio, com base na classificação do tráfego. WMM (WiFi MultiMedia) é a certificação de QoS da WiFi Alliance (WFA). Quando ativada, o adaptador utiliza a WMM para suportar as capacidades de rotulação e enfileiramento de prioridades para as rede Wi-Fi. WMM ativado (Padrão) WMM desativado
Sem tolerância a canal gordo | Este parâmetro informa às redes ao redor que este adaptador WiFi não é compatível com canais de 40 MHz na faixa de 2,4 GHz. A configuração padrão estará desligada (desabilitada), de modo que o adaptador não envia esta notificação. NOTA: Esta configuração não se aplica aos seguintes adaptadores: Intel® Wireless WiFi Link 4965AG_ Intel® PRO/Wireless 3945ABG Network Connection
Proteção para modo misto | Use para evitar colisões de dados em um ambiente misto de 802.11b e 802.11g. É necessário usar RTS/CTS (Request to Send/Clear to Send) em um ambiente onde os clientes não podem se ouvir mutuamente. É possível usar o CTS-to-self para aumentar a throughput em um ambiente onde os clientes estiverem muito próximos e puderem ouvir um ao outro.
Gerenciamento de energia | Permite que você selecione um equilíbrio entre o consumo de energia e o desempenho do adaptador WiFi. A barra deslizante das configurações de energia do adaptador WiFi define um equilíbrio entre a bateria e a fonte de alimentação do computador. Usar o valor padrão: (Padrão) - As configurações de energia dependem da fonte de alimentação do computador. Manual: Ajuste a barra deslizante na configuração necessária. Usar a configuração mais baixa para prolongar ao máximo a autonomia da bateria. Usar a configuração mais alta para obter o máximo desempenho. NOTA: A economia no consumo de energia varia de acordo com as configurações da rede (Infra-estrutura).
Agressividade de roaming | Esta configuração permite definir a agressividade de roaming de um cliente sem fio para melhorar a conexão com um ponto de acesso. Padrão: Parâmetro equilibrado entre não entrar em roaming e o desempenho. Mais baixo: O cliente sem fio não entrará em roaming. Só um prejuízo significativo na qualidade do link o obrigará a fazer roaming com outro ponto de acesso. Mais alto: Seu cliente sem fio rastreia constantemente a qualidade do link. Se ocorrer uma degradação, ele tentará encontrar e fará roaming para um ponto de acesso mais adequado.
Aumento da throughput | Muda o valor do Controle de estouro de pacote. Ativar: Selecione para ativar o aumento da throughput. Desativado: (Padrão) - Selecione para desativar o aumento da throughput.
Potência de transmissão | Configuração padrão: Configuração de potência máxima. Mais baixo: Cobertura de potência mínima: Define o adaptador para o nível mínimo de potência de transmissão. Permite expandir o número de áreas de cobertura ou restringir uma área. Reduza a área de cobertura nas áreas de tráfego intenso para melhorar a qualidade global das transmissões e evitar congestionamento e a interferência em outros dispositivos. Mais alto: Cobertura Máxima: Define o adaptador para um nível de potência de transmissão máxima. Selecione esta opção para obter o máximo desempenho e faixa de alcance em ambientes com dispositivos de rádio WiFi adicionais limitados. NOTA: A configuração ideal é definir sempre a potência de transmissão no nível mais baixo possível ainda compatível com a qualidade da comunicação. Isso permite a operação do mais alto número de dispositivos sem fio em áreas densas e a redução da interferência com outros dispositivos com os quais este rádio compartilha o seu espectro. NOTA: Este parâmetro entra em vigor quando é usado o modo Rede (Infra-estrutura) ou Dispositivo a dispositivo (ad-hoc).
Modo sem fio | Selecione o modo a ser usado para conexão com uma rede sem fio: Apenas 802.11a: Conectar o adaptador WiFi apenas a redes 802.11a. Não se aplica a todos os adaptadores 802.11b apenas: Conectar o adaptador WiFi apenas a redes 802.11b. Não se aplica a todos os adaptadores 802.11g apenas: Conectar o adaptador WiFi apenas a redes 802.11g. 802.11a e 802.11g: Conectar o adaptador WiFi apenas a redes 802.11a e 802.11g. Não se aplica a todos os adaptadores 802.11b e 802.11g: Conectar o adaptador WiFi apenas a redes 802.11b e 802.11g. Não se aplica a todos os adaptadores 802.11a, 802.11b e 802.11g: (Padrão) - Conectar com as redes sem fio 802.11a, 802.11b ou 802.11g. Não se aplica a todos os adaptadores
OK | Salva as configurações e volta à página anterior.
Cancelar | Fecha e cancela as mudanças feitas.

Voltar ao início

Voltar ao Índice

Marcas comerciais e isenções de responsabilidade