# 保护性接入身份凭证 (PAC)

选择一个“保护性接入身分凭证” (PAC) 以用于此 EAP-FAST 无线配置式。

将显示已提供给这台计算机并驻留在其上的任何 PAC。

名称 | 说明
--- | ---
选择一个现有 PAC： | 选择一个已驻留在这台计算机上的 PAC。
权威 ID | 标识验证服务器的唯一名称。
发起方 ID | 标识客户端的唯一名称。
类型 | 类型可为计算机 PAC 或隧道/用户 PAC。
导入 | PAC 的发布还可以手动完成（带外）。手动提供使您能在 ACS 服务器上为用户创建 PAC，然后将其导入到用户计算机。可用密码保护 PAC，用户在 PAC 导入过程中需要此密码。
删除 | 从计算机删除选定的 PAC。
确定 | 关闭此页面。选定的 PAC 用于此无线配置式。
取消 | 关闭此页面，不为此配置式选择一个现有 PAC。
帮助? | 提供有关此页面的帮助信息。