Tilbage til indhold

# Adapterindstillinger

Fanebladet Avanceret viser enhedsegenskaberne for WiFi-adapteren, der er installeret på din computer. Denne version af Intel® PROSet/Wireless WiFi-software er kompatibel med følgende adaptere:

- Intel® Centrino® Ultimate-N 6300
- Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250
- Intel® Centrino® Advanced-N 6200
- Intel® WiMAX/WiFi Link 5350
- Intel® WiMAX/WiFi Link 5150
- Intel® WiFi Link 5300
- Intel® WiFi Link 5100
- Intel® WiFi Link 1000
- Intel® Wireless WiFi Link 4965AGN
- Intel® Wireless WiFi Link 4965AGN
- Intel® PRO/Wireless 3945ABG Network Connection

## Sådan får du adgang til

Åbn Enhedshåndtering og klik på den trådløse netværksadapter. Vælg derefter fanen Avanceret.

For Windows Vista*- og Windows* 7-brugere: Åbn Enhedshåndtering og klik på den trådløse netværksadapter. Vælg derefter fanen Avanceret.

## Beskrivelse af WiFi-adapterindstillinger

Navn | Beskrivelse
--- | ---
802.11n kanalbredde (2,4 GHz) | Indstil båndbredden på højhastighedskanalen for at maksimere ydelsen. Indstil kanalbredden til Auto eller 20 MHz. Anvend 20MHz hvis 802.11n kanalerne er begrænsede. Denne indstilling gælder kun for 802.11n-kompatible adaptere. BEMÆRK: Denne indstilling gælder ikke for følgende adaptere: Intel® Wireless WiFi Link 4965AGN (kun 20 MHz kanalbredde)
802.11n kanalbredde (5,2 GHz) | Indstil båndbredden på højhastighedskanalen for at maksimere ydelsen. Indstil kanalbredden til Auto eller 20 MHz. Brug 20 MHz, hvis 802.11n-kanaler er begrænsede. Denne indstilling gælder kun for 802.11-kompatible adaptere. BEMÆRK: Denne indstilling gælder ikke for følgende adaptere: Intel® WiFi Link 1000 Intel® Wireless WiFi Link 4965AGN
802.11n-tilstand | 802.11n-standarden bygger på tidligere 802.11.11-standarder med tilføjelse af MIMO (multiple-input multiple-output). MIMO forøger datakapaciteten for at forbedre overførselshastigheden. Vælg Aktiveret eller Deaktiveret for at indstille 802.11n-tilstanden i WiFi-adapteren. Aktiveret er standardindstillingen. Denne indstilling gælder kun for 802.11-kompatible adaptere. BEMÆRK: Hvis du vil opnå overførselshastigheder, der er større end 54 Mbps, på 802.11n-tilslutninger, skal du vælge WPA2*-AES sikkerhed. Ingen sikkerhed (Ingen) kan vælges for at gøre netværksopsætning og fejlfinding mulig. En administrator kan aktivere eller deaktivere understøttelse af høj hastighed for at reducere strømforbruget, konflikter med andre bånd eller på grund af kompatibilitetsproblemer.
Ad hoc-kanal | Medmindre de andre computere på ad hoc-netværket bruger en anden kanal end standardkanalen, er der intet behov for at ændre kanalen. Værdi: Vælg den tilladte driftskanal på listen. 802.11b/g: Vælg denne indstilling ved brug af 802.11b og 802.11g (2,4 GHz) ad hoc-båndfrekvensen. 802.11a: Vælg denne indstilling ved brug af 802.11a (5 GHz) ad hoc-båndfrekvensen. Denne indstilling gælder ikke for Intel® WiFi Link 1000-adapteren. BEMÆRK: Når en 802.11a-kanal ikke vises, understøttes initiering af ad hoc-netværk ikke for 802.11a-kanaler.
Ad hoc-strømstyring | Indstil strømbesparelsesfunktioner for enhed-til-enhed (ad hoc) netværk. Deaktiver: Vælg denne ved tilslutning til ad hoc-netværk, som indeholder stationer, der ikke understøtter ad hoc-strømstyring Maksimal strømbesparelse: Vælg for optimering af batterilevetid. Støjfyldt miljø: Vælg, for at optimere ydelsen eller tilslutte med flere klienter.
Ad hoc QoS-tilstand | Quality of Service (QoS)-kontrol i ad hoc-netværk. QoS sikrer prioritering af trafik fra adgangspunktet via et trådløst LAN, baseret på trafikklassificering. WMM (Wi-Fi MultiMedia) er QoS-certificeringen af Wi-Fi-Alliancen (WFA). Hvis WMM er aktiveret, bruger WiFi-adapteren WMM til understøttelse af prioritetsmærkning og køkapaciteter for Wi-Fi netværk. WMM aktiveret (Standard) WMM deaktiveret
Intolerant over for bred kanal | Denne indstilling kommunikerer med de omgivende netværk og angiver, at denne WiFi-adapter ikke er tolerant over for 40 MHz kanaler i 2,4 GHz båndet. Standardindstillingen for dette er slået fra (deaktiveret), så adapteren ikke sender denne besked. BEMÆRK: Denne indstilling gælder ikke for følgende adaptere: Intel® Wireless WiFi Link 4965AGN Intel® PRO/Wireless 3945ABG Network Connection
Beskyttelse til blandet-tilstand | Bruges for at undgå datakollisioner i et blandet 802.11b- og 802.11g-miljø. Request to Send/Clear to Send (RTS/CTS) bør anvendes i et miljø, hvor klienterne muligvis ikke hører hinanden. CTS-to-self kan bruges til at forbedre ydelsen i et miljø, hvor klienterne er i nærheden af hinanden og kan høre hinanden.
Strømstyring | Giver dig mulighed for at vælge en balance mellem strømforbrug og WiFi-adapterydelse. Skyderen til WiFi-adapteres strømindstillinger sætter en balance mellem computerens strømkilde og batteriet. Brug standardværdi: (Standard) - Strømindstillinger er baseret på computerens strømkilde. Manuelt: Juster skyderen til den ønskede indstilling. Brug den laveste indstilling for at få maksimal batterilevetid. Brug den højeste indstilling for at få maksimal ydelse. BEMÆRK: Strømforbruget varierer, baseret på netværksindstillingerne (infrastruktur).
Roaming-aggressivitet | Med denne indstilling kan du definere, hvor aggressivt din trådløse klient roamer for at forbedre forbindelsen til et adgangspunkt. Standard: Afbalanceret indstilling mellem ikke-roaming og ydelse. Lavest: Din trådløse klient roamer ikke. Kun en væsentlig linkkvalitetsnedsættelse vil få den til at roame til et andet adgangspunkt. Højeste: Din trådløse klient sporer kontinuerligt linkkvaliteten. Hvis der sker en forringelse, forsøger den at finde og roame til et bedre adgangspunkt.
Forbedring af ydelse | Ændrer værdien for Packet Burst Control. Aktiver: Vælg for at aktivere forbedring af ydelsen. Deaktiver: (Standard) Vælg for at deaktivere forbedring af ydelsen.
Sendeeffekt | Standardindstilling: Højeste effektindstilling. Lavest: Minimumsdækning: Indstiller adapteren til den laveste sendeeffekt. Gør det muligt at udvide antallet af dækningsområder eller indkredse et dækningsområde. Reducerer dækningsområdet i områder med megen trafik for at forbedre den overordnede transmissionskvalitet, undgå flaskehalse og interferens med andre enheder. Højest: Maksimumsdækning: Indstil adapteren til et maksimalt sendeeffektniveau. Vælg for maksimal ydelse og dækning i miljøer med begrænset antal yderligere WiFi-radioenheder. BEMÆRK: Den optimale indstilling er nået, når brugeren altid indstiller sendeeffekten på det lavest mulige niveau, hvor kommunikationskvaliteten stadig bibeholdes. Dette tillader brug af det maksimale antal trådløse enheder i tæt befolkede områder, og mindsker interferens med andre enheder, som denne radio deler frekvensspektrum med. BEMÆRK: Denne indstilling træder i kraft, når enten netværk (infrastruktur) eller enhed-til-enhed-tilstand (ad hoc) anvendes.
Trådløs tilstand | Vælg hvilken tilstand, der skal bruges for tilslutning til et trådløst netværk: Kun 802.11a: Tilslut kun den trådløse WiFi-adapter til 802.11a-netværk. Gælder ikke for alle adaptere. Kun 802.11b: Tilslut kun den trådløse WiFi-adapter til 802.11b-netværk. Gælder ikke for alle adaptere. Kun 802.11g: Tilslut kun den trådløse WiFi-adapter til 802.11g-netværk. 802.11a og 802.11g: Tilslut kun WiFi-adapteren til 802.11a- og 802.11g-netværk. Gælder ikke for alle adaptere. 802.11b og 802.11g: Tilslut kun WiFi-adapteren til 802.11b- og 802.11g-netværk. Gælder ikke for alle adaptere. 802.11a, 802.11b og 802.11g: (Standard) - Tilslut til enten 802.11a, 802.11b eller 802.11g trådløse netværk. Gælder ikke for alle adaptere.
OK | Gemmer indstillinger, og returnerer til den forrige side.
Annuller | Lukker og annullerer eventuelle ændringer.

Tilbage til toppen

Tilbage til indhold

Varemærker og ansvarsfralæggelser