Voltar ao Índice

# Especificações

- Intel® Centrino® Ultimate-N 6300
- Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250
- Intel® Centrino® Advanced-N 6200
- Intel® WiMAX/WiFi Link 5350
- Intel® WiMAX/WiFi Link 5150
- Intel® WiFi Link 5300
- Intel® WiFi Link 5100
- Intel® WiFi Link 1000
- Intel® Wireless WiFi Link 4965AGN
- Intel® Wireless WiFi Link 4965AG_
- Intel® PRO/Wireless 3945ABG Network Connection
- Intel® PRO/Wireless 3945BG Network Connection

## Intel® Centrino® Advanced-N 6200 e Intel® Centrino® Ultimate-N 6300

Fator de forma | Mini-placa completa e Meia-mini-placa PCI Express*
Dimensões | Mini-placa completa: Largura 2,00 pol. x Comprimento 1,18 pol. x Altura 0,18 pol. (50,95 mm x 30 mm x 4,5 mm) Meia-mini-placa: Largura 1,049 pol. x Comprimento 1,18 pol. x Altura 0,18 pol. (26,64 cm x 30 mm x 4,5 mm)
Conector da Interface da Antena | Hirose U.FL-R-SMT machos com conector de cabo U.FL-LP-066
Diversidade de antenas | Diversificação dupla incorporada
Interface do conector | Conector de limite da mini-placa de 52 pinos
Tensão | 3,3 V
Temperatura de serviço | 0 a 80ºC
Umidade | 50 a 95% não-condensada (a temperaturas de 25 a 35ºC)
Modulação de freqüência | 5 GHz (802.11a/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Faixa de freqüência | 5,15 GHz - 5,85 GHz (de acordo com o país) | 2,400 - 2,4835 GHz (de acordo com o país)
Modulação | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Mídia sem fio | UNII de 5 GHz: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | ISM de 2,4 GHz: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Canais | 4 a 12 (de acordo com o país) | Canal 1-11 (EUA somente) Canais de 1 a 13 (Japão, Europa)
Taxas de dados do IEEE 802.11n | Intel® Centrino® Ultimate-N 6300 Tx/Rx: 450, 405, 360, 300, 270, 243, 240, 216.7, 195, 180, 173.3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86.667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2 Mbps
Intel® Centrino® Advanced-N 6200 Tx/Rx: 300, 270, 243, 240, 180, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86.667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2 Mbps
Taxas de dados do IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Taxas de dados do IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Taxas de dados do IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Mbps
Geral
Sistemas operacionais | Microsoft Windows* XP (32 bits e 64 bits) Windows Vista* (32 bits e 64 bits) Windows* 7 (32 bits e 64 bits)
Certificação WiFi(R) Alliance* | Certificação WiFi* para os padrões 802.11b, 802.11g, 802.11a, 802.11h, 802.11d, WPA-Pessoal, WPA-Empresa, WPA2-Pessoal, WPA2-Empresa, WMM, WMM Power Save, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Certificação Cisco Compatible Extensions | Cisco Compatible Extensions, v4.0
WLAN Padrão | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a, 802.11n
Arquitetura | Modos de operação Infra-estrutura ou Ad-hoc (ponto-a-ponto)
Segurança | WPA-Pessoal, WPA2-Pessoal, WPA-Empresa, WPA2-Empresa, AES-CCMP 128 bits, WEP 128 bits e 64 bits; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Segurança do produto | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

## Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250

Fator de forma | Mini-placa completa e Meia-mini-placa PCI Express*
Dimensões | Mini-placa completa: Largura 2,00 pol. x Comprimento 1,18 pol. x Altura 0,18 pol. (50,95 mm x 30 mm x 4,5 mm) Meia-mini-placa: Largura 1,049 pol. x Comprimento 1,18 pol. x Altura 0,18 pol. (26,64 cm x 30 mm x 4,5 mm)
Conector da Interface da Antena | Hirose U.FL-R-SMT machos com conector de cabo U.FL-LP-066
Diversidade de antenas | Diversificação dupla incorporada
Interface do conector | Conector de limite da mini-placa de 52 pinos
Tensão | 3,3 V
Temperatura de serviço | 0 a 80ºC
Umidade | 50 a 95% não-condensada (a temperaturas de 25 a 35ºC)
Modulação de freqüência | 5 GHz (802.11a/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Faixa de freqüência | 5,15 GHz - 5,85 GHz (de acordo com o país) | 2,400 - 2,4835 GHz (de acordo com o país)
Modulação | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Mídia sem fio | UNII de 5 GHz: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | ISM de 2,4 GHz: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Canais | 4 a 12 (de acordo com o país) | Canal 1-11 (EUA somente) Canais de 1 a 13 (Japão, Europa)
Taxas de dados do IEEE 802.11n | Tx/Rx: 300, 270, 243, 240, 180, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86.667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2 Mbps
Taxas de dados do IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Taxas de dados do IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Taxas de dados do IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Mbps
Geral
Sistemas operacionais | Microsoft Windows* XP (32 bits e 64 bits) Windows Vista* (32 bits e 64 bits) Windows* 7 (32 bits e 64 bits)
Certificação WiFi(R) Alliance* | Certificação WiFi* para os padrões 802.11b, 802.11g, 802.11a, 802.11h, 802.11d, WPA-Pessoal, WPA-Empresa, WPA2-Pessoal, WPA2-Empresa, WMM, WMM Power Save, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Certificação Cisco Compatible Extensions | Cisco Compatible Extensions, v4.0
WLAN Padrão | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a, 802.11n
Arquitetura | Modos de operação Infra-estrutura ou Ad-hoc (ponto-a-ponto)
Segurança | WPA-Pessoal, WPA2-Pessoal, WPA-Empresa, WPA2-Empresa, AES-CCMP 128 bits, WEP 128 bits e 64 bits; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Segurança do produto | UL, C-UL, CB (IEC 60590)
WiMAX
Faixa de freqüência | 2,5 - 2,7 GHz (Perfil 3A)
Modulação | UL - QPSK, 16 QAM DL - QPSK, 16 QAM, 64 QAM
Mídia sem fio | Modo dúplex: operações TDD | OFDMA (SOFDMA) escalável: 512 e 1024 FFT
permutação de sub-portadora: PUSC | Larguras de banda do canal: 5 MHz e 10 MHz
Conjunto de recursos da versão de rede WiMAX | SPWG/NWG versão 1.5 SPWG/NWG versão 1.5
Desempenho da taxa | DL de 10 Mbps e UL de 4 Mbps @ velocidade de pico (desempenho OTA, canal de 10 MHz)
Potência de saída do transmissor de RF | Compatível com Potência da classe 2
WiMAX — Considerações gerais
Sistemas operacionais | Microsoft Windows* XP (32 bits e 64 bits) Windows Vista* (32 bits e 64 bits) Windows* 7 (32 bits e 64 bits)
Compatibilidade padrão | 802.16e-2005 Corrigenda 2 (D4)
Conjunto de recursos do Perfil do WiMAX System | Mobile WiMAX versão 1, Wave II Perfil 3A
Segurança | Key Management Protocol (PKMv2)
Criptografia | CCMP (Counter-Mode/CBC-MAC) de 128 bits, baseado na criptografia AES

## Intel® WiMAX/WiFi Link 5350 e Intel® WiMAX/WiFi Link 5150

WiFi / WiMAX
Fator de forma | Mini-placa ou e meia-mini-placa PCI Express*
SKUs | Intel® WiMAX/WiFi Link 5350 - 3x3 MC Intel® WiMAX/WiFi Link 5150 - 1X2 MC/HMC
Dimensões | Mini-placa: Largura 2,00 pol. x Comprimento 1,18 pol. x Altura 0,18 pol. (50,80 mm x 30 mm x 4,5 mm) Meia-mini-placa: Largura 1,049 pol. x Comprimento 1,18 pol. x Altura 0,18 pol. (26,64 cm x 30 mm x 4,5 mm)
Conector da Interface da Antena | Hirose U.FL-R-SMT machos com conector de cabo U.FL-LP-066
Diversidade de antenas | Diversificação dupla incorporada
Interface do conector | Conector de borda da mini-placa, de 53 pinos
Tensão | 3,3 V
Temperatura de serviço | 0 a 80ºC
Umidade | 50 a 90% não-condensada (a temperaturas de 25 a 35ºC)
WiFi
Modulação de freqüência | 5 GHz (802.11a/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Faixa de freqüência | 5,15 GHz - 5,85 GHz (de acordo com o país) | 2,41 - 2,474 GHz (de acordo com o país)
Modulação | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Mídia sem fio | UNII de 5 GHz: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | ISM de 2,4 GHz: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Canais | 4 a 12 (de acordo com o país) | Canal 1-11 (EUA somente) Canais de 1 a 13 (Japão, Europa)
Taxas de dados do IEEE 802.11n | Intel® WiFi Link 5350 450, 405, 360, 300, 270, 243, 240, 216.7, 195, 180, 173.3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86.667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2 Mbps
Intel® WiFi Link 5150 300, 270, 243, 240, 180, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86.667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2 Mbps
Taxas de dados do IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Taxas de dados do IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Taxas de dados do IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Mbps
WiFi — Considerações gerais
Sistemas operacionais | Microsoft Windows* XP (32 bits e 64 bits) Windows Vista* (32 bits e 64 bits) Windows* 7 (32 bits e 64 bits)
Certificação WiFi(R) Alliance* | Certificação WiFi* para os padrões 802.11b, 802.11g, 802.11a, 802.11h, 802.11d, WPA-Pessoal, WPA-Empresa, WPA2-Pessoal, WPA2-Empresa, WMM, WMM Power Save, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS
Certificação Cisco Compatible Extensions | Cisco Compatible Extensions, v4.0
WLAN Padrão | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a, 802.11n
Arquitetura | Modos de operação Infra-estrutura ou Ad-hoc (ponto-a-ponto)
Segurança | WPA-Pessoal, WPA2-Pessoal, WPA-Empresa, WPA2-Empresa, 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Criptografia | AES-CCMP 128 bits, WEP 128 e 64 bits, CKIP, TKIP
Segurança do produto | UL, C-UL, CB (IEC 60590)
WiMAX
Faixa de freqüência | 2,5 - 2,7 GHz (Perfil 3A)
Modulação | UL - QPSK, 16 QAM DL - QPSK, 16 QAM, 64 QAM
Mídia sem fio | Modo dúplex: operações TDD | OFDMA (SOFDMA) escalável: 512 e 1024 FFT
permutação de sub-portadora: PUSC | Larguras de banda do canal: 5 MHz e 10 MHz
Conjunto de recursos da versão de rede WiMAX | SPWG/NWG versão 1.5 SPWG/NWG versão 1.5
Desempenho da taxa | DL de 10 Mbps e UL de 4 Mbps @ velocidade de pico (desempenho OTA, canal de 10 MHz)
Potência de saída do transmissor de RF | Compatível com Potência da classe 2
WiMAX — Considerações gerais
Sistemas operacionais | Microsoft Windows* XP (32 bits e 64 bits) Windows Vista* (32 bits e 64 bits) Windows* 7 (32 bits e 64 bits)
Compatibilidade padrão | 802.16e-2005 Corrigenda 2 (D4)
Conjunto de recursos do Perfil do WiMAX System | Mobile WiMAX versão 1, Wave II Perfil 3A
Segurança | Key Management Protocol (PKMv2)
Criptografia | CCMP (Counter-Mode/CBC-MAC) de 128 bits, baseado na criptografia AES

## Intel® WiFi Link 5100 e Intel® WiFi Link 5300

Fator de forma | Mini-placa completa e Meia-mini-placa PCI Express*
Dimensões | Mini-placa completa: Largura 2,00 pol. x Comprimento 1,18 pol. x Altura 0,18 pol. (50,95 mm x 30 mm x 4,5 mm) Meia-mini-placa: Largura 1,049 pol. x Comprimento 1,18 pol. x Altura 0,18 pol. (26,64 cm x 30 mm x 4,5 mm)
Conector da Interface da Antena | Hirose U.FL-R-SMT machos com conector de cabo U.FL-LP-066
Diversidade de antenas | Diversificação dupla incorporada
Interface do conector | Conector de limite da mini-placa de 52 pinos
Tensão | 3,3 V
Temperatura de serviço | 0 a 80ºC
Umidade | 50 a 95% não-condensada (a temperaturas de 25 a 35ºC)
Modulação de freqüência | 5 GHz (802.11a/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Faixa de freqüência | 5,15 GHz - 5,85 GHz (de acordo com o país) | 2,400 - 2,4835 GHz (de acordo com o país)
Modulação | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Mídia sem fio | UNII de 5 GHz: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | ISM de 2,4 GHz: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Canais | 4 a 12 (de acordo com o país) | Canal 1-11 (EUA somente) Canais de 1 a 13 (Japão, Europa)
Taxas de dados do IEEE 802.11n | Intel® WiFi Link 5300 450, 405, 360, 300, 270, 243, 240, 216.7, 195, 180, 173.3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86.667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2 Mbps
Intel® WiFi Link 5100 300, 270, 243, 240, 180, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86.667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2 Mbps
Taxas de dados do IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Taxas de dados do IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Taxas de dados do IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Mbps
Geral
Sistemas operacionais | Microsoft Windows* XP (32 bits e 64 bits) Windows Vista* (32 bits e 64 bits) Windows* 7 (32 bits e 64 bits)
Certificação WiFi(R) Alliance* | Certificação WiFi* para os padrões 802.11b, 802.11g, 802.11a, 802.11h, 802.11d, WPA-Pessoal, WPA-Empresa, WPA2-Pessoal, WPA2-Empresa, WMM, WMM Power Save, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Certificação Cisco Compatible Extensions | Cisco Compatible Extensions, v4.0
WLAN Padrão | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a, 802.11n
Arquitetura | Modos de operação Infra-estrutura ou Ad-hoc (ponto-a-ponto)
Segurança | WPA-Pessoal, WPA2-Pessoal, WPA-Empresa, WPA2-Empresa, AES-CCMP 128 bits, WEP 128 bits e 64 bits; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Segurança do produto | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

## Intel® WiFi Link 1000

WiFi / WiMAX
Fator de forma | Mini-placa e Meia-mini-placa PCI Express*
SKUs | Intel® WiFi Link 1000 - 1X2 MC/HMC
Dimensões | Mini-placa: Largura 2,00 pol. x Comprimento 1,18 pol. x Altura 0,18 pol. (50,80 mm x 30 mm x 4,5 mm) Meia-mini-placa: Largura 1,049 pol. x Comprimento 1,18 pol. x Altura 0,18 pol. (26,64 cm x 30 mm x 4,5 mm)
Conector da Interface da Antena | Hirose U.FL-R-SMT machos com conector de cabo U.FL-LP-066
Diversidade de antenas | Diversificação dupla incorporada
Interface do conector | Conector de limite da mini-placa de 52 pinos
Tensão | 3,3 V
Temperatura de serviço | 0 a 80ºC
Umidade | 50 a 90% não-condensada (a temperaturas de 25 a 35ºC)
WiFi
Modulação de freqüência | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Faixa de freqüência | 2,41 - 2,474 GHz (de acordo com o país)
Modulação | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, CCK, DQPSK, DBPSK
Mídia sem fio | ISM de 2,4 GHz: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Canais | Canais de 1 a 11 (EUA Canais de 1 a 13 (Japão, Europa) Canais de 4 a 12 (Outros países, dependendo do país)
Taxas de dados do IEEE 802.11n | 300, 270, 243, 240, 180, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86.667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2 Mbps
Taxas de dados do IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Taxas de dados do IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Mbps
WiFi — Considerações gerais
Sistemas operacionais | Microsoft Windows* XP (32 e 64 bits) e Windows Vista* (32 e 64 bits)
Certificação WiFi(R) Alliance* | Certificação Wi-Fi* para os padrões 802.11b, 802.11g, 802.11h, 802.11d, WPA-Pessoal, WPA-Empresa, WPA2-Pessoal, WPA2-Empresa, WMM, WMM Power Save, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS
Certificação Cisco Compatible Extensions | Cisco Compatible Extensions, v4.0
WLAN Padrão | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11n
Arquitetura | Modos de operação Infra-estrutura ou Ad-hoc (ponto-a-ponto)
Segurança | WPA-Pessoal, WPA2-Pessoal, WPA-Empresa, WPA2-Empresa, 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Criptografia | AES-CCMP 128 bits, WEP 128 e 64 bits, CKIP, TKIP
Segurança do produto | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

## Intel® Wireless WiFi Link 4965AGN

Fator de forma | Mini-placa PCI Express*
Dimensões | Largura 2,00 pol. x Comprimento 1,18 pol. x Altura 0,18 pol. (50,95 mm x 30 mm x 4,5 mm)
Conector da Interface da Antena | Hirose U.FL-R-SMT machos com conector de cabo U.FL-LP-066
Diversidade de antenas | Diversificação dupla incorporada
Interface do conector | Conector de limite da mini-placa de 52 pinos
Tensão | 3,3 V
Temperatura de serviço | 0 a 80ºC
Umidade | 50 a 95% não-condensada (a temperaturas de 25 a 35ºC)
Modulação de freqüência | 5 GHz (802.11a/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Faixa de freqüência | 5,15 GHz - 5,85 GHz (de acordo com o país) | 2,400 - 2,4835 GHz (de acordo com o país)
Modulação | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Mídia sem fio | UNII de 5 GHz: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | ISM de 2,4 GHz: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Canais | 4 a 12 (de acordo com o país) | Canal 1-11 (EUA somente) Canais de 1 a 13 (Japão, Europa)
Taxas de dados do IEEE 802.11n | Rx: 300, 270, 243, 240, 180 Rx/Tx: 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86.667, 72.2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Taxas de dados do IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Taxas de dados do IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Taxas de dados do IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Mbps
Geral
Sistemas operacionais | Microsoft Windows* XP (32 bits e 64 bits) Windows Vista* (32 bits e 64 bits) Windows* 7 (32 bits e 64 bits)
Certificação WiFi(R) Alliance* | Certificação WiFi* para os padrões 802.11b, 802.11g, 802.11a, 802.11h, 802.11d, WPA-Pessoal, WPA-Empresa, WPA2-Pessoal, WPA2-Empresa, WMM, WMM Power Save, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Certificação Cisco Compatible Extensions | Cisco Compatible Extensions, v4.0
WLAN Padrão | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a, 802.11n
Arquitetura | Modos de operação Infra-estrutura ou Ad-hoc (ponto-a-ponto)
Segurança | WPA-Pessoal, WPA2-Pessoal, WPA-Empresa, WPA2-Empresa, AES-CCMP 128 bits, WEP 128 bits e 64 bits; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Segurança do produto | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

## Intel® Wireless WiFi Link 4965AG_

Esta é a versão do Intel Wireless WiFi 4965AGN com recursos 8-2.11n desativados. 802.11n se refere a: Emenda do protocolo em fase de aceitação IEEE P802.11n / D2.0 para PADRÃO [PARA] Tecnologia da Informação - Telecomunicações e intercâmbio de informações entre sistemas - redes Locais e Metropolitanas - Requisitos Específicos - Parte 11: Especificações MAC (Medium Access Control) de redes sem fio e Camada Física (PHY): Otimizações para velocidades de transmissão mais altas.

Fator de forma | Mini-placa PCI Express
Dimensões | Largura 2,00 pol. x Comprimento 1,18 pol. x Altura 0,18 pol. (50,95 mm x 30 mm x 4,5 mm)
Conector da Interface da Antena | Hirose U.FL-R-SMT machos com conector de cabo U.FL-LP-066
Diversidade de antenas | Diversificação dupla incorporada
Interface do conector | Conector de limite da mini-placa de 52 pinos
Tensão | 3,3 V
Temperatura de serviço | 0 a 80ºC
Umidade | 50 a 95% não-condensada (a temperaturas de 25 a 35ºC)
Modulação de freqüência | 5 GHz (802.11a) | 2,4 GHz (802.11b/g)
Faixa de freqüência | 5,15 GHz - 5,85 GHz (de acordo com o país) | 2,400 - 2,4835 GHz (de acordo com o país)
Modulação | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Mídia sem fio | UNII de 5 GHz: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | ISM de 2,4 GHz: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Canais | 4 a 12 (de acordo com o país) | Canal 1-11 (EUA somente) Canais de 1 a 13 (Japão, Europa)
Taxas de dados do IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Taxas de dados do IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Taxas de dados do IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Mbps
Geral
Sistemas operacionais | Microsoft Windows* XP (32 bits e 64 bits) Windows Vista* (32 bits e 64 bits) Windows* 7 (32 bits e 64 bits)
Certificação WiFi(R) Alliance* | Certificação WiFi* para o 802.11b, 802.11g, 802.11a, WPA, WPA2, WMM, EAP-SIM
Certificação Cisco Compatible Extensions | Cisco Compatible Extensions, v4.0
WLAN Padrão | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a
Arquitetura | Modos de operação Infra-estrutura ou Ad-hoc (ponto-a-ponto)
Segurança | WPA-Pessoal, WPA2-Pessoal, WPA-Empresa, WPA2-Empresa, AES-CCMP 128 bits, WEP 128 bits e 64 bits; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Segurança do produto | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

## Intel® PRO/Wireless 3945ABG Network Connection

Fator de forma | Mini-placa PCI Express
Dimensões | Largura 2,00 pol. x Comprimento 1,18 pol. x Altura 0,18 pol. (50,95 mm x 30 mm x 4,5 mm)
Conector da Interface da Antena | Hirose U.FL-R-SMT machos com conector de cabo U.FL-LP-066
Diversidade de antena dupla | Chaveamento de diversificação dupla incorporada
Interface do conector | Conector de limite da mini-placa de 52 pinos
Tensão | 3,3 V
Temperatura de serviço | 0 a 80ºC
Umidade | 50 a 92% não-condensada (a temperaturas de 25ºC a 55ºC)
Modulação de freqüência | 5 GHz (802.11a) | 2,4 GHz (802.11b/g)
Faixa de freqüência | 5,15 a 5,85 GHz | 2,400 - 2,4835 GHz (de acordo com o país)
Modulação | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Mídia sem fio | UNII de 5 GHz: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | ISM de 2,4 GHz: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Canais | 4 a 12 não sobrepostos, dependendo do país | Canal 1-11 (EUA somente) Canais de 1 a 13 (Japão, Europa)
Taxas de dados | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps | 11, 5,5, 2, 1 Mbps
Geral
Sistemas operacionais | Microsoft Windows* XP (32 bits e 64 bits) Windows Vista* (32 bits e 64 bits) Windows* 7 (32 bits e 64 bits)
Certificação WiFi(R) Alliance* | Certificação WiFi* para os padrões 802.11b, 802.11g, 802.11a, 802.11h, 802.11d, WPA-Pessoal, WPA-Empresa, WPA2-Pessoal, WPA2-Empresa, WMM, WMM Power Save, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Certificação Cisco Compatible Extensions | Cisco Compatible Extensions, v4.0
WLAN Padrão | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a
Arquitetura | Modos de operação Infra-estrutura ou Ad-hoc (ponto-a-ponto)
Segurança | WPA-Pessoal, WPA2-Pessoal, WPA-Empresa, WPA2-Empresa, AES-CCMP 128 bits, WEP 128 bits e 64 bits; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Segurança do produto | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

## Intel® PRO/Wireless 3945BG Network Connection

Fator de forma | Mini-placa PCI Express
Dimensões | Largura 2,00 pol. x Comprimento 1,18 pol. x Altura 0,18 pol. (50,95 mm x 30 mm x 4,5 mm)
Conector da Interface da Antena | Hirose U.FL-R-SMT machos com conector de cabo U.FL-LP-066
Diversidade de antena dupla | Chaveamento de diversificação dupla incorporada
Interface do conector | Conector de limite da mini-placa de 52 pinos
Tensão | 3,3 V
Temperatura de serviço | 0 a 80ºC
Umidade | 50 a 92% não-condensada (a temperaturas de 25ºC a 55ºC)
Modulação de freqüência | 2,4 GHz (802.11b/g)
Faixa de freqüência | 2,400 - 2,4835 GHz (de acordo com o país)
Modulação | CCK, DQPSK, DBPSK
Mídia sem fio | ISM de 2,4 GHz: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Canais | Canal 1-11 (EUA somente) Canais de 1 a 13 (Japão, Europa)
Taxas de dados do IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6, 5,5, 2, 1 Mbps
Taxas de dados do IEEE 802.11g | 11, 5,5, 2, 1 Mbps
Geral
Sistemas operacionais | Microsoft Windows* XP (32 bits e 64 bits) Windows Vista* (32 bits e 64 bits) Windows* 7 (32 bits e 64 bits)
Certificação WiFi(R) Alliance* | Certificação WiFi* para os padrões 802.11b, 802.11g, WPA, WPA2, WMM, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Certificação Cisco Compatible Extensions | Cisco Compatible Extensions, v4.0
WLAN Padrão | IEEE 802.11g, 802.11b
Arquitetura | Modos de operação Infra-estrutura ou Ad-hoc (ponto-a-ponto)
Segurança | WPA-Pessoal, WPA2-Pessoal, WPA-Empresa, WPA2-Empresa, AES-CCMP 128 bits, WEP 128 bits e 64 bits; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Segurança do produto | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

Voltar ao início

Voltar ao Índice

Marcas comerciais e isenções de responsabilidade