返回目录页面

# 手动诊断工具

手动诊断工具允许您运行一套诊断测试以确认您的 WiFi 适配器的功能。此项工具提供两个层次的诊断细节： 用户层次 和技术支持层次。在用户层次，此工具仅以简短的描述说明正在进行的各个诊断步骤，并对各步骤仅表明是通过或失败。

技术支持层次包括创建一个日志文件，该文件包含有关所执行的全部测试的详尽信息。此日志文件可保存为文本文件，并以电子邮件发送到技术支持部门，供其诊断连接问题。

## 如何访问

- 对 Windows* XP 用户，首先打开英特尔® PROSet/无线 WiFi 连接实用程序。然后在“工具”菜单，单击手动诊断工具。
- 对 Windows* Vista* 或 Windows* 7的用户，单击开始 > 所有程序 > 英特尔 PROSet 无线 > WiFi 手动诊断工具。

### 设定日志文件位置

1. 在手动诊断工具内，单击文件 > 设置...。名为 WirelessDiagLog.csv 的文件包含测试结果。它被保存为文本文件，以便用于对网络连接问题进行诊断。
2. 单击浏览以指定保存日志文件的位置。
3. 单击确定以应用更改并返回到手动诊断工具。下次运行测试时，日志文件将保存在您指定的位置。

### 运行测试

1. 单击各个测试一侧的复选框以选定运行该项测试。
2. 单击运行测试以运行选定的测试。测试结果将保存在名为 WirelessDiagLog.csv 的文件中。
3. 单击关闭关闭“手动诊断工具”。

### 可用的测试

名称 | 说明
--- | ---
硬件测试 | 如果 WiFi 适配器存在，并且可访问，则测试通过。如果适配器不存在或存在但是禁用，则测试失败。测试摘要显示无线硬件是启用还是禁用。 故障诊断 请确认您的适配器在设备管理器中的网络适配器下列出。 如果该适配器未列出，右击网络适配器并选择扫描检测硬件改动。您还可以重新启动系统。 确认您的适配器已在设备管理器中启用。如果适配器被禁用，该设备上会显示一个红色的 X 。右击该适配器并从菜单选择启用。 如果适配器显示一个黄色的感叹号，右击该适配器并重新安装驱动程序 联系计算机制造商了解其他故障诊断选项。
驱动程序测试 | 测试摘要显示受该 WiFi 适配器支持的英特尔® PRO/无线网络连接驱动程序。测试确认驱动程序的二进制版本是否与安装的 WiFi 连接实用程序版本相兼容。如果找不到驱动程序的二进制版本，或者该版本与 WiFi 连接实用程序软件版本（如，版本 11.1.x.x 和驱动程序版本 9.0.x.x、9.1.x.x 或 11.1.x.x）不匹配，则测试失败。 故障诊断 使用 WiFi 连接实用程序重新安装驱动程序。
无线电测试 | 测试摘要显示无线电打开或无线电关闭。测试查询当前无线电状态。如果无线电打开，则测试通过。如果无线电关闭，则测试失败。 故障诊断 确认您的 WiFi 适配器的无线电已打开。使用以下方法打开和关闭无线电： 硬件开关。 检查设备管理器，以确保适配器已启用。
扫描测试 | 本项测试查询您的 WiFi 适配器范围内的无线网络。如果在扫描列表中看到网络，则测试通过。测试摘要显示可供连接的网络的数目。 故障诊断 确认您处于一个接入点的范围之内。 关闭无线电，然后再重新打开。 确认无线频带的设置与接入点的频带设置相匹配。 关闭接入点，然后再重新打开。
关联测试 | 本项测试摘要显示“关联”或“无关联”。关联即建立和维护设备之间的无线链接。在启用安全性情况下，设备仅交换安全性身份验证。本项测试检查无线连接性。如果客户机成功关联，则测试通过。 故障诊断 当接入点的信号强度较弱时，使用下列的信号测试。 确认已创建配置式。如果已创建： 确认配置式的 SSID 与接入点的网络名称 (SSID)相匹配。 删除该配置式，再创建一个新的配置式。 确认您的无线网络不包括在“排除（配置式）列表”中。 确认接入点中未排除 MAC 地址。
身份验证测试 | 描述关联以后的以下过程；此过程对无线设备或用户的身份进行验证，然后允许其访问网络。此项测试查询身份验证状态信息，包括所有的 Cisco 兼容扩展和与安全性有关的信息。如果客户机身份验证成功，则测试通过。如果 WEP 密钥或其他身份凭证未通过验证，则测试失败。测试摘要显示网络连接是否要求身份验证。 故障诊断 编辑您的配置式以确保已将正确的身份凭证用于 WEP 密钥、PSK、密码或证书。 删除现有配置式，再创建一个新的配置式。
信号测试 | 测试摘要显示信号质量。如果信号质量低，使用故障诊断按钮以诊断并解决问题。 故障诊断 将计算机移到距离无线接入点或路由器 10 英尺到 20 英尺的地方。 从使用相同信道的家用电器（如微波炉、手机或 2.4 GHz 电话）或接入点移开，以减轻干扰。 尝试提高接入点的传输功能。
Ping 测试 | 此项测试确认无 WiFi 适配器是否成功地向接入点 IP 地址、默认网关、DHCP 服务器（如果可用的话）和 DNS 服务器发送信息，并从其接收回应。测试摘要显示是否从这些实体接收到回应。 实例： 回应： 接入点、默认网关。无回应： DHCP 服务器 注意： 如果对此接入点和默认网关的 ping 测试成功，但是对其 DNS 服务器的 ping 测试失败，则这不是无线网络的问题，而是一般网络问题。 故障诊断 禁用安全防火墙并再次尝试 ping 测试。 联系接入点制造商对您的家庭网络进行故障诊断。 企业用户应该联系其网络管理员。
故障诊断 | 诊断并解决每项测试显示的问题。故障诊断按钮在测试失败时便活动。
运行测试 | 执行您选定的测试。
关闭 | 关闭该页面。
帮助? | 提供有关此页面的帮助信息。

返回页首

返回目录页面

商标和免责声明