返回內容頁

# 與 Cisco 相容的延伸功能選項

Cisco 選項： 用來啟用或停用無線電管理與混合傳播網路模式，或允許快速漫遊 (CCKM)。

注意： CKIP、LEAP 或 EAP-FAST 設定檔會自動啟用「與 Cisco 相容的延伸功能」。若要覆寫這項行為，選取或清除這頁上的選項。

- 允許快速漫遊 (CCKM)： 選取讓用戶端 WiFi 介面卡能夠進行快速安全的漫遊。設定無線 LAN 以進行快速連線時，啟用 EAP-FAST、EAP-TLS、PEAP-GTC、PEAP-MS-CHAP-V2 或 LEAP 的用戶端裝置可從一個存取點漫遊到另外一個存取點，而不需要主伺服器的介入。使用「Cisco 中央化的金鑰管理」(CCKM)，設定來提供「無線網域服務」(WDS) 的存取點會取代 RADIUS 伺服器的位置並驗證用戶端，但不會有明顯的語音或其他時間性應用程式延遲的情況發生。

啟用與 Cisco 相容的延伸功能： 選擇為此 WiFi 連接設定檔啟用與 Cisco 相容的延伸功能。

- 啟用無線電管理支援： 選取即可讓您的 WiFi 介面卡為 Cisco 基礎架構提供無線電管理。如果在此基礎架構上使用「Cisco 無線電管理」公用程式的話，它就會設定無線電參數、偵測干擾以及 Rouge 存取點。預設值設定為關閉。
- 啟用混合傳播網路模式 ： 選取這個功能可允許 WiFi 介面卡與混合傳播網路通訊。混合傳播網路是一種 WiFi 網路，其中有些裝置使用 WEP，但是有些則否。請參閱混合傳播網路模式以獲取更多資訊。無預設值。

回頁首

返回內容頁

商標與免責聲明