# PAC (Protected Access Credentials)

Markera en PAC (Protected Access Credential) som ska användas för denna trådlösa EAP-FAST-profil.

De PAC som redan har tillhandahållits och finns i den här datorn visas.

Namn | Beskrivning
--- | ---
Välj en befintlig PAC: | Markera PAC som redan finns i den här datorn.
Utfärdar-ID | Ett unikt namn identifierar autentiseringsservern.
Initierar-ID | Ett unikt namn identifierar klienten.
Typ | Typen är antingen maskin-PAC eller en tunnel-/användar-PAC.
Importera | PAC-distribution kan också slutföras manuellt (utanför band). Med manuellt tillhandahållande kan du skapa PAC för en användare på en ACS-server och sedan importera den till en användares dator. En PAC-fil kan skyddas med ett lösenord, som användaren måste ange under en PAC-import.
Ta bort | Tar bort markerad PAC från datorn.
OK | Stänger sidan. Markerad PAC används för den trådlösa profilen.
Avbryt | Stäng sidan utan att välja en befintlig PAC för den här profilen.
Hjälp? | Innehåller hjälpinformation för den här sidan.