返回目录页面

# 高级统计数据

“高级统计数据”提供当前适配器的连接信息。此信息定义适配器如何与接入点通讯。

## 如何访问

单击开始 > 所有程序 > 英特尔 PROSet 无线 > WiFi 高级统计数据。

## “高级统计数据”说明

名称 | 说明
常规 | 常规： 此信息关于适配器如何与接入点通讯。 AP MAC 地址： 接入点的 12 位数字的 MAC 地址。 收到的信标： 适配器接收的信标数。 丢失信标百分比： 丢失信标的百分比。 传输错误百分比： 发生错误的数据传输的百分比。 CCX 版本： 该无线连接上的 Cisco 兼容性扩展的版本。 当前 Tx 电源： 这是 WiFi 适配器当前正在传输的电源，以毫瓦 (milliwatt) 计。 受支持的电源级别： 这些是 WiFi 适配器有能力传输的电源级别。此信息提供的是一个范围，具体取诀于适配器。 AP 名称： 接入点主机名。此名称由配置接入点的人员设定，其长度通常限制为 32 个字符。 AP IPV4/IPV6 地址： 当前连接的互联网协议 (IP) 地址。 信号强度： 这是适配器从接入点接收到的信号强度。此值以毫瓦 (mW) 计，有可能实际上在皮可瓦 (picowatt) 范围内。 噪声级别： 环境中无线电频率 (RF) 噪声的级别，它往往会干扰来自接入点的信号。RF 噪声的来源可以是自然的或是电气的.
传输/接收 | 显示非定向和被指送的信息包的百分比值。 主机信息包总数： 定向和未指送的信息包计数之总计： 传输 (Mbps)；接收 (Mbps)。 未指送的信息包： 接收到的广播到无线网络的数据包数。 被指送的信息包： 接收到的专门发送到该 WiFi 适配器的数据包数。 字节总数:WiFi 适配器接收和发送的数据包字节总数。
关联/漫游 | 关联： 如果适配器发现可通讯的接入点，其值为“范围内”。否则，其值为“在范围外”。 关联数： 接入点发现适配器的次数。 AP 计数： 该 WiFi 适配器范围内的可用网络接入点数目。 全扫描数： 适配器扫描所有频道用于接收信息的次数。 部分扫描数： 扫描被中断的次数。 漫游：此信息包含与适配器漫游的原因有关的计数器。当适配器先与一个接入点通讯然后为获得较强信号而与另一个接入点通讯时即发生漫游。 漫游计数： 漫游发生的次数。 AP 未传输： 适配器未接收到来自接入点的无线电传输。也许需要重新设置接入点。 信标质量差： 信号质量太差，无法维持与接入点的通讯。或者您将适配器移到了接入点的覆盖范围之外，或者接入点的设备地址信息已改变。 AP 负载平衡： 接入点根据其无法保持与所有关联适配器的通讯而结束了与该适配器的关联。太多的适配器试图与一个接入点通讯。 AP RSSI（接收信号强度指示）太低： “接收信号强度指数”(RSSI) 太低，无法保持与该适配器的关联。您可能移到了接入点的覆盖范围之外，或者接入点未能增大其数据率。 信道质量差： 频道的质量差，导致适配器寻找另一个接入点。 AP 丢失的移动单位： 接入点从其可识别移动设备列表中丢弃了一台计算机。该计算机必须与接入点重新关联。
记录 | 设定记录您的 WiFi 适配器统计性数据的时间长度。 配置记录设置： 单击设置 以设定记录统计数据的频率。可以将记录统计数据的时间以小时和秒钟设定。 要更改日志文件的存储位置。 单击浏览以指定一个新的日志文件位置。将显示当前文件夹。默认位置是 C:\Program Files\Intel\WiFi 目录。 单击打开以关闭并应用新的文件路径。 单击关闭以退出“高级统计数据”。 启动/停止记录： 单击此按纽启动和停止记录。单击“启动记录”时，将累计统计数据信息（如上所述）。单击“停止记录”时，累计结束，而此信息被保存到一个文件，供打开查看。 查看日志文件...： 单击此按钮以打开 Program Files\Intel（此为默认位置）下的 WiFi 文件夹。日志文件名称使用月、日、年，再加上当天创建的日志的数目。例如： 03122007_001.htm。日志文件提供： 日期和时间 适配器信息 连接信息 传输/接收统计数据 注意： 管理员可以禁用此功能。
重置统计数据 | 将适配器统计数据计数器重置为零，并开始新的数据计量。
关闭 | 关闭该页面。
帮助? | 提供有关此页面的帮助信息。

返回页首

返回目录页面

商标和免责声明