# Credenziali di accesso protetto (PAC)

Selezionare una credenziale di accesso protetto (PAC) da usare per questo profilo wireless EAP-FAST.

Vengono visualizzate tutte le PAC che sono state fornite e che risiedono nel computer.

Nome | Descrizione
--- | ---
Selezionare una PAC esistente: | Consente di selezionare una PAC che è già presente nel computer.
ID autorità | Nome univoco che identifica il server di autenticazione.
ID iniziatore | Nome univoco che identifica il client.
Tipo | Il tipo è Machine PAC o Tunnel/User PAC.
Importa | La distribuzione della PAC può anche essere completata manualmente (fuori banda). La fornitura automatica consente di creare una PAC per un utente su un server ACS e quindi di importarla nel computer dell'utente. Il file della PAC può essere protetto tramite una password e questa password deve essere immessa dall'utente durante l'importazione della PAC.
Rimuovi | Elimina la PAC selezionata dal computer.
OK | Chiude la pagina. La PAC selezionata viene usata per il profilo wireless.
Annulla | Consente di chiudere la pagina senza che per il profilo sia stata selezionata una PAC esistente.
? | Visualizza la Guida relativa alla pagina.