К содержанию

# Настройки адаптера (Программа Администратор)

С помощью экрана настроек адаптера вы можете просматривать и управлять свойствами устройства адаптера WiFi, установленного в компьютер. Не все, перечисленные далее настройки, применимы ко всем адаптерам; см. описание настроек.

Эта версия программного обеспечения Intel® PROSet/Wireless WiFi совместима со следующими адаптерами:

- Адаптер Intel® Centrino® Ultimate-N 6300
- Адаптер Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250
- Адаптер Intel® Centrino® Advanced-N 6200
- Адаптер Intel® WiMAX/WiFi Link 5350
- Адаптер Intel® WiMAX/WiFi Link 5150
- Адаптер Intel® WiFi Link 5300
- Адаптер Intel® WiFi Link 5100
- Адаптер Intel® WiFi Link 1000
- Адаптер Intel® Wireless WiFi Link 4965AGN
- Адаптер Intel® Wireless WiFi Link 4965AG_
- Адаптер Intel® PRO/Wireless 3945ABG Network Connection

## Доступ

1. Откройте программу Администратор.
2. Выберите Создать новый пакет или Открыть существующий пакет.
3. Щелкните вкладку Настройки адаптера и выберите Включить настройки адаптера в этот пакет.

## Конфигурация настроек адаптера

1. В программе Администратор щелкните параметр Включить настройки адаптера в этот пакет.
2. Выберите один из следующих параметров для каждой из настроек, указанных в следующей таблице:
   - Использовать значение по умолчанию: Используется для сброса настроек машины пользователя в значения по умолчанию.
   - Без изменений: (Только для пользователей Windows* XP). Оставляет выбранные пользователем настройки без изменения. Администратор решил не применять все настройки в компьютере пользователя. Пользователь может менять настройки адаптера WiFi в меню "Дополнительно" утилиты подключения Intel® PROSet/Wireless WiFi.
   - Без изменений: (Только для пользователей Windows Vista* и Windows* 7). Оставляет выбранные пользователем настройки без изменения. Администратор решил не применять все настройки в компьютере пользователя. Пользователь может изменить значения настроек адаптера WiFi в Диспетчере устройств.
   - Выбор значения: Администратор выбирает значение, которое будет использовано в компьютере пользователя.

## Описание настроек адаптера WiFi

Далее приведено описание настроек адаптера WiFi.

Имя | Описание
--- | ---
Ширина канала 802.11n (2,4 ГГц) | Используется для установки ширины канала повышенной пропускной способности для увеличения производительности. Установите ширину канала в значения Авто или 20 МГц. Значение 20 МГц установлено по умолчанию. Выберите 20 МГц, если использование каналов 802.11n ограничено. Эта настройка применяется только к адаптерам с поддержкой частот 802.11n. ПРИМЕЧАНИЕ. Эта настройка не применяется к следующим адаптерам: Intel® Wireless WiFi Link 4965AGN (только полоса канала 20 МГц)
Ширина канала 802.11n (5,2 ГГц) | Используется для установки ширины канала повышенной пропускной способности для увеличения производительности. Установите ширину канала в значения Авто или 20 МГц. Значение Авто установлено по умолчанию. Выберите 20 МГц, если использование каналов 802.11n ограничено. Эта настройка применяется только к адаптерам с поддержкой частот 802.11n. ПРИМЕЧАНИЕ. Эта настройка не применяется к следующим адаптерам: Адаптер Intel® WiFi Link 1000 Адаптер Intel® Wireless WiFi Link 4965AGN
Режим 802.11n | Стандарт 802.11n основан на работе выпущенных ранее стандартов 802.11 и дополнен режимом множественного ввода-вывода (MIMO). Режим MIMO повышает пропускную способность для увеличения скорости передачи данных. Выберите Вкл. или Выкл. для установки режима работы адаптера WiFi 802.11n. Значение "Вкл." установлено по умолчанию. Эта настройка применяется только к адаптерам с поддержкой частот 802.11n. ПРИМЕЧАНИЕ. Для обеспечения скоростей передачи более 54 Мб/c при подключениях 802.11n необходимо выбрать параметр защиты WPA2*-AES. Отсутствие защиты (Нет) может быть выбрано для включения настройки сети и поиска и устранения неисправностей. Администратор может включить или отключить поддержку режима повышенной пропускной способности для уменьшения энергопотребления или вероятности конфликтов с другими частотами, а также других проблем совместимости.
Канал Ad Hoc | Если другие компьютеры в сети "ad hoc" не используют другие каналы передачи, отличные от канала по умолчанию, нет необходимости менять настройки канала. Значение: Выберите из списка разрешенный рабочий канал. 802.11b/g: Выберите этот параметр, когда используете полосу частот 802.11b и 802.11g (2,4 ГГц) в сети "ad hoc". Для этой полосы частот по умолчанию используется канал 11. 802.11a: Выберите этот параметр, когда используется полоса частот 802.11a (5 ГГц) в сети "ad hoc". Для этой полосы частот по умолчанию используется канал 36. Эта настройка неприменима к адаптеру Intel® WiFi Link 1000. ПРИМЕЧАНИЕ. Если канал 802.11a не отображен, сети ad hoc не поддерживают каналы 802.11a.
Управление мощностью передачи Ad Hoc | Устанавливает параметры функции энергосбережения для одноранговых сетей (ad hoc). Выкл.: Выберите при подключении к одноранговым сетям, в которых есть станции, не поддерживающие функции управления энергосбережением в сетях ad hoc. Максимальная экономия энергии: Используется для оптимизации работы батареи. Условия с помехами: Используется для оптимизации производительности или подключения к нескольким клиентам.
Режим Ad Hoc QoS | Контроль качества обслуживания (Quality of Service (QoS)) в одноранговых сетях. Качество обслуживания обеспечивает выбор приоритета исходящего трафика точки доступа в беспроводную сеть на основе его классификации. WMM* (Wifi MultiMedia*) – это сертификация качества обслуживания (QoS) в сетях Wi-Fi Alliance* (WFA). Если функция WMM* включена, адаптер WiFi использует WMM для поддержки пометки приоритета и упорядочивания функций для сетей Wi-Fi*. WMM вкл. WMM выключена (по умолчанию)
Несовместимость с каналом | Эта настройка позволяет сообщать близлежащим сетями, что данный адаптер WiFi несовместим с каналами шириной в 40 МГц в диапазоне 2,4 ГГц. По умолчанию она отключена, поэтому адаптер не отправляет данное предупреждение. ПРИМЕЧАНИЕ. Эта настройка не применяется к следующим адаптерам: Адаптер Intel® Wireless WiFi Link 4965AG_ Адаптер Intel® PRO/Wireless 3945ABG Network Connection
Защита в смешанном режиме | Используется для предотвращения конфликтов данных в смешанных сетевых средах 802.11b/11g/11a/11n. Настройки RTS/CTS (Request to Send/Clear to Send) должны использоваться в средах, в которых клиенты могут не слышать друг друга. Значение CTS-to-self может использоваться для увеличения производительности в средах, в которых клиенты находятся близко и могут слышать друг друга. (CTS-to-self не поддерживается для 802.11n).
Управление питанием (Вид администрирования) | При создании пакета администратора, параметр управления питанием используется для выбора баланса между потреблением энергии и производительностью адаптера WiFi. PSP - Режим энергосбережения CAM - Режим постоянной активности Выберите один из уровней режима энергосбережения: PSP CAM: Постоянное питание клиентского адаптера. PSP 1 уровня: PSP настроен на макс. производительность. PSP 2-4 уровня: PSP настроен для увеличения производительности. PSP 5 уровня: PSP настроен для продления работы батареи. PSP–авто: По умолчанию: PSP 5 уровня. ПРИМЕЧАНИЕ. Экономия электропитания может быть различной, в зависимости от настроек режима "infrastructure".
Режим заголовка | Изменяет длину заголовка, принимаемого точкой доступа во время начального подключения. Для получения оптимальной пропускной способности сети всегда используйте режим Заголовок Авто-Tx. Параметр Заголовок Авто-Tx позволяет автоматическое определение заголовка. Если этот параметр поддерживается, должен использоваться короткий заголовок. Если не поддерживается, используется длинный заголовок (Длинный заголовок Tx). ПРИМЕЧАНИЕ. Этот параметр доступен только в случае, если используется клиентский адаптер WiFi Intel® PRO/Wireless 2915ABG Network Connection или Intel® PRO/Wireless 2200BG Network Connection.
Агрессивность роуминга | Данный параметр позволяет определить агрессивность, с которой беспроводный клиент будет выполнять роуминг для поддержания подключения к точке доступа. Выберите Использовать значение по умолчанию для баланса работы без роуминга и производительностью. Или выберите значение из списка. Значения: 0: Без роуминга: Беспроводный клиент не выполняет роуминг. Только значительное ухудшение связи может вызвать поиск другой точки доступа. 1-3: Включить роуминг 2: По умолчанию: Используется баланс между отсутствием роуминга и производительностью. 4: Максимальный роуминг
Повышенная пропускная способность | Изменяет значение управления большими пакетами. Вкл.: Включает повышенную пропускную способность. Выкл.: (По умолчанию). Отключает повышенную пропускную способность.
Мощность передачи | Уменьшение мощности передачи снизит дальность радиосигнала WiFi. По умолчанию: Максимальная мощность Значения: Tx мин: Минимальный диапазон работы: Настраивает адаптер на минимальную мощность передачи адаптера. Используется для дополнения числа областей распространения сигнала или ограничения области распространения. Снижает область работы адаптера в зонах интенсивного трафика для повышения общего качества передачи и предотвращения перегрузки и помех для других устройств. Tx 1 уровня, Tx 2 уровня, Tx 3 уровня: Устанавливает параметры, требуемые в стране использования. Tx макс: Максимальный диапазон работы: Настраивает адаптер на максимальную мощность передачи адаптера. Используется для установки максимальной производительности и диапазона работы в средах с ограниченным числом других радиопередающих устройств. Если будет выбрано Без изменений, этот параметр не будет изменен на компьютере пользователя. ПРИМЕЧАНИЕ. Оптимальной установкой является установка самого низкого уровня передачи, который будет позволять поддерживать качество связи на удовлетворительном уровне. Это обеспечивает работу максимального количества беспроводных устройств на небольших территориях и снижает образование помех для других устройств, использующих для передачи ту же частоту. ПРИМЕЧАНИЕ. Этот параметр также работает в режимах сети (Infrastructure) или одноранговой сети (ad hoc).
Режим беспроводной сети | Выберите режим, который будет использоваться для подключения к сети WiFi: Только 802.11a: Подключает адаптер WiFi только к сетям 802.11a. Доступно не для всех адаптеров. Только 802.11b: Подключает адаптер WiFi только к сетям 802.11b. Доступно не для всех адаптеров. Только 802.11g: Подключает адаптер WiFi только к сетям 802.11g. 802.11a и 802.11g: Подключает беспроводный адаптер WiFi только к сетям 802.11a и 802.11g. Доступно не для всех адаптеров. 802.11b и 802.11g: Подключает беспроводный адаптер WiFi только к сетям 802.11b и 802.11g. Доступно не для всех адаптеров. 802.11a, 802.11b и 802.11g: (По умолчанию) - Выполняет подключение к беспроводным сетям 802.11a, 802.11b или 802.11g. Доступно не для всех адаптеров.

К началу страницы

К содержанию

Товарные знаки и отказ от обязательств