Retour à la table des matières

# Statistiques avancées

Les statistiques avancées fournissent des informations sur la connexion de la carte actuelle. Cette information définit la manière dont l'adaptateur communique avec un point d'accès.

## Méthode d'accès

Cliquez sur Démarrer > Tous les programmes > Intel PROSet Wireless > Statistiques avancées WiFi.

## Description des statistiques avancées

Nom | Description
Général | Général : ces informations décrivent comment la carte communique avec un point d'accès. Adresse MAC point d'accès : l'adresse MAC à douze chiffres du point d'accès. Balises reçues : le nombre de balises reçues par la carte. Pourcentage de balises manquées : le nombre de balises manquées, exprimé en pourcentage. Pourcentage d'erreurs de transmission : le pourcentage des transmissions de données comportant des erreurs. Version CCX : Version des extensions compatibles Cisco de la connexion sans fil en cours. Puissance de transmission actuelle : Il s'agit de la puissance à laquelle la carte réseau WiFi émet actuellement, exprimée en milliwatts. Niveaux de puissance pris en charge : Ce sont les niveaux de puissance auxquels la carte réseau WiFi est capable d'émettre. Cette information est présentée sous forme de plage et dépend de la carte réseau. Nom du point d'accès : Access point hostname. Ce nom est défini par la personne qui configure le point d'accès ; il est habituellement limité à 32 caractères. Adresse IPv4/IPv6 du point d'accès : Adresse IP (Internet Protocol) pour la connexion en cours. Intensité du signal : Il s'agit de la force du signal reçu du point d'accès au niveau de la carte réseau. Cette valeur est exprimée en milliwatts (mW) et peut en fait être de l'ordre des picowatts. Niveau de bruit : il s'agit du niveau de bruit en fréquence radioélectrique (RF) présent dans l'environnement et qui va interférer avec le signal provenant du point d'accès. Le bruit RF provient de sources naturelles et électriques.
Transmission/réception | Affiche les valeurs, exprimées en pourcentage, des paquets dirigés et non dirigés. Nombre total de paquets du serveur hôte : le nombre total de tous les comptages de paquets dirigés et non dirigés. Transmission - (Mbit/s) ; Réception - (Mbit/s). Paquets non dirigés : le nombre de paquets reçus diffusés sur le réseau sans fil. Paquets dirigés : le nombre de paquets reçus envoyés spécifiquement à la carte WiFi. Nombre total d'octets : le nombre total d'octets des paquets reçus et envoyés par la carte WiFi.
Association/itinérance | Association : lorsque la carte détecte un point d'accès avec lequel communiquer, la valeur est dans les limites, sinon, la valeur est hors limites. Nombre d'associations : le nombre de fois que le point d'accès est entré en communication avec la carte. Nombre de points d'accès : le nombre de points d'accès disponibles dans la zone de portée de la carte WiFi. Nombre d'analyses intégrales : le nombre de fois que la carte a analysé l'ensemble des canaux afin de recevoir des informations. Nombre d'analyses partielles : le nombre d'analyses ayant été interrompues. Itinérance : cette information comporte des compteurs se rapportant aux raisons de l'itinérance de la carte. L'itinérance se produit lorsque la carte communique avec un point d'accès, puis avec un autre dont l'intensité du signal est plus élevée. Nombre d'itinérances : le nombre de fois où une itinérance a eu lieu. Échec de transmission du point d'accès : la carte n'a pas reçu les transmissions radio du point d'accès. Il est probablement nécessaire de réinitialiser le point d'accès. Mauvaise qualité de balise : la qualité du signal est trop faible pour assurer une communication avec le point d'accès. Vous avez déplacé la carte hors de la zone de couverture du point d'accès ou les informations d'adresse de périphérique du point d'accès ont été modifiées. Équilibrage de la charge du point d'accès : le point d'accès a mis fin à l'association qui le liait à la carte car il était incapable de maintenir une communication avec toutes les cartes qui lui étaient associées. Un nombre trop important de cartes tente d'entrer en communication avec un seul point d'accès. RSSI du point d'accès trop bas : l'indicateur RSSI (Receive Signal Strength Indicator) est trop faible pour pouvoir maintenir son association avec la carte. Vous vous êtes probablement déplacé hors de la zone de couverture du point d'accès ou le débit de données du point d'accès a été augmenté. Mauvaise qualité de canal : la carte a recherché un autre point d'accès car la qualité du canal était trop faible. Perte de liaison avec l'unité portable : le point d'accès a interrompu la liaison avec un ordinateur de la liste des périphériques mobiles reconnus. L'ordinateur doit être à nouveau associé avec le point d'accès.
Consignation | Définit la durée de l'enregistrement des données statistiques de votre carte WiFi. Configurez les paramètres de consignation : cliquez sur Paramètres pour définir la fréquence d'enregistrement des statistiques. Vous pouvez définir la durée d'enregistrement en secondes ou en heures. Pour modifier l'emplacement de stockage du fichier journal : Cliquez sur Parcourir pour spécifier un nouvel emplacement de fichier journal. Le chemin actuel est affiché. Le dossier par défaut est C:\Program Files\Intel\WiFi. Cliquez sur Ouvrir pour fermer et appliquer le nouveau chemin de fichier journal. Cliquez sur Fermer pour fermer la fenêtre Statistiques avancées. Démarrer/Arrêter la consignation : cliquez sur ce bouton pour démarrer et arrêter la consignation. Lorsque vous cliquez sur Démarrer la consignation, les données statistiques (décrites ci-dessus) sont accumulées. Lorsque vous cliquez sur Arrêter la consignation, l'accumulation s'arrête et les données sont enregistrées dans un fichier que vous pouvez ouvrir et consulter. Afficher le fichier journal... : cliquez sur ce bouton pour ouvrir le dossier WiFi situé dans le répertoire Program Files/Intel (il s'agit de l'emplacement par défaut). Les fichiers journaux sont nommés à l'aide du mois, du jour et de l'année, suivis du nombre de fichier journaux créés le même jour. Par exemple, 03122007_001.htm. Le fichier journal fournit : Date et heure Informations de la carte Informations de connexion Statistiques de transmission/réception REMARQUE : cette fonctionnalité peut être désactivée par un administrateur.
Réinitialiser les statistiques | Permet de remettre les compteurs statistiques de la carte à zéro et de commencer des nouvelles mesures de données.
Fermer | Ferme la page.
Aide ? | Fournit l'aide en ligne de cette page.

Retour au début

Retour à la table des matières

Marques et exclusions de responsabilité