Voltar ao índice

# Event Viewer para conexões sem fio

O programa Event Viewer para conexões sem fio é usado para rastrear e mostrar eventos de rede sem fio. Esta lista de eventos incluirá eventos normais e, se existir algum problema, eventos de erro. Os eventos são armazenados em arquivos de log, que podem ser enviados para o serviço de suporte ao cliente.

## Como acessar

Para abrir o Event Viewer de conexões sem fio, no menu Iniciar clique em Intel® PROSet/Wireless > WiFi Event Viewer.

## Comandos do menu Arquivo

NOTA: A sua capacidade de alterar as configurações do Event Viewer pode ser removida pelo administrador da rede. Se isto acontecer, algumas configurações ficarão esmaecidas.

### Comando Configurações

Com o comando Configurações, você pode acessar várias configurações do registro de eventos. Este comando abre uma janela com três abas:

- Geral
- Apagamento do arquivo de log
- Registro de eventos de drivers

#### Geral

Na aba Geral, você acessa as seguintes configurações:

Configuração | Descrição
--- | ---
Ativar o registro de eventos de conexões sem fio. | Marque esta opção para ativar o registro de eventos das conexões sem fio. Esta opção precisa estar marcada para que o registro de eventos ocorra. Se ela estiver desmarcada, todas as outras configurações de eventos desta janela ficarão inativas.
Especifica a pasta onde os arquivos de log de conexões sem fio serão gravados: | Especifica um local absoluto do sistema onde o arquivo de log será gravado. Este caminho só pode ter um máximo de 150 caracteres.
Prefixo do nome do arquivo de log: | Este é o nome do arquivo de log. O nome padrão é: <Nome-do-computador_Domínio-do-usuário>. Você pode configurar este parâmetro.
Tamanho máximo do arquivo de log: | Para impedir que os arquivos de log fiquem grandes demais, novos arquivos de log são criados quando o tamanho do arquivo de log atual excede o tamanho especificado em MB. O tamanho padrão é 1 MB. Você pode selecionar o tamanho máximo de 10 MB, com incrementos de 1 MB.
Padrões | Clique em Padrões para aplicar os valores padrão a todas as configurações desta aba. Esta opção só funciona para a aba aberta.
OK | Salve suas alterações e feche esta janela.

#### Apagamento do arquivo de log

Na aba "Apagamento do arquivo de log", você tem acesso às seguintes configurações:

Configuração | Descrição
--- | ---
Selecione uma das seguintes opções de apagamento do arquivo de log. | Nunca apagar arquivos de log antigos. Apagar arquivos de log antigos quando qualquer das seguintes condições for satisfeita: Apagar arquivos de log antigos a cada período de dias especificado abaixo: Este número pode ser de 1 a 30. Apagar arquivos de log antigos quando seu tamanho exceder: Este número pode ser de 1 a 10 megabytes (MB), em incrementos de 1 MB.
Padrões | Clique em Padrões para aplicar os valores padrão a todas as configurações desta aba. Esta opção só funciona para a aba aberta.
OK | Salve suas alterações e feche esta janela.

#### Registro de eventos de drivers

O log de eventos de drivers registra eventos específicos de drivers. Você pode acessa as seguintes configurações:

Configuração | Descrição
--- | ---
Ativar o registro de eventos de drivers | O registro de eventos de drivers captura eventos específicos do driver. Estes eventos são mostrados no Event Viewer de dispositivos sem fio. Aqui você faz a opção de ativar o registro padrão ou o registro de solução de problemas. Registro padrão: Estes são os eventos normais do driver. Registro de solução de problemas: Estes são eventos que foram detectados como erros. Eles podem ser úteis para resolver problemas do driver.
Padrões | Clique em Padrões para aplicar os valores padrão a todas as configurações desta aba. Esta opção só funciona para a aba aberta.
OK | Salve suas alterações e feche esta janela.

### Comando Sair

No menu Arquivo, este comando fecha o Event Viewer para conexões sem fio.

## Comandos do menu Modo

### Exibição de eventos em tempo real:

Este comando mostra eventos à medida que eles ocorrem, em tempo real.

- Nesta janela, você pode clicar em Limpar para esvaziar a lista de eventos e deixar que o programa comece a coleta e a exibição novamente.
- Você pode também clicar em Salvar como... para salvar esta lista em um arquivo de log. Na opção Salvar como..., você deve optar por salvar o arquivo como arquivo binário (.bin) para que ele possa ser mostrado no Event Viewer novamente. Você pode também salvar este arquivo no formato "separado por vírgulas" (.csv) se quiser abri-lo fora do Event Viewer.

### Exibição de arquivo de log

Este comando esvazia o Event Viewer e permite que você abra um arquivo de log salvo anteriormente.

- Clique em Abrir para abrir um arquivo de log existente. O arquivo de log precisa estar no formato binário (.bin) para poder ser aberto no Event Viewer.
- Clique em Salvar como... para salvar o arquivo com outro nome. Na opção Salvar como..., você deve optar por salvar o arquivo como arquivo binário (.bin) para que ele possa ser mostrado no Event Viewer novamente. Você pode também salvar este arquivo no formato "separado por vírgulas" (.csv) se quiser abri-lo fora do Event Viewer.
- A opção Limpar esvazia esta lista de eventos.

## Comandos do menu Ajuda

Este menu tem os seguintes comandos:

- Ajuda do Event Viewer para conexões sem fio: Fornece acesso a estas informações de Ajuda
- Sobre...: Fornece informações sobre a versão do software, sobre plug-ins, copyright e suporte.

Voltar ao início

Voltar ao Índice

Marcas comerciais e isenções de responsabilidade