目次へ戻る

# アダプターの設定 (管理者)

[アダプターの設定] 画面では、コンピューターにインストールされた WiFi アダプターのデバイス プロパティーを指定および表示します。ここに示すすべての設定がすべてのアダプターに適用されるとは限りません。設定の説明を参照してください。

インテル(R) PROSet/Wireless WiFi ソフトウェアのこのバージョンは、次のアダプターと互換性があります。

- Intel(R) Centrino(R) Ultimate-N 6300
- Intel(R) Centrino(R) Advanced-N + WiMAX 6250
- Intel(R) Centrino(R) Advanced-N 6200
- Intel(R) WiMAX/WiFi Link 5350
- Intel(R) WiMAX/WiFi Link 5150
- Intel(R) WiFi Link 5300
- Intel(R) WiFi Link 5100
- Intel(R) WiFi Link 1000
- Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN
- Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_
- Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection

## アクセスするには

1. [管理者ツール] を開きます。
2. [新しいパッケージを作成する] または [既存のパッケージを開く] を選択します。
3. [アダプターの設定 ] タブをクリックして、[このパッケージにアダプターの設定を含める] をクリックします。

## アダプターの設定

1. 管理者ツール内から、[このパッケージにアダプターの設定を含める] をクリックします。
2. 次の表の各設定に対し、オプションを 1 つずつ選択します。
   - デフォルト値の使用： ユーザー マシン上の設定をデフォルト値に戻します。
   - 変更なし： (Windows* XP ユーザー用。) ユーザーが選択した値を保持します。管理者は、ユーザーのコンピューター上のすべての設定を適用しないことにします。ユーザーは、インテル(R) PROSet/Wireless WiFi 接続ユーティリティーの [詳細設定] メニューで WiFi アダプターの設定値を変更できます。
   - 変更なし： (Windows Vista* および Windows* 7 ユーザー対象) ユーザーが選択した値を保持します。管理者は、ユーザーのコンピューター上のすべての設定を適用しないことにします。ユーザーはデバイス マネージャーを使用して WiFi アダプターの設定の値を変更できます。
   - 値を選択する： 管理者が、ユーザーのコンピューターで使用する値を選択します。

## WiFi アダプターの設定の説明

以下は、WiFi アダプターの設定の説明です。

名前 | 説明
--- | ---
802.11n チャネル幅 (2.4 GHz) | パフォーマンスを最適化するように高スループットのチャネル幅を設定します。チャネル幅を [自動] または [20MHz] に設定します。20MHz は、デフォルトの設定です。802.11n チャネルが制限されている場合に [20MHz] を使用します。この設定は、802.11n 対応アダプターのみに適用されます。 注： この設定は、次のアダプターには適用されません 。 Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN (20 MHz チャネル幅のみ)
802.11n チャネル幅 (5.2 GHz) | パフォーマンスを最適化するように高スループットのチャネル幅を設定します。チャネル幅を [自動] または [20MHz] に設定します。デフォルトの設定は [自動] です。802.11n チャネルが制限されている場合に [20MHz] を使用します。この設定は、802.11n 対応アダプターのみに適用されます。 注： この設定は、次のアダプターには適用されません 。 Intel(R) WiFi Link 1000 Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN
802.11n モード | 802.11n 標準は、既存の 802.11 標準に MIMO (Multiple Input Multiple Output) 技術を追加して策定されています。MIMO はデータのスループットを高めて、転送レートを向上させます。[有効] または [無効] を選択して、WiFi アダプターの 802.11n モードを設定します。デフォルトの設定は [有効] です。この設定は、802.11n 対応アダプターのみに適用されます。 注： 802.11n コネクションで 54 Mbps 以上の転送レートを得るには、WPA2*-AES セキュリティーを選択してください。セキュリティーを選択しない場合 (なし)でも、ネットワークのセットアップおよびトラブルシューティングを使用することができます。 管理者は、高スループット モードのサポートを有効または無効にして、電源使用量を減らしたり、他の帯域または互換性の問題による競合を軽減させたりできます。
アドホック チャネル | アドホック ネットワークの他のコンピューターが、デフォルト以外のチャネルを使用していない限り、チャネルを変更する必要はありません。 値： 許可されている操作チャンネルをリストから選択してください。 802.11b/g： 802.11b および 802.11g (2.4 GHz) アドホック帯域周波数を使用する際にこのオプションを選択します。この帯域では、デフォルトのチャネルは 11 です。 802.11a： 802.11a (5 GHz) アドホック帯域周波数を使用する際にこのオプションを選択します。この帯域では、デフォルトのチャネルは 36 です。この設定は、Intel(R) WiFi Link 1000 アダプターには適用されません 。 注： 802.11a チャネルが表示されない場合、802.11a チャネルに対してアドホック ネットワークがサポートされていません。
アドホック電源管理 | デバイスからデバイス (アドホック通信) ネットワークの節電機能を設定します。 無効： アドホック電源管理をサポートしないステーションを含むアドホック ネットワークに接続するときに選択します。 最大節電： バッテリー駆動時間を最適化するときに選択します。 雑音の多い環境： 最適なパフォーマンスを得るため、または複数クライアントに接続するときに選択します。
アドホック QoS モード | アドホック ネットワークのサービス品質 (QoS) 制御。QoS は、トラフィックの分類に基づいて、ワイヤレス ネットワーク経由でアクセス ポイントから送信されるトラフィックの優先付けを行います。WMM* (Wi-Fi MultiMedia*) は、Wi-Fi Alliance* (WFA) の QoS 認証です。WMM* を有効にすると、アダプターは WMM を使用して Wi-Fi* ネットワークの優先度のタグ付けとキュー機能をサポートします。 WMM 有効 WMM 無効 (デフォルト)
40Mhz チャネル幅非互換 | この設定は、WiFi アダプターが 2.4GHz の帯域で 40MHz チャネルに非互換でないネットワークと通信します。デフォルト設定はオフ（無効）で、アダプターはこの通知を送信しません。 注： この設定は、次のアダプターには適用されません 。 Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_ Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection
混在モード保護 | 802.11b、11g、11a、11n が混在する環境でのデータの競合を避けるために使用します。クライアントが相互に認識できない環境では、Request to Send/Clear to Send (RTS/CTS) を使用します。11g および 11b クライアントが近接し相互に認識できる環境では、[個別 CTS 有効] を使用してスループットを向上できます。(個別 CTS は 802.11n でサポートされていません。)
電源管理 (管理者ビュー) | 管理者パッケージを作成するとき、電源管理で電源の使用量とアダプターのパフォーマンスのバランスを選択できます。 PSP - 省電モード CAM - 常時アウェイク モード 節電モード レベルのいずれかを選択します。 PSP CAM： クライアント アダプターの電源は継続的にオンになります。 PSP レベル 1： PSP が最大の電源使用に設定されます。 PSP レベル 2-4： PSP が電源使用を最大に設定します。 PSP レベル 5： バッテリー駆動時間を最大に設定します。 PSP 自動： デフォルトは PSP レベル 5 です。 注： 消費電力がどれだけ節約できるかは、インフラの設定によって異なります。
プリアンブル モード | 初期接続中にアクセス ポイントが受け取るプリアンブルの長さの設定を変更します。ネットワークのスループットを最適化するために、常に自動送信プリアンブルを使用します。自動送信プリアンブルでは、プリアンブルを自動的に検出します。サポートされている場合は、ショート プリアンブルを使用してください。ショートプリアンブルがサポートされていない場合は、ロング送信プリアンブルを使用してください。 注： この設定は、クライアント アダプターが Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection または Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Network Connection の場合のみ使用できます。
ローミングの積極性 | この設定では、アクセス ポイントへの接続を改善するためにワイヤレス クライアントをどれだけ積極的にローミングさせるかを指定します。 [デフォルト値の使用] をクリックして、ローミングなしとパフォーマンスの間のバランスをとるか、リストから値を選択します。 値： 0： ローミングなし： ワイヤレス クライアントはローミングしません。リンクの品質が極端に劣化したときのみ、別のアクセス ポイントへローミングします。 1-3： ローミングを許可 2： デフォルト： ローミングなしとパフォーマンスの間のバランスをとります。 4： 最大ローミング
スループットの増加 | パケット バースト コントロールの値を変更します。 有効： スループットを向上させるために選択します。 無効： (デフォルト) スループットを向上させるために選択します。
送信電力 | 送信電力のレベルを低くすると、WiFi 無線の有効範囲が狭くなります。 デフォルト設定： 最大パワー設定です。 値： 送信最小： 最小範囲： アダプターの通信パワーを最小にします。範囲を広げることも、限定することもできます。高トラフィック領域内のカバレッジ エリアを縮小して、全体的な伝送品質を改善し、通信回線の過密化や他のデバイスとの干渉を防止できます。 送信レベル 1、送信レベル 2、送信レベル 3： 国の要件に従って設定します。 送信最大： 最大範囲： アダプターの通信パワーを最大のレベルにします。追加の無線装置数が限られている環境で最大のパフォーマンスとカバレッジ エリアを得るために選択します。 [変更なし] を選択すると、ユーザーのコンピューターでこの設定は変更されません。 注： 最適な設定は、常にユーザーが通信の品質を犠牲にすることなく送信電力を最小レベルに設定することです。これによって、密度の高い領域で最大数のワイヤレス デバイスが稼動できるようになり、またこの無線と無線スペクトルを共有する他のデバイスとの干渉を軽減できます。 注： この設定は、ネットワーク (インフラストラクチャー通信) またはデバイスからデバイス (アドホック通信) モードを使用する場合に有効になります。
ワイヤレス モード | WiFi ネットワークへの接続に使用するモードを選択します。 802.11a のみ： WiFi アダプターを 802.11a ネットワークのみに接続します。すべてのアダプターには適用されません。 802.11b のみ： WiFi アダプターを 802.11b ネットワークのみに接続します。すべてのアダプターには適用されません。 802.11g のみ： WiFi アダプターを 802.11g ネットワークのみに接続します。 802.11a および 802.11g： ワイヤレス アダプターを 802.11a および 802.11g ネットワークのみに接続します。すべてのアダプターには適用されません。 802.11b および 802.11g： WiFi アダプターを 802.11b および 802.11g ネットワークのみに接続します。すべてのアダプターには適用されません。 802.11a、802.11b、802.11g： (デフォルト) - 802.11a、802.11b、802.11g ワイヤレス ネットワークのいずれかに接続します。すべてのアダプターには適用されません。

先頭へ戻る

目次へ戻る

商標および免責に関する情報