Tilbage til indhold

# Specifikationer

- Intel® Centrino® Ultimate-N 6300
- Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250
- Intel® Centrino® Advanced-N 6200
- Intel® WiMAX/WiFi Link 5350
- Intel® WiMAX/WiFi Link 5150
- Intel® WiFi Link 5300
- Intel® WiFi Link 5100
- Intel® WiFi Link 1000
- Intel® Wireless WiFi Link 4965AGN
- Intel® Wireless WiFi Link 4965AGN
- Intel® PRO/Wireless 3945ABG Network Connection
- Intel® PRO/Wireless 3945BG Network Connection

## Intel® Centrino® Advanced-N 6200 og Intel® Centrino® Ultimate-N 6300

Form-faktor | PCI Express* Fuld-minikort og Halv-minikort
Dimensioner | Fuld-minikort: Bredde 50,95 mm x Længde 30 mm x Højde 4,5 mm Halv-minikort: Bredde 26,64 mm x Længde 30 mm x Højde 4,5 mm
Antenne-interfacestik | Hirose U.FL-R-SMT passer til kabelkonnektor U.FL-LP-066
Antennespredning | Indbygget spredning
Tilslutningsinterface | 52-bens Minikort-kantkonnektor
Spænding | 3.3 V
Driftstemperatur | 0 til +80 grader Celsius
Luftfugtighed | 50% til 95% ikke-kondenserende (ved temperaturer på 25 ºC til 35 ºC)
Frekvensmodulation | 5 GHz (802.11a/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frekvensbånd | 5,15 GHz - 5,85 GHz (afhængig af land) | 2,400 GHz - 2,4835 GHz (afhængig af land)
Modulation | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Trådløst medie | 5 GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM). | 2,4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM).
Kanaler | 4 til 12 (afhængig af land) | Kanal 1-11 (kun USA) Kanal 1-13 (Japan, Europa)
IEEE 802.11n Datahastigheder | Intel® Centrino® Ultimate-N 6300 Tx/Rx: 450, 405, 360, 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2 Mbps
Intel® Centrino® Advanced-N 6200 Tx/Rx: 300, 270, 243, 240, 180, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2 Mbps
IEEE 802.11g Datahastigheder | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11g Datahastigheder | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11b Datahastigheder | 11, 5,5, 2, 1 Mbps
Generelt
Operativsystemer | Microsoft Windows* XP (32-bit og 64-bit) Windows Vista* (32-bit og 64-bit) Windows* 7 (32-bit og 64-bit)
Wi-Fi Alliance* certificering | Wi-Fi* certificering for 802.11b, 802.11g, 802.11a, 802.11h, 802.11d, WPA-Personlig, WPA-Koncern, WPA2-Personlig, WPA2-Koncern, WMM, WMM Power Save, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Certificering for Cisco kompatible udvidelser | Cisco kompatible udvidelser v4.0
WLAN-standard | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a, 802.11n
Arkitektur | Infrastruktur eller ad hoc (peer-to-peer) driftstilstande
Sikkerhed | WPA-Personlig, WPA2-Personlig, WPA-Koncern, WPA2-Koncern, AES-CCMP 128-bit, WEP 128-bit og 64-bit; 802.1x: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Produktsikkerhed | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

## Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250

Form-faktor | PCI Express* Fuld-minikort og Halv-minikort
Dimensioner | Fuld-minikort: Bredde 50,95 mm x Længde 30 mm x Højde 4,5 mm Halv-minikort: Bredde 26,64 mm x Længde 30 mm x Højde 4,5 mm
Antenne-interfacestik | Hirose U.FL-R-SMT passer til kabelkonnektor U.FL-LP-066
Antennespredning | Indbygget spredning
Tilslutningsinterface | 52-bens Minikort-kantkonnektor
Spænding | 3.3 V
Driftstemperatur | 0 til +80 grader Celsius
Luftfugtighed | 50% til 95% ikke-kondenserende (ved temperaturer på 25 ºC til 35 ºC)
Frekvensmodulation | 5 GHz (802.11a/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frekvensbånd | 5,15 GHz - 5,85 GHz (afhængig af land) | 2,400 GHz - 2,4835 GHz (afhængig af land)
Modulation | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Trådløst medie | 5 GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM). | 2,4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM).
Kanaler | 4 til 12 (afhængig af land) | Kanal 1-11 (kun USA) Kanal 1-13 (Japan, Europa)
IEEE 802.11n Datahastigheder | Tx/Rx: 300, 270, 243, 240, 180, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2 Mbps
IEEE 802.11g Datahastigheder | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11g Datahastigheder | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11b Datahastigheder | 11, 5,5, 2, 1 Mbps
Generelt
Operativsystemer | Microsoft Windows* XP (32-bit og 64-bit) Windows Vista* (32-bit og 64-bit) Windows* 7 (32-bit og 64-bit)
Wi-Fi Alliance* certificering | Wi-Fi* certificering for 802.11b, 802.11g, 802.11a, 802.11h, 802.11d, WPA-Personlig, WPA-Koncern, WPA2-Personlig, WPA2-Koncern, WMM, WMM Power Save, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Certificering for Cisco kompatible udvidelser | Cisco kompatible udvidelser v4.0
WLAN-standard | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a, 802.11n
Arkitektur | Infrastruktur eller ad hoc (peer-to-peer) driftstilstande
Sikkerhed | WPA-Personlig, WPA2-Personlig, WPA-Koncern, WPA2-Koncern, AES-CCMP 128-bit, WEP 128-bit og 64-bit; 802.1x: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Produktsikkerhed | UL, C-UL, CB (IEC 60590)
WiMAX
Frekvensbånd | 2,5-2,7 GHz (3A profil)
Modulation | UL - QPSK, 16 QAM DL - QPSK, 16 QAM, 64 QAM
Trådløst medie | Duplextilstand: TDD-funktioner | Skalerbar OFDMA (SOFDMA): 512 og 1024 FFT
sub-bærebølge-permutation: PUSC | Kanalbåndbredder: 5 MHz og 10 MHz
WiMAX Network Release funktionssæt | SPWG/NWG Release 1.0 SPWG/NWG Release 1.5
Hastighedsydelse | 10 Mbps DL og 4 Mbps UL ved spidshastighed (OTA-ydelse, 10MHz-kanal)
RF-sender Udgangseffekt | Kompatibel med Power class 2
WiMAX generelt
Operativsystemer | Microsoft Windows* XP (32-bit og 64-bit) Windows Vista* (32-bit og 64-bit) Windows* 7 (32-bit og 64-bit)
Standardkompatibilitet | 802.16e-2005 Corrigenda 2 (D4)
WiMAX System Profile funktionssæt | Mobile WiMAX release 1, Wave II Profil 3A
Sikkerhed | Key Management Protocol (PKMv2)
Kryptering | 128-bit CCMP (Counter-Mode/CBC-MAC) baseret på AES-kryptering

## Intel® WiMAX/WiFi Link 5350 og Intel® WiMAX/WiFi Link 5150

WiFi / WiMAX
Form-faktor | PCI Express* Minikort og Halv-minikort
SKU'er | Intel® WiMAX/WiFi Link 5350 - 3x3 MC Intel® WiMAX/WiFi Link 5150 - 1x2 MC/HMC
Dimensioner | Minikort: Bredde 50,80 mm x Længde 30 mm x Højde 4,5 mm Halv-minikort: Bredde 26,64 mm x Længde 30 mm x Højde 4,5 mm
Antenne-interfacestik | Hirose U.FL-R-SMT passer til kabelkonnektor U.FL-LP-066
Antennespredning | Indbygget spredning
Tilslutningsinterface | 53-bens Minikort-kantkonnektor
Spænding | 3.3 V
Driftstemperatur | 0 til +80 grader Celsius
Luftfugtighed | 50% til 90% ikke-kondenserende (ved temperaturer på 25 ºC til 35 ºC)
WiFi
Frekvensmodulation | 5 GHz (802.11a/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frekvensbånd | 5,15 GHz - 5,85 GHz (afhængig af land) | 2,41 - 2,474 GHz (afhængigt af land)
Modulation | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Trådløst medie | 5 GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM). | 2,4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM).
Kanaler | 4 til 12 (afhængig af land) | Kanal 1-11 (kun USA) Kanal 1-13 (Japan, Europa)
IEEE 802.11n Datahastigheder | Intel® WiFi Link 5350 450, 405, 360, 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2 Mbps
Intel® WiFi Link 5150 300, 270, 243, 240, 180, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2 Mbps
IEEE 802.11g Datahastigheder | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11g Datahastigheder | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11b Datahastigheder | 11, 5,5, 2, 1 Mbps
WiFi generelt
Operativsystemer | Microsoft Windows* XP (32-bit og 64-bit) Windows Vista* (32-bit og 64-bit) Windows* 7 (32-bit og 64-bit)
Wi-Fi Alliance* certificering | Wi-Fi*-certificering for 802.11b, 802.11g, 802.11a, 802.11h, 802.11d, WPA-Personlig, WPA-Koncern, WPA2-Personlig, WPA2-Koncern, WMM, WMM Power Save, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS
Certificering for Cisco kompatible udvidelser | Cisco kompatible udvidelser v4.0
WLAN-standard | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a, 802.11n
Arkitektur | Infrastruktur eller ad hoc (peer-to-peer) driftstilstande
Sikkerhed | WPA-Personlig, WPA2-Personlig, WPA-Koncern, WPA2-Koncern, 802.1x: EAP-SIM, LEAP, PEAP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Kryptering | AES-CCMP 128-bit, WEP 128-bit og 64-bit, CKIP, TKIP
Produktsikkerhed | UL, C-UL, CB (IEC 60590)
WiMAX
Frekvensbånd | 2,5-2,7 GHz (3A profil)
Modulation | UL - QPSK, 16 QAM DL - QPSK, 16 QAM, 64 QAM
Trådløst medie | Duplextilstand: TDD-funktioner | Skalerbar OFDMA (SOFDMA): 512 og 1024 FFT
sub-bærebølge-permutation: PUSC | Kanalbåndbredder: 5 MHz og 10 MHz
WiMAX Network Release funktionssæt | SPWG/NWG Release 1.0 SPWG/NWG Release 1.5
Hastighedsydelse | 10 Mbps DL og 4 Mbps UL ved spidshastighed (OTA-ydelse, 10MHz-kanal)
RF-sender Udgangseffekt | Kompatibel med Power class 2
WiMAX generelt
Operativsystemer | Microsoft Windows* XP (32-bit og 64-bit) Windows Vista* (32-bit og 64-bit) Windows* 7 (32-bit og 64-bit)
Standardkompatibilitet | 802.16e-2005 Corrigenda 2 (D4)
WiMAX System Profile funktionssæt | Mobile WiMAX release 1, Wave II Profil 3A
Sikkerhed | Key Management Protocol (PKMv2)
Kryptering | 128-bit CCMP (Counter-Mode/CBC-MAC) baseret på AES-kryptering

## Intel® WiFi Link 5150 og Intel® WiFi Link 5350

Form-faktor | PCI Express* Fuld-minikort og Halv-minikort
Dimensioner | Fuld-minikort: Bredde 50,95 mm x Længde 30 mm x Højde 4,5 mm Halv-minikort: Bredde 26,64 mm x Længde 30 mm x Højde 4,5 mm
Antenne-interfacestik | Hirose U.FL-R-SMT passer til kabelkonnektor U.FL-LP-066
Antennespredning | Indbygget spredning
Tilslutningsinterface | 52-bens Minikort-kantkonnektor
Spænding | 3.3 V
Driftstemperatur | 0 til +80 grader Celsius
Luftfugtighed | 50% til 95% ikke-kondenserende (ved temperaturer på 25 ºC til 35 ºC)
Frekvensmodulation | 5 GHz (802.11a/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frekvensbånd | 5,15 GHz - 5,85 GHz (afhængig af land) | 2,400 GHz - 2,4835 GHz (afhængig af land)
Modulation | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Trådløst medie | 5 GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM). | 2,4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM).
Kanaler | 4 til 12 (afhængig af land) | Kanal 1-11 (kun USA) Kanal 1-13 (Japan, Europa)
IEEE 802.11n Datahastigheder | Intel® WiFi Link 5300 450, 405, 360, 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2 Mbps
Intel® WiFi Link 5100 300, 270, 243, 240, 180, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2 Mbps
IEEE 802.11g Datahastigheder | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11g Datahastigheder | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11b Datahastigheder | 11, 5,5, 2, 1 Mbps
Generelt
Operativsystemer | Microsoft Windows* XP (32-bit og 64-bit) Windows Vista* (32-bit og 64-bit) Windows* 7 (32-bit og 64-bit)
Wi-Fi Alliance* certificering | Wi-Fi* certificering for 802.11b, 802.11g, 802.11a, 802.11h, 802.11d, WPA-Personlig, WPA-Koncern, WPA2-Personlig, WPA2-Koncern, WMM, WMM Power Save, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Certificering for Cisco kompatible udvidelser | Cisco kompatible udvidelser v4.0
WLAN-standard | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a, 802.11n
Arkitektur | Infrastruktur eller ad hoc (peer-to-peer) driftstilstande
Sikkerhed | WPA-Personlig, WPA2-Personlig, WPA-Koncern, WPA2-Koncern, AES-CCMP 128-bit, WEP 128-bit og 64-bit; 802.1x: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Produktsikkerhed | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

## Intel® WiFi Link 1000

WiFi / WiMAX
Form-faktor | PCI Express* Minikort og Halv-minikort
SKU'er | Intel® WiFi Link 1000 - 1X2 MC/HMC
Dimensioner | Minikort: Bredde 50,80 mm x Længde 30 mm x Højde 4,5 mm Halv-minikort: Bredde 26,64 mm x Længde 30 mm x Højde 4,5 mm
Antenne-interfacestik | Hirose U.FL-R-SMT passer til kabelkonnektor U.FL-LP-066
Antennespredning | Indbygget spredning
Tilslutningsinterface | 52-bens Minikort-kantkonnektor
Spænding | 3.3 V
Driftstemperatur | 0 til +80 grader Celsius
Luftfugtighed | 50% til 90% ikke-kondenserende (ved temperaturer på 25 ºC til 35 ºC)
WiFi
Frekvensmodulation | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frekvensbånd | 2,41 - 2,474 GHz (afhængigt af land)
Modulation | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, CCK, DQPSK, DBPSK
Trådløst medie | 2,4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM).
Kanaler | Kanal 1-11 (USA) Kanal 1-13 (Japan, Europa) Kanal 4 til 12 (andre lande, afhænger af landet)
IEEE 802.11n Datahastigheder | 300, 270, 243, 240, 180, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2 Mbps
IEEE 802.11g Datahastigheder | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11b Datahastigheder | 11, 5,5, 2, 1 Mbps
WiFi generelt
Operativsystemer | Microsoft Windows* XP (32- og 64-bit) og Windows Vista* (32- og 64-bit)
Wi-Fi Alliance* certificering | Wi-Fi*-certificering for 802.11b, 802.11g, 802.11h, 802.11d, WPA-Personlig, WPA-Koncern, WPA2-Personlig, WPA2-Koncern, WMM, WMM Power Save, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS
Certificering for Cisco kompatible udvidelser | Cisco kompatible udvidelser v4.0
WLAN-standard | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11n
Arkitektur | Infrastruktur eller ad hoc (peer-to-peer) driftstilstande
Sikkerhed | WPA-Personlig, WPA2-Personlig, WPA-Koncern, WPA2-Koncern, 802.1x: EAP-SIM, LEAP, PEAP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Kryptering | AES-CCMP 128-bit, WEP 128-bit og 64-bit, CKIP, TKIP
Produktsikkerhed | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

## Intel® Wireless WiFi Link 4965AGN

Form-faktor | PCI Express* minikort
Dimensioner | Bredde 50,95 mm x Længde 30 mm x Højde 4,5 mm
Antenne-interfacestik | Hirose U.FL-R-SMT passer til kabelkonnektor U.FL-LP-066
Antennespredning | Indbygget spredning
Tilslutningsinterface | 52-bens Minikort-kantkonnektor
Spænding | 3.3 V
Driftstemperatur | 0 til +80 grader Celsius
Luftfugtighed | 50% til 95% ikke-kondenserende (ved temperaturer på 25 ºC til 35 ºC)
Frekvensmodulation | 5 GHz (802.11a/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frekvensbånd | 5,15 GHz - 5,85 GHz (afhængig af land) | 2,400 GHz - 2,4835 GHz (afhængig af land)
Modulation | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Trådløst medie | 5 GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM). | 2,4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM).
Kanaler | 4 til 12 (afhængig af land) | Kanal 1-11 (kun USA) Kanal 1-13 (Japan, Europa)
IEEE 802.11n Datahastigheder | Rx: 300, 270, 243, 240, 180 Rx/Tx: 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
IEEE 802.11g Datahastigheder | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11g Datahastigheder | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11b Datahastigheder | 11, 5,5, 2, 1 Mbps
Generelt
Operativsystemer | Microsoft Windows* XP (32-bit og 64-bit) Windows Vista* (32-bit og 64-bit) Windows* 7 (32-bit og 64-bit)
Wi-Fi Alliance* certificering | Wi-Fi* certificering for 802.11b, 802.11g, 802.11a, 802.11h, 802.11d, WPA-Personlig, WPA-Koncern, WPA2-Personlig, WPA2-Koncern, WMM, WMM Power Save, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Certificering for Cisco kompatible udvidelser | Cisco kompatible udvidelser v4.0
WLAN-standard | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a, 802.11n
Arkitektur | Infrastruktur eller ad hoc (peer-to-peer) driftstilstande
Sikkerhed | WPA-Personlig, WPA2-Personlig, WPA-Koncern, WPA2-Koncern, AES-CCMP 128-bit, WEP 128-bit og 64-bit; 802.1x: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Produktsikkerhed | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

## Intel® Wireless WiFi Link 4965AGN

Dette er en version af Intel Wireless WiFi 4965AGN med deaktiverede 8-2.11n-egenskaber. 802.11n refererer til: IEEE P802.11n/D2.0 Draft Amendment til STANDARD [FOR] Information Technology-Telecommunications and information exchange between systems-Local and Metropolitan networks-Specific requirements-Part 11: Wireless LAN Medium Access Control (MAC) og Physical Layer (PHY) specifikationer: Forbedringer for højere ydelse.

Form-faktor | PCI Express minikort
Dimensioner | Bredde 50,95 mm x Længde 30 mm x Højde 4,5 mm
Antenne-interfacestik | Hirose U.FL-R-SMT passer til kabelkonnektor U.FL-LP-066
Antennespredning | Indbygget spredning
Tilslutningsinterface | 52-bens Minikort-kantkonnektor
Spænding | 3.3 V
Driftstemperatur | 0 til +80 grader Celsius
Luftfugtighed | 50% til 95% ikke-kondenserende (ved temperaturer på 25 ºC til 35 ºC)
Frekvensmodulation | 5 GHz (802.11a) | 2,4 GHz (802.11b/g)
Frekvensbånd | 5,15 GHz - 5,85 GHz (afhængig af land) | 2,400 GHz - 2,4835 GHz (afhængig af land)
Modulation | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Trådløst medie | 5 GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM). | 2,4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM).
Kanaler | 4 til 12 (afhængig af land) | Kanal 1-11 (kun USA) Kanal 1-13 (Japan, Europa)
IEEE 802.11g Datahastigheder | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11g Datahastigheder | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11b Datahastigheder | 11, 5,5, 2, 1 Mbps
Generelt
Operativsystemer | Microsoft Windows* XP (32-bit og 64-bit) Windows Vista* (32-bit og 64-bit) Windows* 7 (32-bit og 64-bit)
Wi-Fi Alliance* certificering | Wi-Fi*-certificering for 802.11b, 802.11g, 802.11a, WPA, WPA2, WMM, EAP-SIM
Certificering for Cisco kompatible udvidelser | Cisco kompatible udvidelser v4.0
WLAN-standard | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a
Arkitektur | Infrastruktur eller ad hoc (peer-to-peer) driftstilstande
Sikkerhed | WPA-Personlig, WPA2-Personlig, WPA-Koncern, WPA2-Koncern, AES-CCMP 128-bit, WEP 128-bit og 64-bit; 802.1x: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Produktsikkerhed | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

## Intel® PRO/Wireless 3945ABG Network Connection

Form-faktor | PCI Express minikort
Dimensioner | Bredde 50,95 mm x Længde 30 mm x Højde 4,5 mm
Antenne-interfacestik | Hirose U.FL-R-SMT passer til kabelkonnektor U.FL-LP-066
Dobbelt antennespredning | Indbygget dobbelt spredningsskift
Tilslutningsinterface | 52-bens Minikort-kantkonnektor
Spænding | 3.3 V
Driftstemperatur | 0 til +80 grader Celsius
Luftfugtighed | 50 til 92% ikke-kondenserende (ved temperaturer på 25 ºC til 55 ºC)
Frekvensmodulation | 5 GHz (802.11a) | 2,4 GHz (802.11b/g)
Frekvensbånd | 5,15 GHz - 5,85 GHz | 2,400 GHz - 2,4835 GHz (afhængig af land)
Modulation | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Trådløst medie | 5 GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM). | 2,4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM).
Kanaler | 4 til 12 ikke-overlappende, afhængigt af land | Kanal 1-11 (kun USA) Kanal 1-13 (Japan, Europa)
Datahastigheder | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps | 11, 5,5, 2, 1 Mbps
Generelt
Operativsystemer | Microsoft Windows* XP (32-bit og 64-bit) Windows Vista* (32-bit og 64-bit) Windows* 7 (32-bit og 64-bit)
Wi-Fi Alliance* certificering | Wi-Fi* certificering for 802.11b, 802.11g, 802.11a, 802.11h, 802.11d, WPA-Personlig, WPA-Koncern, WPA2-Personlig, WPA2-Koncern, WMM, WMM Power Save, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Certificering for Cisco kompatible udvidelser | Cisco kompatible udvidelser v4.0
WLAN-standard | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a
Arkitektur | Infrastruktur eller ad hoc (peer-to-peer) driftstilstande
Sikkerhed | WPA-Personlig, WPA2-Personlig, WPA-Koncern, WPA2-Koncern, AES-CCMP 128-bit, WEP 128-bit og 64-bit; 802.1x: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Produktsikkerhed | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

## Intel® PRO/Wireless 3945BG Network Connection

Form-faktor | PCI Express minikort
Dimensioner | Bredde 50,95 mm x Længde 30 mm x Højde 4,5 mm
Antenne-interfacestik | Hirose U.FL-R-SMT passer til kabelkonnektor U.FL-LP-066
Dobbelt antennespredning | Indbygget dobbelt spredningsskift
Tilslutningsinterface | 52-bens Minikort-kantkonnektor
Spænding | 3.3 V
Driftstemperatur | 0 til +80 grader Celsius
Luftfugtighed | 50 til 92% ikke-kondenserende (ved temperaturer på 25 ºC til 55 ºC)
Frekvensmodulation | 2,4 GHz (802.11b/g)
Frekvensbånd | 2,400 GHz - 2,4835 GHz (afhængig af land)
Modulation | CCK, DQPSK, DBPSK
Trådløst medie | 2,4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM).
Kanaler | Kanal 1-11 (kun USA) Kanal 1-13 (Japan, Europa)
IEEE 802.11g Datahastigheder | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6, 5,5, 2, 1 Mbps
IEEE 802.11g Datahastigheder | 11, 5,5, 2, 1 Mbps
Generelt
Operativsystemer | Microsoft Windows* XP (32-bit og 64-bit) Windows Vista* (32-bit og 64-bit) Windows* 7 (32-bit og 64-bit)
Wi-Fi Alliance* certificering | Wi-Fi*-certificering for 802.11b, 802.11g, WPA, WPA2, WMM, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Certificering for Cisco kompatible udvidelser | Cisco kompatible udvidelser v4.0
WLAN-standard | IEEE 802.11g, 802.11b
Arkitektur | Infrastruktur eller ad hoc (peer-to-peer) driftstilstande
Sikkerhed | WPA-Personlig, WPA2-Personlig, WPA-Koncern, WPA2-Koncern, AES-CCMP 128-bit, WEP 128-bit og 64-bit; 802.1x: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Produktsikkerhed | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

Tilbage til toppen

Tilbage til indhold

Varemærker og ansvarsfralæggelser