返回目录页面

# 适配器设置（管理员）

“适配器设置”屏幕控制和显示安装在计算机上的无线适配器的设备属性。 并非此处列出的所有设置均适用于所有适配器。请参阅设置说明。

英特尔® PROSet/无线 WiFi 软件的这一版本与以下适配器兼容：

- Intel® Centrino® Ultimate-N 6300
- Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250
- Intel® Centrino® Advanced-N 6200
- Intel® WiMAX/WiFi Link 5350
- Intel® WiMAX/WiFi Link 5150
- Intel® WiFi Link 5300
- Intel® WiFi Link 5100
- Intel® WiFi Link 1000
- Intel® Wireless WiFi Link 4965AGN
- Intel® Wireless WiFi Link 4965AG_
- Intel® PRO/Wireless 3945ABG Network Connection

## 如何访问

1. 打开管理员工具。
2. 选中此项以创建新的程序包或者打开现有程序包。
3. 单击适配器设置 选项卡，再单击将适配器设置包括在此程序包中。

## 配置适配器设置

1. 从管理员工具中单击将适配器设置包括在此程序包中。
2. 对下表列出的每个设置，选择以下选项之一：
   - 使用默认值： 将用户计算机的设置重置为默认值。
   - 无更改： （仅适用于 Windows* XP 用户。） 保持用户选定的值。管理员决定不在用户计算机上执行所有的设置。用户能从英特尔® PROSet/无线 WiFi 连接实用程序的“高级”菜单中更改 WiFi 适配器的设置值。
   - 无更改： （仅适用于 Windows Vista* 和 Windows* 7 用户。） 保持用户选定的值。管理员决定不在用户计算机上执行所有的设置。用户可以在“设备管理器”中更改适配器设置值。
   - 选择此值： 管理员选择在用户计算机上使用的值。

## WiFi 适配器设置说明

以下是对适配器设置的说明。

名称 | 说明
--- | ---
802.11n 信道宽度 (2.4 GHz) | 设定高吞吐量信道宽度设置以获取最佳性能。将信道宽度设为自动或 20Mhz。20MHz为默认值。如果 802.11n 信道受限制，则使用 20MHz。此项设置仅适用于具有 802.11n 功能的适配器。 注意： 此项设置不适用于 以下适配器： Intel® Wireless WiFi Link4965AGN（仅 20 MHz 信道宽度）
802.11n 信道宽度 (5.2 GHz) | 设定高吞吐量信道宽度设置以获取最佳性能。将信道宽度设为自动或 20Mhz。自动为默认设置。如果 802.11n 信道受限制，则使用 20MHz。此项设置仅适用于具有 802.11n 功能的适配器。 注意： 此项设置不适用于 以下适配器： Intel® WiFi Link 1000 Intel® Wireless WiFi Link 4965AGN
802.11n 模式 | 802.11n 标准在先前的 802.11 标准基础上添加了多输入多输出 (MIMO)。MIMO 增加数据吞吐量以提高传输速率。选择启用或禁用设置 WiFi 适配器的 802.11n 模式。“启用”为默认设置。此项设置仅适用于具有 802.11n 功能的适配器。 注意： 要使 802.11n 连接上的传输速率高于 54 Mbps，必须选择 WPA2*-AES 安全性。无安全性（无）可被选择以启用网络设置和故障诊断。 管理员可以启用或禁用对高吞吐量模式的支持以减少耗电量和与其他频带的冲突或兼容性等问题。
Ad Hoc 信道 | 除非 ad hoc 网络中的其他计算机使用不同的信道，否则不必更改信道。 值： 从列表中选择允许的操作信道。 802.11b/g： 使用 802.11b 和 802.11g (2.4 GHz) ad hoc 频带频率时选择此选项。此频带的默认信道为 11。 802.11a： 使用 802.11a (5 GHz) ad hoc 频带频率时选择此选项。此频带的默认信道为 36。此项设置对 Intel® WiFi Link1000 适配器不适用 。 注意： 如果未显示 802.11a 信道，则该信道不支持初始化 ad hoc 网络。
Ad Hoc 电源管理 | 设定配置设备到设备 (ad hoc) 网络的电源节能功能。 禁用： 要连接到包含不支持 ad hoc 电源管理的无线站的 ad hoc 无线网站时选择此项。 最大耗电量节能： 选择此项以最优化电池寿命。 嘈杂环境： 选择以最优化性能或连接到多个客户机。
Ad Hoc QoS 模式 | Ad hoc 网络中的服务质量 (QoS) 控制。QoS 根据无线网络上接入点的通信量提供通信量分类优先化。WMM* (Wi-Fi Multimedia*) 是 Wi-Fi Alliance* (WFA) 的 QoS 认证。WMM* 一经启用， WiFi 适配器便用它来支持 Wi-Fi* 网络的优先级标记和排队功能。 WMM 被启用 WMM 被禁用 (default)
与 40Mhz 不兼容 | 此项设置与周围的网络通信，告知它们此 WiFi 适配器与 2.4 GHz 频带中的 40 MHz 信道不兼容。默认设置是关闭（禁用），即适配器不发送此通知。 注意： 此项设置不适用于 以下适配器： Intel® Wireless WiFi Link 4965AG_ Intel® PRO/Wireless 3945ABG Network Connection
混合模式保护 | 用于避免在 802.11b/11g/11a/11n 混用的环境中发生数据碰撞现象。请求发送/清除发送 (RTS/CTS) 应在客户端无法相互侦听到对方的环境中使用。在客户端靠近并且能互相侦听到对方的环境中，可使用 CTS-to-self 获取更大的吞吐量。（CTS-to-self 对 802.11n 不受支持。）
电源管理 （管理员视图） | “电源管理”允许您在创建管理员程序包的过程中设定电耗和 WiFi 适配器性能之间的平衡。 PSP - 电源节能模式 CAM - 始终不睡眠模式 选择一个“电源节能模式”级别： PSP CAM： 客户机适配器始终打开。 PSP 级别 1： PSP 设为最大电能。 PSP 级别 2-4： PSP 设定为最大电能。 PSP 级别 5： PSP 设定为最长电池寿命。 PSP 自动： 默认值是 PSP 级别 5。 注意： 电源消耗的节省随网络基础架构的设置而变。
引言模式 | 更改初次连接时接入点接收到的引言的长度设置。始终使用自动 Tx 引言，以提供最佳网络吞吐量。自动 Tx 引言允许自动检测引言。短引言在受支持时应予以使用。否则，使用长 Tx 引言。 注意： 此项设置仅在客户端 WiFi 适配器是 Intel® PRO/Wireless 2915ABG Network Connection 或者 Intel® PRO/Wireless 2200BG Network Connection 时可用。
漫游主动性 | 此设置让您定义无线客户端为改善与接入点连接的漫游主动程度。 单击使用默认值在不漫游和性能之间达到平衡，或从列表中选择一个值。 值： 0： 无漫游： 您的无线客户端不漫游。它仅在连接质量明显下降的情况下才会漫游到另一个接入点。 1-3： 允许漫游 2： 默认值： 介于不漫游和性能之间的平衡。 4： 最大漫游
吞吐量增强 | 更改“数据包爆发控制”值。 启用： 选择以启用吞吐量增强。 禁用： (默认) 选择以禁用吞吐量增强。
传输功率 | 如果降低传输功率水平，则会缩小 WiFi 无线电覆盖范围。 默认设置： 最高功率设置 值： Tx 最低： 最低最小覆盖范围： 将适配器的传输功率设定为最低。使您能扩大覆盖区域数或限制一个覆盖区域。在高通讯量区域缩小覆盖范围可提高传输质量并避免阻塞现象和来自其他设备的干扰。 Tx 级别 1、Tx 级别 2、Tx 级别 3： 按国家要求设定。 Tx 最高： 最高最大覆盖范围： 将适配器的传输功率设定为最高水平。选择此项以在额外无线电设备数目有限的环境中达到最佳性能和范围。 如果选择无更改，则用户计算机上的此项设置不会更改。 注意： 最佳设置使用户能始终将传输功率设为最低程度，而不影响其通信质量。这允许最大数目的无线设备在一个拥挤的区域操作，并减少来自此无线电与之共享无线电频谱的其他设备的干扰。 注意： 此项设置在使用“网络”（基础架构）模式或“设备到设备”(ad hoc) 模式时生效。
无线模式 | 选择用来连接到 WIFi 网络的模式： 仅802.11a： 将无线 WiFi 适配器仅连接到 802.11a 网络。并非对所有适配器均适用。 仅802.11b： 将无线 WiFi 适配器仅连接到 802.11b 网络。并非对所有适配器均适用。 仅802.11g： 将无线 WiFi 适配器仅连接到 802.11g 网络。 802.11a 和 802.11g： 将无线 WiFi 适配器仅连接到 802.11a 和 802.11g 网络。并非对所有适配器均适用。 802.11b 和 802.11g： 将无线 WiFi 适配器仅连接到 802.11b 和 802.11g 网络。并非对所有适配器均适用。 802.11a、802.11b 和 802.11g： （默认） - 连接到 802.11a、802.11b 或 802.11g 无线网络。并非对所有适配器均适用。

返回页首

返回目录页面

商标和免责声明