Tillbaka till innehåll

# Alternativ för Cisco Compatible Extensions

Cisco-alternativ: Använd för att aktivera eller inaktivera radiohantering och läget blandade celler eller Tillåt Snabb Roaming (CCKM).

OBS! Cisco Compatible Extensions aktiveras automatiskt för CKIP-, LEAP- eller EAP-FAST-profiler. Åsidosätt denna funktion genom att markera eller avmarkera alternativ på den här sidan.

- Tillåt Snabb Roaming (CCKM): Markera om du vill aktivera klientens WiFi-kort för snabb och säker roaming. När ett trådlöst LAN konfigureras för snabb återanslutning kan en EAP-FAST-, EAP-TLS-, PEAP-GTC-, PEAP-MS-CHAP-V2- eller LEAP-aktiverad klientenhet utföra roaming från en åtkomstpunkt till en annan utan att involvera huvudservern. Använd CCKM (Cisco Centralized Key Management), en åtkomstpunkt som konfigurerats för Wireless Domain Services (WDS), för att ersätta RADIUS-servern och autentisera klienten utan märkbar fördröjning i rösttillämpningar eller andra tidskänsliga tillämpningar.

Aktivera Cisco Compatible Extensions: Markera för att aktivera Cisco Compatible Extensions för denna WiFi-profil.

- Aktivera stöd för radiohantering: Markera om du vill att ditt WiFi-kort ska tillhandahålla radiohantering för Cisco-infrastrukturen. Om verktyget Cisco Radio Management används på infrastrukturen kommer radioparametrar, störningsidentifiering och otillåtna åtkomstpunkter att konfigureras. Standardinställningen är av.
- Aktivera läget Blandade celler: Markera om du vill att WiFi-kortet ska kunna kommunicera med blandade celler. En blandad cell är ett WiFi-nätverk där det finns både enheter som använder WEP och enheter som inte gör det. Se läget Blandade celler för mer information. Standardinställningen är avmarkerad.

Tillbaka till början

Tillbaka till innehåll

Begränsningar och ansvarsfriskrivningar