목차로 돌아가기

# 어댑터 설정(관리자)

어댑터 설정 화면에서는 컴퓨터에 설치되어 있는 WiFi 어댑터에 대한 장치 속성을 제어 및 표시할 수 있습니다. 어댑터에 따라 나열된 설정 중 일부가 적용되지 않을 수 있습니다. 설정 설명을 참조하십시오.

이 인텔® PROSet/무선 WiFi 소프트웨어 버전과 호환되는 어댑터는 다음과 같습니다.

- Intel® Centrino® Ultimate-N 6300
- Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250
- Intel® Centrino® Advanced-N 6200
- Intel® WiMAX/WiFi Link 5350
- Intel® WiMAX/WiFi Link 5150
- Intel® WiFi Link 5300
- Intel® WiFi Link 5100
- Intel® WiFi Link 1000
- Intel® Wireless WiFi Link 4965AGN
- Intel® Wireless WiFi Link 4965AG_
- Intel® PRO/Wireless 3945ABG Network Connection

## 액세스 방법

1. 관리자 도구를 엽니다.
2. 새 패키지 만들기 또는 기존 패키지 열기로 선택합니다.
3. 어댑터 설정 탭을 클릭하고 이 패키지에 어댑터 설정 포함을 클릭합니다.

## 어댑터 설정 구성

1. 관리자 도구 내에서 이 패키지의 어댑터 설정 포함을 클릭합니다.
2. 아래 표에 표시된 각 설정에 대해 다음 옵션 중 하나를 선택하십시오.
   - 기본값 사용: 사용자 컴퓨터의 설정을 기본값으로 다시 설정합니다.
   - 변경하지 않음: (Windows* XP 사용자의 경우) 사용자가 선택한 값을 그대로 사용합니다. 관리자는 사용자 컴퓨터의 모든 설정을 사용하지 않도록 결정합니다. 사용자는 인텔® PROSet/무선 WiFi 연결 유틸리티의 고급 메뉴에서 WiFi 어댑터 설정 값을 변경할 수 있습니다.
   - 변경하지 않음: (Widows Vista* 및 Windows* 7 사용자의 경우) 사용자가 선택한 값을 그대로 사용합니다. 관리자는 사용자 컴퓨터의 모든 설정을 사용하지 않도록 결정합니다. 사용자는 장치 관리자의 WiFi 어댑터 설정 값을 변경할 수 있습니다.
   - 값 선택: 관리자가 사용자 컴퓨터에 사용될 값을 선택합니다.

## WiFi 어댑터 설정 설명

다음은 WiFi 어댑터 설정에 대한 설명입니다.

이름 | 설명
--- | ---
802.11n 채널 폭 (2.4 GHz) | 성능이 극대화되도록 높은 처리량의 채널 폭을 설정합니다. 채널 폭을 자동 또는 20Mhz로 설정하십시오. 20MHz가 기본 설정입니다. 802.11n 채널 사용이 제한된 경우 20MHz를 사용하십시오. 이 설정은 802.11n 지원 어댑터에만 적용됩니다. 참고: 이 설정은 다음 어댑터에는 적용되지 않습니다 . Intel® Wireless WiFi Link 4965AGN(20MHz 채널 폭만)
802.11n 채널 폭 (5.2 GHz) | 성능이 극대화되도록 높은 처리량의 채널 폭을 설정합니다. 채널 폭을 자동 또는 20Mhz로 설정하십시오. 자동이 기본 설정입니다. 802.11n 채널 사용이 제한된 경우 20MHz를 사용하십시오. 이 설정은 802.11n 지원 어댑터에만 적용됩니다. 참고: 이 설정은 다음 어댑터에는 적용되지 않습니다 . Intel® WiFi Link 1000 Intel® Wireless WiFi Link 4965AGN
802.11n 모드 | 802.11n 표준은 MIMO(multiple-input multiple-output)를 추가하여 이전 802.11 표준에 따라 빌드합니다. MIMO는 데이터 처리량을 늘려 전송 속도를 개선합니다. 활성화됨 또는 비활성화됨을 선택하여 WiFi 어댑터의 802.11n 모드를 설정합니다. "활성화됨"이 기본 설정입니다. 이 설정은 802.11n 지원 어댑터에만 적용됩니다. 참고: 802.11n 연결에서 54 Mbps보다 큰 전송 속도를 얻으려면 WPA2*-AES 보안을 선택해야 합니다. 네트워크 설정 및 문제 해결이 가능하도록 보안 없음(없음)을 선택할 수 있습니다. 관리자는 높은 처리량에 대한 지원을 활성화 또는 비활성화하여 전원 소모량이나 다른 브랜드와의 충돌 또는 호환성 문제를 줄일 수 있습니다.
Ad Hoc 채널 | Ad Hoc 네트워크의 다른 컴퓨터에 다른 채널이 사용되지 않는 경우에는 채널을 변경할 필요가 없습니다. 값: 목록에서 허용되는 작동 채널을 선택합니다. 802.11b/g: 802.11b 및 802.11g(2.4 GHz) Ad Hoc 밴드 주파수를 사용할 때 이 옵션을 선택합니다. 이 밴드의 경우 기본 채널은 11입니다. 802.11a: 802.11a(5 GHz) Ad Hoc 밴드 주파수를 사용할 때 이 옵션을 선택합니다. 이 밴드의 경우 기본 채널은 36입니다. 이 설정은 인텔(R) WiFi Link 1000 어댑터에는 적용되지 않습니다. 참고: 802.11a 채널이 표시되지 않으면 802.11a 채널에 대해 초기 Ad Hoc 네트워크가 지원되지 않습니다.
Ad Hoc 전원 관리 | 장치 대 장치(Ad Hoc) 네트워크에 대해 절전 기능을 설정합니다. 비활성화: Ad Hoc 전원 관리를 지원하지 않는 스테이션이 포함된 Ad Hoc 네트워크에 연결할 때 선택합니다. 최대 절전: 배터리 수명을 최적화하려면 선택합니다. 잡음 환경: 성능 또는 여러 클라이언트와의 연결을 최적화하려면 선택합니다.
Ad Hoc QoS 모드 | Ad Hoc 네트워크에서 QoS(서비스 품질) 제어. QoS는 트래픽 등급을 기준으로 무선 네트워크에서 액세스 포인트의 트래픽에 대한 우선 순위를 제공합니다. WMM*(Wi-Fi Multimedia*)은 WFA(Wi-Fi Alliance*)의 QoS 인증입니다. WMM*을 사용할 경우 WiFi 어댑터는 WMM을 사용하여 Wi-Fi* 네트워크에 대한 우선 순위 태깅 및 대기열 기능을 지원합니다. WMM 활성화 WMM 비활성화(기본값)
과부하 채널 비지원 | 이 설정은 이 WiFi 어댑터가 2.4GHz 밴드에서 40MHz 채널을 지원하지 않음을 주위 네트워크에게 알려줍니다. 기본적으로 이 옵션은 꺼지므로 어댑터는 이 알림을 전송하지 않습니다. 참고: 이 설정은 다음 어댑터에는 적용되지 않습니다 . Intel® Wireless WiFi Link 4965AG_ Intel® PRO/Wireless 3945ABG Network Connection
혼합 모드 보호 | 혼합 802.11b/11g/11a/11n 환경에서 데이터 충돌을 방지하기 위해 사용합니다. RTS/CTS(Request to Send/Clear to Send)는 클라이언트가 서로 통신할 수 없는 환경에서 사용해야 합니다. 자체 CTS를 사용하여 클라이언트가 매우 가까운 위치에 있고 서로 통신할 수 있는 환경에서 처리량을 높일 수 있습니다. 802.11n에 대해서는 자체 CTS가 지원되지 않습니다.
전원 관리 (관리자 보기) | 관리자 패키지를 작성할 때 전원 사용량과 WiFi 어댑터 성능 간에 균형을 조정할 수 있습니다. PSP - 절전 모드 CAM - 계속 켜기 모드 절전 모드 수준 중 하나를 선택합니다. PSP CAM: 클라이언트 어댑터가 계속 켜져 있습니다. PSP 수준 1: 최대 전원에서 PSP가 설정됩니다. PSP 수준 2-4: 전원을 최대화하도록 PSP가 설정됩니다. PSP 수준 5: 배터리 수명을 최대화하도록 PSP가 설정됩니다. PSP 자동: PSP 수준 5가 기본값입니다. 참고: 인프라 설정에 따라 전원이 절약되는 양이 다릅니다.
프리앰블 모드 | 초기 연결 중에 액세스 포인트로부터 받은 프리앰블 길이 설정을 변경합니다. 최적의 네트워크 처리량을 얻으려면 항상 자동 Tx 프리앰블을 사용해야 합니다. 자동 Tx 프리앰블을 사용하면 프리앰블을 자동으로 검색할 수 있습니다. 이 옵션이 지원되면 짧은 프리앰블을 사용하고 그렇지 않은 경우 긴 Tx 프리앰블이 사용됩니다(긴 Tx 프리앰블). 참고: 클라이언트 WiFi 어댑터가 Intel® PRO/Wireless 2915ABG Network Connection 또는 Intel® PRO/Wireless 2200BG Network Connection인 경우에만 이 설정을 사용할 수 있습니다.
로밍 주동성 | 이 설정을 사용하면 액세스 포인트에 대한 연결 성능 개선을 위해 무선 클라이언트가 어느 정도 적극적으로 로밍할지를 정의할 수 있습니다. 기본값 사용을 클릭하여 "로밍 없음"과 성능 간에 균형을 조절하거나 목록에서 값을 선택합니다. 값: 0: 로밍 없음: 무선 클라이언트가 로밍하지 않습니다. 상당한 링크 품질 저하가 있을 때만 다른 액세스 포인트로 로밍합니다. 1-3: 로밍 허용 2: 기본값: 로밍되지 않는 것과 성능 간에 균형을 맞춥니다. 4: 최대 로밍
처리량 개선 | 패킷 버스트 컨트롤의 값을 변경합니다. 활성화: 처리량 개선을 사용하려면 선택합니다. 비활성화: (기본값) 처리량 개선을 사용하지 않으려면 선택합니다.
전송 전원 | 전송 전원을 줄일 경우 WiFi 라디오 수신 범위를 축소합니다. 기본값: 최대 전원 설정 값: Tx 최소: 최소 수신 범위: 어댑터를 최하 전송 전원으로 설정합니다. 적용 영역을 확장하거나 적용 영역을 제한할 수 있습니다. 트래픽이 많은 영역에서 적용 영역을 줄이면 전체 전송 품질이 향상되고 다른 장치와의 혼잡 및 간섭을 피할 수 있습니다. TX 수준 1, TX 수준 2, TX 수준 3: 국가별 규정에 따라 설정합니다. Tx 최대: 최대 수신 범위: 어댑터를 최대 전송 전원 수준으로 설정합니다. 라디오 장치 추가를 제한하는 환경에서 성능과 범위를 극대화하려면 선택합니다. 변경하지 않음을 선택하면 사용자 컴퓨터에서 이 설정이 변경되지 않습니다. 참고: 최적의 설정은 통신 품질과 계속 호환되는 최하 수준에서 사용자가 전송 전원을 항상 설정하는 것입니다. 이렇게 하면 최대한의 무선 장치가 좁은 영역에서 작동하고 이 라디오가 라디오 스펙트럼을 공유하는 다른 장치와의 간섭을 줄일 수 있습니다. 참고: 이 설정은 네트워크(인프라) 또는 장치 대 장치(Ad Hoc) 모드가 사용된 경우에 적용됩니다.
무선 모드 | WiFi 네트워크에 연결하는 데 사용할 모드를 선택합니다. 802.11a 전용: 무선 WiFi 어댑터를 802.11a 네트워크에만 연결합니다. 모든 어댑터에 대해 적용되지 않습니다. 802.11b 전용: 무선 WiFi 어댑터를 802.11b 네트워크에만 연결합니다. 모든 어댑터에 대해 적용되지 않습니다. 802.11g 전용: 무선 WiFi 어댑터를 802.11g 네트워크에만 연결합니다. 802.11a 및 802.11g: 무선 WiFi 어댑터를 802.11a 및 802.11g 네트워크에만 연결합니다. 모든 어댑터에 대해 적용되지 않습니다. 802.11b 및 802.11g: 무선 WiFi 어댑터를 802.11b 및 802.11g 네트워크에만 연결합니다. 모든 어댑터에 대해 적용되지 않습니다. 802.11a, 802.11b 및 802.11g: (기본값) - 802.11a, 802.11b 및 802.11g 무선 네트워크에 연결합니다. 모든 어댑터에 대해 적용되지 않습니다.

맨 위로 돌아가기

목차로 돌아가기

상표 및 부인 정보