返回內容頁

# 進階統計

「進階統計」提供目前介面卡的連線資訊。這個資訊在定義介面卡如何與存取點通訊。

## 如何存取

按一下「開始」>「所有程式」>「Intel PROSet 無線」>「WiFi 進階統計」。

## 進階統計說明

名稱 | 說明
一般 | 一般： 這個資訊是關於介面卡如何與存取點通訊。 AP MAC 位址： 存取點的十二位數字 MAC 位址。 收到的信號： 介面卡接收到的信號數目。 遺失信號百分比： 遺失信號的百分比值。 傳送錯誤百分比： 有錯誤的資料傳輸百分比。 CCX 版本： 這個無線連線的「與 Cisco 相容的延伸功能」版本。 目前 TX 電源： 這是 WiFi 介面卡目前傳輸的電源，以毫瓦為單位。 支援的電源等級： 這些是 WiFi 介面卡能夠傳輸的電源等級。這項資訊是以範圍來顯示，並依介面卡而定。 AP 名稱： 存取點主機名稱。這個名稱是由設定此存取點的人來設定，長度通常限制在 32 個字元以內。 AP IPV4/IPV6 位址： 目前連線的「Internet 通訊協定」(IP) 位址。 訊號強度： 這是從位於介面卡的存取點接收訊號的強度。這個值是以毫瓦 (mW) 為單位，實際上可能處於微微瓦 (picowatt) 的範圍。 雜訊強度： 存在環境中無線電頻率 (RF) 的雜訊強度，這樣的雜訊會干擾來自存取點的訊號。RF 雜訊來自於天然和電子的來源。
傳送/接收 | 顯示非直接傳送以及直接傳送封包的百分比值。 主機封包總數： 直接和非直接封包的總數： 傳輸 - (Mbps)﹔接收 - (Mbps)。 非直接傳送封包： 廣播到無線網路的接收封包數。 直接傳送封包： 專門傳送到 WiFi 介面卡的接收封包數。 位元組總數： WiFi 介面卡接收和傳送的封包總位元組數。
關聯/漫遊 | 關聯： 如果介面卡找到可以通訊的存取點，該值就在範圍中，否則，值就在範圍外面。 關聯數目： 存取點找到介面卡的次數。 AP 計數： WiFi 介面卡範圍內的可用存取點數。 完全掃瞄次數：介面卡掃瞄所有接收資訊的通道次數。 部份掃描次數： 掃描被終止的次數。 漫遊：這個資訊包含與介面卡漫遊有關之原因的計數。介面卡與一個存取點通訊，然後再與另外一個介面卡通訊以獲取更好的訊號強度時，就會發生漫遊。 漫遊計數： 漫遊發生的次數。 AP 未能傳送： 介面卡沒有從存取點接收到無線電傳輸。您可能需要重新設定存取點。 不良信號品質： 信號品質太低，以致於無法維持與存取點的通訊。可能您已經將介面卡移出存取點的涵蓋範圍，或者存取點的裝置位址資訊已經變更。 AP 載入平衡： 存取點會因為其無法與所有的相關介面卡維持通訊而結束它與介面卡之間的關聯性。太多介面卡嘗試與一個存取點通訊。 AP RSSI 太低： 接收訊號強度指示 (RSSI) 太低以致於無法維持與介面卡的關聯性。您可能已經移出存取點的涵蓋範圍，或者存取點可能已經增加其資料速率。 不良通道品質： 通道品質很低，因而造成介面卡尋找其他存取點。 AP 丟棄的流動單元： 存取點從可識別的行動式裝置清單移除一部電腦。該電腦一定要與存取點重新關聯。
記錄 | 為您的 WiFi 介面卡設定您想記錄統計資料的持續時間。 設定記錄設定： 按一下「設定」以設定您想記錄此統計的頻率。您可以設定想記錄的統計秒數和小時數。 變更記錄檔案的儲存位置。 按一下「瀏覽」來指定新記錄檔的位置。目前路經已顯示。預設位置在 C:\Program Files\Intel\WiFi 目錄中。 按一下「開啟」以關閉和套用新檔案路徑。 按一下「關閉」以退出「進階統計」。 開始/停止記錄： 按一下此按鈕以開始和停止記錄。當您按一下「開始記錄」，就會累計統計資訊 (如上所述)。當您按一下「停止記錄」，累計就會結束並將此資訊儲存到您可開啟並檢視的檔案。 檢視記錄檔案...： 按一下此按鈕以開啟位於 Program Files\Intel 之下的 WiFi 資料夾 (這是預設的位置)。記錄檔案的命名方式是使用月、日和年，外加建立此記錄檔案那天的日期。例如： 03122007_001.htm。記錄檔案提供： 日期及時間 介面卡資訊 連線資訊 傳送/接收統計 注意： 管理員可停用此功能。
重設統計資料 | 將介面卡統計計數器重設成零，並開始執行新的資料測量。
關閉 | 關閉此頁。
說明？ | 提供本頁的說明資訊。

回頁首

返回內容頁

商標與免責聲明