Tilbake til innholds

# Kortinnstillinger (administrator)

Kortinnstillinger-skjermbildet kontrollerer og viser enhetsegenskaper for WiFi-adapteret som er installert på datamaskinen. Ikke alle innstillinger som er oppført her, gjelder for alle kort. Se beskrivelsene for innstillingene.

Denne versjonen av Intel® PROSet/Wireless WiFi-programvare er kompatibel med følgende kort:

- Intel® Centrino® Ultimate-N 6300
- Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250
- Intel® Centrino® Advanced-N 6200
- Intel® WiMAX/WiFi Link 5350
- Intel® WiMAX/WiFi Link 5150
- Intel® WiFi Link 5300
- Intel® WiFi Link 5100
- Intel® WiFi Link 1000
- Intel® Wireless WiFi Link 4965AGN
- Intel® Wireless WiFi Link 4965AG_
- Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection

## Hvordan få tilgang

1. Åpne Administratorverktøy.
2. Velg å Opprette en ny pakke eller Åpne en eksisterende pakke.
3. Klikk kategorien Kortinnstillinger , og klikk Inkluder kortinnstillinger i denne pakken.

## Konfigurere kortinnstillinger

1. Fra Administrator-verktøyet klikker du på Inkluder kortinnstillinger i denne pakken.
2. For hver innstilling som er listet opp nedenfor, skal du velge ett av de følgende alternativene:
   - Bruk standardverdi: Tilbakestiller innstillingen på brukermaskinen til standardverdien.
   - Ingen endring: (kun for brukere av Windows* XP.) Bevarer den brukervalgte verdien. Administratoren avgjør om alle innstillingene på en brukers datamaskin skal håndheves. Brukeren kan endre innstillingsverdiene for WiFi-kortet i Avansert-menyen i Intel® PROSet/Wireless WiFi-tilkoblingsverktøy.
   - Ingen endring: (Kun for brukere av Windows Vista* og Windows* 7.) Bevarer den brukervalgte verdien. Administratoren avgjør om alle innstillingene på en brukers datamaskin skal håndheves. Brukeren kan endre verdiene for WiFi-adapterinnstillingene i Enhetsbehandling.
   - Velg verdien: Administratoren velger verdien som skal brukes på brukerens datamaskin.

## Beskrivelse av innstillingene for WiFi-adapteret

Nedenfor er beskrivelser av WiFi-adapterinnstillingene.

Navn | Beskrivelse
--- | ---
802.11n kanalbredde (2,4 GHz) | Sett høy gjennomstrømmingskanalbredde for å maksimere ytelsen. Sett kanalbredden til Auto eller 20Mhz. 20MHz er standardinnstilling. Bruk 20Mhz hvis 802.11n-kanaler er begrenset. Denne innstillingen gjelder bare for 802.11n-kompatible kort. MERK: Innstillingen gjelder ikke for følgende kort: Intel® Wireless WiFi Link 4965AGN (bare 20 MHz-kanalbredde)
802.11n kanalbredde (5,2 GHz) | Sett høy gjennomstrømmingskanalbredde for å maksimere ytelsen. Sett kanalbredden til Auto eller 20Mhz. Automatisk er standardinnstillingen. Bruk 20Mhz hvis 802.11n-kanaler er begrenset. Denne innstillingen gjelder bare for 802.11n-kompatible kort. MERK: Innstillingen gjelder ikke for følgende kort: Intel® WiFi Link 1000 Intel® Wireless WiFi Link 4965AGN
802.11n-modus | 802.11n-standarden bygger på tidligere 802.11-standarder ved å føye til flere-input flere-output (MIMO). MIMO øker datagjennomstrømmingen, for å gi bedre overføringshastighet. Velg Aktivert eller Deaktivert for å stille inn 802.11n-modusen på WiFi-adapteret. Aktivert er standardinnstilling. Denne innstillingen gjelder bare for 802.11n-kompatible kort. MERK: For å oppnå overføringshastigheter større enn 54 Mbps på 802.11n-forbindelser, må sikkerhetstypen WPA2*-AES velges. Ingen sikkerhet (Ingen) kan velges for å aktivere nettverksinnstilling og feilsøking. En administrator kan aktivere eller deaktivere støtte for høy gjennomstrømming for å redusere energiforbruket, konflikter med andre bånd eller kompatibilitetsproblemer.
Ad Hoc-kanal | Med mindre andre datamaskiner i ad hoc-nettverket bruker en annen kanal enn standardkanalen, er det ikke nødvendig å endre kanalen. Verdi: Velg den tillatte driftskanalen fra listen. 802.11b/g: Velg dette alternativet når du bruker 802.11b- og and 802.11g (2,4 GHz) ad hoc-båndfrekvens. For dette båndet er standardkanalen 11. 802.11a: Velg dette alternativet når du bruker 802.11a (5 GHz) ad hoc-båndfrekvens. Båndet har 36 som standardkanal. Innstillingen gjelder ikke for Intel® WiFi Link 1000-kortet. MERK: Hvis en 802.11a-kanal ikke vises, støttes ikke initiering av ad hoc-nettverk for 802.11a-kanaler.
Ad Hoc-strømstyring | Stille inn strømsparingsegenskapene for Enhet-til-Enhet (ad hoc)-nettverk. Deaktiver: Velg når du kobler til ad hoc-nettverk som inneholder stasjoner som ikke støtter ad hoc-strømstyring Maksimum strømsparing: Velg for å optimalisere batterilevetiden. Støyende miljø: Velg for å optimalisere ytelse eller koble til med flere klienter.
Ad Hoc QoS-modus | Quality of Service (QoS)-kontroll i ad hoc-nettverk. QoS sørger for prioritering av trafikken fra tilgangspunktet over et trådløsnettverk, basert på trafikklassifikasjon. WMM* (Wi-Fi Multimedia*) er QoS-sertifiseringen til Wi-Fi Alliance* (WFA). Når WMM* er aktivert, bruker WiFi-adapteret WMM til å støtte prioritetsmerkings- og køfunksjonene for Wi-Fi*-nettverk. WMM aktivert WMM deaktivert (standard)
Ikke kompatibel for kanal | Denne innstillingen kommuniserer til omkringliggende nettverk at dette WiFi-adapteret ikke er tolerant overfor 40 MHz-kanaler i 2,4 GHz båndet. Standardinnstillingen er at denne er slått av (deaktivert), slik at adapteret ikke sender denne meddelelsen. MERK: Innstillingen gjelder ikke for følgende kort: Intel® Wireless WiFi Link 4965AG_ Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection
Blandet modus-beskyttelse | Brukes for å unngå datakollisjoner i et blandet 802.11b/11g/11a/11n-miljø. Anmodning om at Request to Send/Clear to Send (RTS/CTS) [sende/klarere for å sende] skal brukes der klientene muligens ikke kan høre hverandre. CTS-til-selv kan brukes for å få mer gjennomstrømning i et miljø der klienter er nær hverandre og kan høre hverandre. (CTS-til-selv støttes ikke for 802.11n.)
Strømstyring (Administratorvisning) | Når en administratorpakke blir opprettet, kan du under Strømstyring velge en balanse mellom strømforbruk og WiFi-adapterytelse. PSP - Power Saving Mode (strømsparingsmodus) CAM - Constantly Awake Mode (alltid våken-modus) Velg et av strømsparingsnivåene: PSP CAM: Klientkortet har strøm hele tiden. PSP Nivå 1: PSP satt til maksimal styrke. PSP Nivåer 2-4: PSP satt til å maksimere styrken. PSP nivå 5: PSP satt til maksimal batterilevetid. PSP Auto: Standard er PSP nivå 5. MERK: Strømsparingen varierer basert på innstillingene for infrastrukturen.
Blokkstartmodus | Endrer overførings-blokkstartinnstillingen som mottas av tilgangspunktet i begynnelsen av en tilkobling. Bruk alltid Auto Tx Preamble for å gi optimal nettverksgjennomstrømming. Auto Tx Preamble muliggjør automatisk blokkstartoppdagelse. Hvis dette støttes, bør kort blokkstart brukes. Hvis ikke, brukes Long Tx Preamble. MERK: Denne innstillingen er kun tilgjengelig hvis klient-WiFi-adapteret er et Intel® PRO/Wireless 2915ABG Network Connection eller Intel® PRO/Wireless 2200BG Network Connection.
Streifingsaggresjon | Denne innstillingen lar deg definere hvor aggressivt trådløsklienten streifer for å bedre forbindelsen til et tilgangspunkt. Klikk Bruk standardverdi, for å balansere mellom ikke å streife og ytelse, eller velg en verdi fra listen. Verdier: 0: Ingen streifing: Trådløsklienten streifer ikke. Bare betydelig forringelse av koblingskvaliteten fører til at den streifer til et annet tilgangspunkt. 1-3: Tillat streifing 2: Standard: Balanserer mellom ikke-streifning og ytelse. 4: Maksimal streifing
Gjennomstrømningsutvidelse | Endrer verdien for Packet Burst Control. Aktiver: Velg dette for å aktivere gjennomstrømmingsforbedring. Deaktiver: (Standard) Velg for å deaktivere gjennomstrømmingsforbedring.
Sendestyrke | Hvis du reduserer sendestyrken, reduseres WiFi-radiodekningen. Standardinnstilling: Høyeste styrkenivå Verdier: Minimal Tx: Laveste minimumsdekning: Sett adapteret til laveste sendestyrke. Gjør det mulig for deg å utvide antall dekningsområder eller begrense et dekningsområde. Reduser dekningsområdet i områder med høy trafikk for å bedre den samlede sendekvaliteten, og unngå kødannelse og interferens fra andre enheter. Tx Nivå 1, Tx Nivå 2, Tx Nivå 3: Innstilt i samsvar med landskrav. Maksimal Tx: Høyeste maksimumsdekning: Sett adapteret til maksimalt sendestyrkenivå. Velg for å få maksimal ytelse og rekkevidde i omgivelser med et begrenset antall andre radioenheter. Hvis du velger Ingen endring, vil denne innstillingen ikke bli endret på brukerens datamaskin. MERK: For en bruker er den optimale innstillingen alltid å angi sendestyrken til det lavest mulige nivå som er kompatibelt med kvaliteten på kommunikasjonen. Dette gjør det mulig for det maksimale antallet trådløse enheter å virke i tette områder, og redusere interferens fra andre enheter denne radioen deler radiospekteret med. MERK: Denne innstillingen blir virksom når enten modusen Nettverk (Infrastruktur) eller Enhet-til-enhet (ad hoc) brukes.
Trådløsmodus | Velger hvilken modus som skal brukes ved tilkobling til et WiFi-nettverk: Kun 802.11a: Koble WiFi-adapteret bare til 802.11a-nettverk. Gjelder ikke alle adaptere. Kun 802.11b: Koble WiFi-adapteret bare til 802.11b-nettverk. Gjelder ikke alle adaptere. Kun 802.11g: Koble WiFi-adapteret bare til 802.11g-nettverk. 802.11a og 802.11g: Kobler WiFi-adapteret bare til 802.11a- og 802.11g-nettverk. Gjelder ikke alle adaptere. 802.11b og 802.11g: Kobler WiFi-adapteret bare til 802.11b- og 802.11g-nettverk. Gjelder ikke alle adaptere. 802.11a, 802.11b og 802.11g: (Standard) - Koble enten til trådløsnettverkene 802.11a, 802.11b eller 802.11g. Gjelder ikke alle adaptere.

Tilbake til toppen

Tilbake til innholds

Varemerker og fraskrivelser