Zpět na obsah

# Možnosti rozšíření Cisco Compatible Extensions

Možnosti Cisco: Umožňují povolit nebo zakázat řízení rádia a režim smíšených buněk nebo povolit rychlý roaming (CCKM).

POZNÁMKA: Rozšíření Cisco Compatible Extensions jsou automaticky povolena pro profily CKIP, LEAP a EAP-FAST. Chcete-li toto chování změnit, vyberte nebo zrušte výběr možností v tomto okně.

- Povolit rychlý roaming (CCKM): Výběrem této možnosti povolíte rychlý zabezpečený roaming klientského WiFi adaptéru. Pokud je bezdrátová síť LAN nakonfigurována na rychlé opakované připojování, může klientské zařízení s povoleným ověřováním EAP-FAST, EAP-TLS, PEAP-GTC, PEAP-MS-CHAP-V2 nebo LEAP provádět roaming z jednoho přístupového bodu na druhý bez hlavního serveru. V případě použití centralizované správy klíčů Cisco Centralized Key Management (CCKM) přístupový bod nakonfigurovaný pro poskytování služeb WDS (Wireless Domain Services) nahrazuje server RADIUS a ověřuje klienta bez zpoždění v hlasových nebo jiných aplikacích citlivých na čas.

Povolit Cisco Compatible Extensions: Výběrem této funkce povolíte kompatibilní rozšíření se standardem Cisco (Cisco Compatible Extensions) pro tento profil připojení WiFi.

- Povolit podporu řízení rádia: Výběrem této možnosti bude WiFi adaptér provádět správu bezdrátové komunikace infrastruktury Cisco. Pokud se v infrastruktuře používá nástroj Cisco Radio Management, konfiguruje parametry bezdrátové komunikace, zjišťuje rušení a neověřené přístupové body. Ve výchozí konfiguraci tato možnost není vybrána.
- Povolit režim smíšených buněk: Výběrem této možnosti povolíte komunikaci adaptéru WiFi se smíšenými buňkami. Smíšená buňka je síť WiFi, ve které pouze některá zařízení používají ověřování WEP. Další informace najdete v části Režim smíšených buněk. Ve výchozí konfiguraci tato možnost není vybrána.

Zpět na začátek

Zpět na obsah

Ochranné známky a právní dodatky