Takaisin Sisällys-sivulle

# Cisco Compatible Extensions -asetukset

Cisco-asetukset: Tämän avulla otetaan käyttöön Radiohallinta- ja Sekasolutila- tai Salli nopea solukonpäivitys (CCKM) -ominaisuudet tai poistetaan ne käytöstä.

HUOMAUTUS: Cisco Compatible Extensions otetaan automaattisesti käyttöön CKIP-, LEAP- ja EAP-FAST-profiileissa. Voit ohittaa tämän toiminnan poistamalla tämän sivun vaihtoehtojen valinnat.

- Salli nopea solukonpäivitys (CCKM): Valitsemalla tämän voit ottaa WiFi-asiakassovittimen käyttöön nopeaa ja suojattua yhteyksien hakua varten. Kun langaton lähiverkko on määritetty nopeaa uudelleenliittämistä varten, EAP-FAST-, EAP-TLS-, PEAP-GTC-, PEAP-MS-CHAP-V2- tai LEAP-yhteensopiva asiakas pystyy suorittamaan solukonpäivityksen eri tukiasemien välillä ilman, että pääpalvelimen tarvitsee osallistua tähän. Käyttämällä Cisco Centralized Key Management (CCKM) -ominaisuutta Wireless Domain Services (WDS) -palveluita muodostamaan määritetty tukiasema ottaa RADIUS-palvelimen paikan ja suorittaa asiakkaan laillisuustarkistuksen ilman havaittavaa viivettä puhesovelluksissa tai muissa aikaherkissä sovelluksissa.

Ota Cisco Compatible Extensions käyttöön: Valitsemalla tämän voit ottaa käyttöön Cisco Compatible Extensions -ominaisuuden tässä WiFi-yhteysprofiilissa.

- Ota Radio Management -tuki käyttöön: Valitsemalla tämän vaihtoehdon voit määrittää WiFi-sovittimen huolehtimaan Cisco-perusrakenteen radiohallinnasta. Jos perusrakenteessa käytetään Cisco Radio Management -apuohjelmaa, se määrittää radioparametrit, tunnistaa häiriöt ja Rogue-tukiasemat. Oletusarvon mukaan asetus ei ole valittuna.
- Ota käyttöön sekasolutila: Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat sallia WiFi-sovittimen viestiä sekasolujen kanssa. Sekasolu on WiFi-verkko, jossa toiset laitteet käyttävät WEP-yhteyskäytäntöä ja toiset eivät. Lisätietoja on kohdassa Sekasolutila. Oletusarvon mukaan valintaruutu on valitsematta.

Takaisin alkuun

Takaisin Sisällys-sivulle

Tavaramerkit ja vastuuvapautuslausekkeet