Powrót do Spisu treści

# Ustawienia karty

Na karcie Zaawansowane wyświetlane są właściwości karty WiFi zainstalowanej w komputerze. Ta wersja Oprogramowania Intel® PROSet/Wireless WiFi jest zgodna z następującymi kartami:

- Intel® Centrino® Ultimate-N 6300
- Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250
- Intel® Centrino® Advanced-N 6200
- Intel® WiMAX/WiFi Link 5350
- Intel® WiMAX/WiFi Link 5150
- Intel® WiFi Link 5300
- Intel® WiFi Link 5100
- Intel® WiFi Link 1000
- Intel® Wireless WiFi Link 4965AGN
- Intel® Wireless WiFi Link 4965AG_
- Intel® PRO/Wireless 3945ABG Network Connection

## Jak uzyskać dostęp

Otwórz Menedżera urządzeń i kliknij kartę sieciową WiFi. Następnie wybierz kartę Zaawansowane.

Użytkownicy systemu Windows Vista* i Windows* 7: Otwórz Menedżera urządzeń i kliknij kartę sieciową WiFi. Następnie wybierz kartę Zaawansowane.

## Opis ustawień karty WiFi

Nazwa | Opis
--- | ---
Szerokość kanału 802.11n (2,4 GHz) | Umożliwia ustawianie szerokości kanału dla wysokiej przepływności w celu zmaksymalizowania wydajności. Dla szerokości kanału można określić wartość Automatycznie lub 20 MHz. Jeśli kanały 802.11n są zastrzeżone, należy użyć częstotliwości 20 MHz. To ustawienie dotyczy tylko kart z obsługą trybu 802.11n. UWAGA: To ustawienie nie ma zastosowania w przypadku następujących kart: Intel® Wireless WiFi Link 4965AGN (używa tylko szerokości kanału 20 MHz)
Szerokość kanału 802.11n (5,2 GHz) | Umożliwia ustawianie szerokości kanału dla wysokiej przepływności w celu zmaksymalizowania wydajności. Dla szerokości kanału można określić wartość Automatycznie lub 20 MHz. Jeśli kanały 802.11n zostały poddane ograniczeniom, należy użyć opcji 20 MHz. To ustawienie dotyczy tylko kart z obsługą trybu 802.11n. UWAGA: To ustawienie nie ma zastosowania w przypadku następujących kart: Intel® WiFi Link 1000 Intel® Wireless WiFi Link 4965AGN
Tryb 802.11n | Standard 802.11n został rozszerzony względem poprzednich standardów 802.11 przez dodanie obsługi funkcji MIMO (Multiple-Input Multiple-Output). Funkcja MIMO umożliwia zwiększenie przepływności danych w celu zwiększenia szybkości transmisji. Aby ustawić tryb standardu 802.11n karty WiFi, wybierz opcję Włączono lub Wyłączono. Ustawieniem domyślnym jest wartość Włączono. To ustawienie dotyczy tylko kart z obsługą trybu 802.11n. UWAGA: Aby dla połączeń 802.11n osiągnąć szybkość transmisji większą niż 54 Mb/s, należy wybrać zabezpieczenia WPA2*-AES. Brak zabezpieczeń (opcja Żadne) można wybrać w celu umożliwienia konfiguracji sieci i rozwiązywania problemów. Administrator może włączyć lub wyłączyć obsługę trybu wysokiej przepływności w celu zmniejszenia zużycia energii, wyeliminowania konfliktów z innymi pasmami lub wyeliminowania problemów związanych ze zgodnością.
Kanał Ad Hoc | O ile pozostałe komputery w sieci Ad Hoc nie stosują innego kanału od kanału domyślnego, nie ma potrzeby zmiany kanału. Wartość: Umożliwia wybór dozwolonego kanału z listy. 802.11b/g: Tę opcję należy wybrać w przypadku korzystania z częstotliwości pasma Ad Hoc 802.11b i 802.11g (2,4 GHz). 802.11a: Tę opcję należy wybrać w przypadku korzystania z częstotliwości pasma Ad Hoc 802.11a (5 GHz). To ustawienie nie ma zastosowania w przypadku karty Intel® WiFi Link 1000. UWAGA: Jeśli kanał 802.11a nie jest wyświetlany, nie można go wykorzystać w inicjowanej sieci Ad Hoc.
Zarządzanie energią w sieci Ad Hoc | Ustaw funkcje oszczędzania energii dla sieci Ad Hoc. Wyłączono: Zaznacz w przypadku łączenia się z sieciami Ad Hoc, które zawierają stacje nieobsługujące zarządzania energią w sieci Ad Hoc. Maksymalna oszczędność energii: Zaznacz, aby zoptymalizować czas eksploatacji baterii. Środowisko z zakłóceniami: Zaznacz, aby zoptymalizować wydajność lub w przypadku łączenia się z wieloma klientami.
Tryb Ad Hoc QoS | Kontrola QoS w sieciach Ad Hoc. Funkcja QoS zapewnia priorytetyzację ruchu wychodzącego z punktu dostępu w sieci bezprzewodowej LAN na podstawie klasyfikacji ruchu. WMM (Wi-Fi Multimedia) jest certyfikatem QoS wystawionym przez organizację Wi-Fi Alliance (WFA). Gdy funkcja WMM jest włączona, karta WiFi korzysta z niej w celu obsługi funkcji oznaczania i kolejkowania priorytetów dla sieci Wi-Fi. WMM włączone (Ustawienie domyślne) WMM wyłączone
Brak tolerancji dla kanału 40 MHz | To ustawienie umożliwia komunikowanie sieciom w otoczeniu, że karta WiFi nie toleruje kanałów 40 MHz w paśmie 2,4 GHz. Ustawienie to jest domyślne wyłączone, aby karta nie wysyłała tej informacji. UWAGA: To ustawienie nie ma zastosowania w przypadku następujących kart: Intel® Wireless WiFi Link 4965AG_ Intel® PRO/Wireless 3945ABG Network Connection
Zabezpieczenie trybu mieszanego | Umożliwia unikanie kolizji danych w środowisku mieszanym 802.11b i 802.11g. W środowisku, w którym klienci mogą się nawzajem nie słyszeć, powinny być używane sygnały RTS/CTS. Włączenie sygnału zwrotnego CTS umożliwia zwiększenie przepustowości w środowisku, w którym klienci znajdują się blisko siebie i mogą się wykryć.
Zarządzanie energią | Pozwala wybrać punkt równowagi między zużyciem energii a wydajnością karty WiFi. Suwak zużycia energii przez kartę WiFi określa punkt równowagi między źródłem zasilania komputera a żywotnością baterii. Użyj wartości domyślnej: (ustawienie domyślne) Ustawienia zasilania są zależne od źródła zasilania komputera. Ręcznie: Określić żądane ustawienie przy użyciu suwaka. Ustawienie najniższe zapewnia maksymalny czas pracy baterii. Ustawienie najwyższe zapewnia maksymalną wydajność. UWAGA: Oszczędność zużycia energii zależy od ustawień Sieć (infrastruktura).
Agresywność mobilności | To ustawienie umożliwia określanie stopnia agresywności mobilności klienta sieci bezprzewodowej w celu zwiększenia jakości połączenia z punktem dostępu. Ustawienie domyślne: Ustawienie równoważące brak mobilności i wydajność. Najniższa: Brak mobilności klienta sieci bezprzewodowej. Tylko znaczne obniżenie jakości połączenia powoduje przełączenie na inny punkt dostępu. Najwyższa: Klient sieci bezprzewodowej nieustannie śledzi jakość połączenia. Jeśli nastąpi obniżenie jakości, następuje próba znalezienia lepszego punktu dostępu i przełączenia się na ten punkt.
Rozszerzenie przepływności | Zmiana wartości kontroli pakietów. Włączone: Zaznacz, aby włączyć rozszerzenie przepływności. Wyłączono: (ustawienie domyślne) Zaznacz, aby wyłączyć rozszerzoną przepływność.
Moc transmisji | Ustawienie domyślne: Najwyższe ustawienie poziomu mocy. Najniższa: Najmniejszy zasięg: Ustawianie najniższego poziomu mocy transmisji dla karty. Umożliwia rozszerzenie liczby obszarów zasięgu i ograniczenie obszaru zasięgu. Zmniejsza obszar zasięgu, aby zwiększyć ogólną jakość transmisji, a także uniknąć przeciążenia i zakłóceń innych urządzeń. Najwyższa: Największy zasięg: Ustawianie maksymalnego poziomu mocy transmisji dla karty. Należy zaznaczyć, aby uzyskać maksymalną wydajność i zasięg w środowiskach z ograniczoną liczbą dodatkowych urządzeń radiowych WiFi. UWAGA: Ustawienie optymalne dla użytkownika to moc transmisji na możliwie najniższym poziomie, zapewniająca jednak dobrą jakość komunikacji. Ustawienie takie umożliwia działanie maksymalnej liczby urządzeń bezprzewodowych w zagęszczonych obszarach i zredukowanie zakłóceń innych urządzeń, z którymi dzielona jest przestrzeń radiowa. UWAGA: To ustawienie ma zastosowanie w przypadku korzystania z trybu Sieć (infrastruktura) lub Ad Hoc.
Tryb sieci bezprzewodowej | Określ tryb używany do łączenia z siecią bezprzewodową: Tylko 802.11a: Umożliwia łączenie karty WiFi tyko z sieciami 802.11a. Nie dotyczy niektórych kart. Tylko 802.11b: Umożliwia łączenie karty WiFi tyko z sieciami 802.11b. Nie dotyczy niektórych kart. Tylko 802.11g: Umożliwia łączenie karty WiFi tyko z sieciami 802.11g. 802.11a i 802.11g: Umożliwia łączenie karty WiFi tyko z sieciami 802.11a i 802.11g. Nie dotyczy niektórych kart. 802.11b i 802.11g: Umożliwia łączenie karty WiFi tyko z sieciami 802.11b i 802.11g. Nie dotyczy niektórych kart. 802.11a, 802.11b i 802.11g: (ustawienie domyślne) Łączenie z sieciami bezprzewodowymi w standardzie 802.11a, 802.11b lub 802.11g. Nie dotyczy niektórych kart.
OK | Umożliwia zapisanie ustawień i powrót do poprzedniej strony.
Anuluj | Zamyka i anuluje zmiany.

Powrót do początku

Powrót do Spisu treści

Znaki towarowe i zastrzeżenia