العودة إلى المحتويات

# خيارات الملحقات المتوافقة مع سيسكو

خيارات Cisco استخدم هذه الخيارات لتمكين أو تعطيل إدارة الراديو ووضع الخلايا المختلطة أو السماح بالتجوال السريع.

ملحوظة: تُمكَّن امتدات Cisco المتوافقة تلقائياً لتوصيفات CKIP أو LEAP أو EAP-FAST، ولتجاوز هذا المسلك حدد الخيارات الموجودة في هذه الصفحة أو إلغِ تحديدها.

- السماح بالتجوال السريع (CCKM): حدد هذا لتمكين محول WiFi العميل للتجوال الآمن السريع. إذا تم تشكيل شبكة محلية لاسلكية لإعادة التوصيل السريع يستطيع أي جهاز عميل به تمكين EAP-FAST أو EAP-TLS أو PEAP-GTC أو PEAP-MS-CHAP-V2 أو LEAP التجوال من نقطة وصول لأخرى دون تدخل من الخادم الرئيسي، حيث تقوم نقطة وصول يسمح تشكيلها بتقديم خدمات النطاق اللاسلكية (WDS) مقام خادم RADIUS وتصادق العميل دون تأخير ملحوظ في تطبيقات الصوت أو غيرها من تطبيقات الحرج الزمني، وذلك عن طريق استخدام إدارة مفاتيح Cisco المركزية (CCKM).

تمكين الملحقات المتوافقة مع سيسكو: حدد هذا لتمكين الملحقات المتوافقة مع سيسكو لتوصيف توصيل WiFi هذا.

- تمكين دعم إدارة الراديو: حدد هذا ليوفر محول WiFi إدارة الراديو لبنية Cisco الأساسية. في حالة استخدام أداة Cisco المساعدة لإدارة الراديو على البنية الأساسية فإنها تشكل معاملات الراديو وتكشف التداخل وتكشف أيضاً نقاط الوصول الدخيلة. الإعداد الافتراضي هو الإيقاف.
- تمكين وضع الخلايا المختلطة: حدد هذا للسماح باتصال محول WiFi بالخلايا المختلطة. علماً بأن الخلية المختلطة عبارة عن شبكة WiFi تستخدم بعض الأجهزة فيها WEP دون البعض الآخر. انظر وضع الخلايا المختلطة للحصول على مزيدٍ من المعلومات. الإعداد الافتراضي غير محدد.

العودة لأعلى الصفحة

العودة إلى المحتويات

العلامات التجارية وإخلاء المسئولية