返回目录页面

# 配置式向导一般设置

一般设置页面是“创建 WiFi 配置式向导”的第一页。

注意： 在此“帮助”中，“无线” 和”WiF“ 两词通用。

## 如何访问

1. 打开管理员工具。打开新的或现有的程序包。
2. 在“配置式”选项卡，若要编辑现有配置式，单击属性。要创建新的配置式，单击添加。

在配置配置式时，使用左窗格浏览到一般和安全性设置页面。也可使用位于“配置式向导”底部的上一步和下一步按钮达到相同目的。

## “一般设置”页面说明

名称 | 说明
--- | ---
配置式名称 | 无线网络配置式的名称。当您配置一个选自“WiFi 网络列表”的无线网络时，配置式名称与“WiFi 网络名称”(SSID) 相同。可将此名称更改为更具描述性，或自定义为个人使用。 例如： 我的办公室网络、张三的家庭网络、甲公司网络
WiFi 网络名称 (SSID) | WiFi 适配器用于连接的网络接入点的名称。网络名称必须与无线接入点的名称完全匹配。区分大小写。 在配置从“WiFi 网络列表”中选择的一个无线网络时，网络名称取自无线网络列表。不应也不能更改 SSID。 <SSID 未广播>： 如果接入点不广播其网络名称 (SSID)，或 WiFi 适配器从一个隐密接入点接收到隐藏网络名称， 则它将在无线网络列表中显示。要与一个 <SSID 未广播> 网络条目关联，必须在连接前先创建一个新的配置式。提供接入点的实际 SSID。连接后，<SSID 未广播> 仍将显示在 WiFi 网络列表中。关联的 SSID 配置式可从配置式列表中查看。
操作模式 | 网络（基础架构）： 连接到接入点。基础架构网络由一个或多个接入点及一台或多台有 WiFi 适配器的计算机组成。这种连接类型适用于家庭网络、公司网络、旅馆以及其他提供网络和（或）因特网接入的地方。 注意： 只有网络（基础架构）可用于管理员配置式（“登录前/常用”和“持续”配置式）。参阅管理员工具 获得更多信息。 设备到设备 (ad hoc)： 直接连接到 Ad hoc 网络中的其它计算机。这种连接类型适用于只连接两台或多台计算机。不提供接入网络资源或因特网。
管理员配置式类型 （仅在“管理员工具”中可见） | 持续： “持续配置式”在启动时或者在没有用户登录到计算机时应用。在用户登出后，“持续配置式”维持无线连接，直到计算机关机或另一名用户登录。 登录前/常用： 这些应用程序仅在使用“管理员工具”时可用。一旦有用户登录到计算机时，“登录前/常用配置式”就应用。此连接作为 Windows 登录过程的一部分而建立（登录前/常用）。此配置式由所有用户共享。
高级 | 单击高级访问高级设置。使用“高级设置”来设定“保持连接”、“用户名称格式”、“自动连接”或“自动导入”选项、启动应用程序（自动启动应用程序）、设定配置式密码（密码保护）、为适配器连接（强制的接入点）指定一个接入点地址，并设置“登录前连接”选项。
下一步 | 前进到安全性设置页面。
确定 | 完成以现有设置创建新配置式。
取消 | 关闭“创建 WiFi 配置式向导”并取消任何所作更改。
帮助? | 提供有关此页面的帮助信息。

返回页首

返回目录页面

商标和免责声明