# Geschützte Zugriffsberechtigungen (PAC)

Wählen Sie eine PAC (Protected Access Credential) aus, die für dieses drahtlose EAP-FAST-Profil verwendet werden soll.

Alle bereits ausgegebenen PACs, die sich auf diesem Computer befinden, werden auf dieser Seite angezeigt.

Name | Beschreibung
--- | ---
Markieren Sie eine vorhandene PAC: | Wählen Sie eine bereits auf dem Computer vorhandene PAC aus.
Autoritäts-ID | Ein eindeutiger Name, der den Authentifizierungsserver kennzeichnet.
Initiator-ID | Ein eindeutiger Name, der den Client kennzeichnet.
Typ | Der Typ ist entweder eine Computer-PAC oder eine Tunnel/Benutzer-PAC.
Importieren | Die PAC-Bereitstellung kann auch manuell (out-of-band) vorgenommen werden. Durch die manuelle Bereitstellung können Sie eine PAC für einen Benutzer auf einem ACS-Server erstellen und diese dann auf den Benutzercomputer importieren. Eine PAC-Datei kann durch ein Kennwort geschützt werden, welches der Benutzer bei einem PAC-Import eingeben muss.
Entfernen | Löscht die markierte PAC von Ihrem Computer.
OK | Schließt diese Seite. Die markierte PAC wird für dieses drahtlose Profil verwendet.
Abbrechen | Schließt diese Seite, ohne eine vorhandene PAC für dieses Profil auszuwählen.
Hilfe? | Öffnet die Hilfe-Informationen für diese Seite.