Torna al Sommario

# Statistiche avanzate

Tramite Statistiche avanzate si accede a informazioni correnti sulla connessione della scheda di rete. Queste informazioni descrivono la modalità di comunicazione della scheda di rete con un punto di accesso.

## Accesso

Fare clic su Start > Tutti i programmi > Intel PROSet Wireless > Statistiche avanzate WiFi.

## Descrizione di Statistiche avanzate

Nome | Descrizione
Generale | Generale: queste informazioni descrivono la modalità di comunicazione della scheda di rete con un punto di accesso. Indirizzo MAC AP: l'indirizzo MAC di dodici cifre del punto di accesso. Conferme ricevuti: numero di segnali ricevuti dalla scheda di rete. Percentuale di segnali non rilevati: percentuale dei segnali persi. Percentuale di errori di trasmissione: la percentuale delle trasmissioni di dati con errori. Versione CCX: versione di Cisco Compatible Extensions presente in questa connessione wireless. Potenza trasmissione corrente: potenza corrente alla quale la scheda WiFi sta trasmettendo, espressa in milliwatt. Livelli di potenza supportati: livelli di potenza ai quali la scheda WiFi è in grado di trasmettere. Queste informazioni sono presentate sotto forma di intervallo e dipendono dalla scheda. Nome AP: nome host del punto di accesso. Questo nome è impostato da chi ha configurato il punto di accesso ed è tipicamente limitato a 32 caratteri. Indirizzo IPV4/IPV6 punto di accesso: l'indirizzo IP (Internet Protocol) della connessione corrente. Livello segnale: potenza del segnale ricevuto dal punto di accesso, sulla scheda. Questo valore è espresso in milliwatt (mW), ma, in realtà, potrebbe essere un valore in picowatt. Livello di rumore: livello di rumore del segnale di radiofrequenza (RF) presente nell'ambiente che può interferire con il segnale proveniente dal punto di accesso. Il rumore RF proviene da fonti naturali ed elettriche.
Trasmetti/ricevi | Visualizza i valori percentuali dei pacchetti indirizzati e dei pacchetti non indirizzati. Totale pacchetti host: il numero totale dei pacchetti indirizzati e dei pacchetti non indirizzati. Trasmissione (Mbps); Ricezione (Mbps) Pacchetti non indirizzati: il numero totale di pacchetti inviati alla rete wireless e ricevuti dalla scheda. Pacchetti indirizzati: il numero totale di pacchetti inviati specificamente alla scheda di rete WiFi. Byte totali: il numero totale di byte relativi ai pacchetti ricevuti e inviati dalla scheda di rete WiFi.
Associazione/roaming | Associazione: se la scheda trova un punto di accesso con cui comunicare, il valore è nell'intervallo, in caso contrario il valore è fuori dall'intervallo. Numero di associazioni: il numero di volte che il punto di accesso ha trovato la scheda di rete. Conteggio AP: il numero di punti di accesso che si trovano entro la portata della scheda di rete WiFi. Numero di scansioni complete: il numero di volte che la scheda di rete ha ricercato in tutti i canali informazioni da ricevere. Numero di scansioni parziali: il numero di scansioni che sono state interrotte. Roaming: sono riportati i contatori relativi alle condizioni che hanno causato il roaming della scheda di rete. Il roaming avviene quando una scheda di rete, che sta comunicando con un punto di accesso, passa a comunicare con un altro punto di accesso perché il livello dei segnali è migliore. Conteggio roaming: il numero di volte che si è verificato il roaming. Nessuna trasmissione da AP (dal punto di accesso): la scheda di rete non ha ricevuto alcuna trasmissione radio da parte del punto di accesso. È probabile che sia necessario reimpostare il punto di accesso. Qualità segnale insufficiente: la qualità del segnale è troppo bassa per sostenere la comunicazione con il punto di accesso. La scheda di rete è stata spostata all'esterno dell'area di copertura del punto di accesso o le informazioni relative all'indirizzo di periferica del punto di accesso sono state cambiate. Bilanciamento carico AP (del punto di accesso): il punto di accesso ha terminato l'associazione con la scheda di rete poiché non era in grado di mantenere la comunicazione con tutte le schede di rete ad esso associate. Troppe schede di rete stanno tentando di comunicare con un punto di accesso. RSSI AP (del punto di accesso) troppo basso: l'indicatore RSSI (Receive Signal Strength Indicator) è troppo basso per mantenere un associazione con la scheda di rete. È probabile che ci si sia spostati all'esterno dell'area di copertura del punto di accesso o che il punto di accesso abbia aumentato la velocità di trasmissione dei dati. Qualità canale insufficiente: la qualità del canale è bassa e per questo motivo la scheda di rete ha cercato un altro punto di accesso. Unità mobile persa da AP (dal punto di accesso): il punto di accesso ha scartato un computer, rimuovendolo dall'elenco delle periferiche portatili. Il computer deve essere di nuovo associato a un punto di accesso.
Registrazione | Specificare per quanto tempo devono essere registrati i dati statistici della scheda di rete WiFi. Configura le impostazioni per la registrazione: fare clic su Impostazioni per specificare con quale frequenza devono essere registrate le statistiche. È possibile impostare il numero dei secondi e specificare per quante ore devono essere registrate le statistiche. Per cambiare il percorso di memorizzazione del file registro: Fare clic su Sfoglia per specificare un nuova posizione per il file del registro. Viene visualizzato il percorso corrente. La posizione predefinita è la directory C:\Programmi\Intel\WiFi. Fare clic su Apri per chiudere e applicare il nuovo percorso del file. Fare clic su Chiudi per uscire dalla finestra di dialogo Statistiche avanzate. Avvia/Interrompi registrazione: fare clic su questo pulsante per avviare e interrompere la registrazione. Quando si fa clic su Avvia registrazione, vengono accumulate informazioni statistiche (descritte più indietro). Quando si fa clic su Interrompi registrazione, l'accumulo termina e le informazioni vengono salvate in un file che è possibile aprire e visualizzare. Visualizza file registro: fare clic su questo pulsante per aprire la cartella WiFi in Programmi\Intel (la posizione predefinita). I file di registro vengono nominati con il mese, il giorno e l'anno, oltre al numero di registro creato in tale giorno. Ad esempio: 03122007_001.htm. Il file di registro fornisce: Data e ora Informazioni sulla scheda Informazioni sulla connessione Statistiche di trasmissione e ricezione NOTA: un amministratore può disattivare questa funzione.
Reimposta statistiche | Consente di azzerare i contatori delle statistiche e iniziare una nuova misurazione dei dati.
Chiudi | Chiude la pagina.
? | Visualizza la Guida relativa alla pagina.

Torna all'inizio

Torna al Sommario

Marchi di fabbrica e Dichiarazioni di non responsabilità