# PAC (Protected Access Credentials)

Vælg en Protected Access Credential (PAC), der skal anvendes til denne EAP-FAST trådløse profil.

Enhver PAC, der allerede er udleveret og ligger på denne computer, vises.

Navn | Beskrivelse
--- | ---
Vælg en eksisterende PAC: | Vælg en PAC, der allerede findes på denne computer.
Godkendelses-ID | Et entydigt navn, der identificerer godkendelsesserveren.
Initiator-ID | Et entydigt navn, der identificerer klienten.
Type | Typen er enten en maskine PAC eller en tunnel/bruger PAC.
Importer | PAC-distribution kan også gennemføres manuelt (uden for båndet). Med manuel tildeling kan du oprette en PAC for en bruger på en ACS-server, og derefter importere den på brugerens computer. En PAC-fil kan beskyttes med en adgangskode, som brugeren skal indtaste under en PAC-import.
Fjern | Sletter den valgte PAC fra din computer.
OK | Lukker denne side. Den valgte PAC bruges til denne trådløse profil.
Annuller | Luk denne side uden at vælge en eksisterende PAC til denne profil.
Hjælp? | Giver hjælpeoplysninger om denne side.