返回內容頁

# 手動診斷工具

手動診斷工具可讓您執行一套診斷測試，來驗證您的 WiFi 介面卡功能。

## 如何存取

1. 按一下「開始」>「程式集」 >「Intel PROSet 無線」>「WiFi 手動診斷」。

### 設定記錄檔案位置

1. 按一下「檔案」。
2. 按一下「設定」。名稱為 WirelessDiagLog.csv 的記錄檔案包含測試的結果。此記錄檔案可以儲存為文字檔，並且可以用於排除網路連線故障的問題。
3. 按一下「瀏覽」以指定您要儲存記錄檔案的位置。
4. 按一下「確定」以套用變更並返回「手動診斷工具」。下次您執行測試時，就會將記錄檔案儲存到您指定的位置。

### 執行測試

1. 按一下每個測試旁邊的核取方塊以選取要執行的測試。
2. 按一下「執行測試」以執行選取的測試。測試結果會被儲存到名稱為 WirelessDiagLog.csv 的檔案。
3. 按一下「關閉」以關閉「手動診斷工具」。

### 可進行的測試

名稱 | 說明
硬體測試 | 如果 WiFi 介面卡存在並可以存取，測試就會通過。如果介面卡不存在或存在但已停用，則測試會失敗。測試摘要會顯示無線硬體已啟用或已停用。 疑難排解 驗證您的介面卡是否被列在裝置管理員中的網路介面卡之下。 如果介面卡沒有列出，請用滑鼠右鍵按一下「網路介面卡」，然後選擇「掃瞄硬體變更」。您也可以重新啟動系統。 驗證您的介面卡是否在裝置管理員中已啟用。介面卡停用時，裝置上會顯示紅色 X (對於 Windows* XP) 或黑色箭頭 (對於 Windows Vista* 與 Windows* 7)。用滑鼠右鍵按一下介面卡，然後從功能表中選擇「啟用」。 在介面卡顯示黃色的驚嘆號時，用滑鼠右鍵按一下介面卡，然後重新安裝驅動程式。 對於其他疑難排解選項請聯絡您的電腦製造廠商。
驅動程式測試 | 測試摘要會顯示 WiFi 介面卡支援的 Intel® PRO/Wireless WiFi Network Connection 驅動程式。測試可驗證驅動程式二進位版本是否與安裝的 Intel® PROSet/無線 WiFi 連線公用程式的版本相容。如果找不到驅動程式二進位，或驅動程式版本與 WiFi 連線公用程式版本不相符 (例如，版本 13.x.x.x 與驅動程式版本 11.x.x 或 12.x.x)，則測試會失敗。 疑難排解 使用 WiFi 連線公用程式重新安裝驅動程式。
無線電測試 | 測試摘要會顯示無線電開啟或關閉。該測試查詢目前的無線電狀態。如果無線電開啟，則測試會通過。如果無線電關閉，則測試失敗。 疑難排解 驗證您的 WiFi 介面卡無線電是否開啟。有兩種方法可開啟無線電： 硬體開關 對於 Windows* 7： 按一下「開始」>「控制台」>「硬體和音效」 >「Windows 行動中心」。 按一下「啟動 WiFi」。 對於 Windows Vista*： (若未安裝 Intel® My WiFi 技術公用程式，則無法使用此功能。) 按一下「開始」 > 「控制台」 > 「行動電腦」 > 「Windows 行動中心」。 按一下「啟動 WiFi」。
掃描測試 | 該測試會查詢 WiFi 介面卡範圍內的 WiFi 網路。如果在掃描清單中可看到網路，則測試通過。測試摘要會顯示可連線網路的數量。 疑難排解 驗證您是否在存取點範圍內。 將無線電開關切換至「關閉」，然後再換至「開啟」。 請驗證無線頻帶設定是否與存取點頻帶設定相符。 將存取點開關切換至「關閉」，然後再換至「開啟」。
關聯測試 | 測試摘要會顯示「已關聯」或「未關聯」。關聯是建立和維持裝置間的無線連結。在啟用保全性後，裝置將僅交換保全性身份證明。該測試將檢查無線連接性。如果用戶端成功關聯，則此測試通過。 疑難排解 在存取點訊號強度很低時，使用以下列出的訊號測試。 驗證是否已建立了設定檔。如果是，按以下方式進行： 確保設定檔 SSID 與存取點網路名稱 (SSID) 相符。 移除該設定檔並建立新設定檔。 確認您的無線網路不在「排除（設定檔）清單」中。 確認 MAC 位址沒有排除在存取點之外。
驗證測試 | 描述關聯後的過程，在此過程中將驗證無線裝置或使用者的身份，然後網路便可進行存取。該測試將查詢驗證狀態資訊，包括所有與 Cisco 相容的延伸功能和與保全性相關的資訊。如果用戶端驗證成功，則測試通過。如果用戶端驗證不成功，則測試失敗。測試摘要顯示網路連線是否需要驗證。 疑難排解 編輯您設定檔以確保 WEP 金鑰、PSK、密碼或憑證使用了正確的身份證明。 移除現有的設定檔並建立新設定檔。
訊號測試 | 「測試摘要」會顯示訊號品質。如果訊號品質很差，使用「疑難排解」按鈕以診斷和解決問題。 疑難排解 將您的電腦移離無線存取點或路由器 10 到 20 英呎。 透過移除日常用具（微波爐、手機或 2.4 GHz 電話）或使用相同通道的存取點來減少干擾。 增加存取點的傳輸功率。
Ping 測試 | 該測試驗證 WiFi 介面卡是否已成功地從存取點 IP 位址、預設閘道、DHCP 伺服器（如果啟用）及 DNS 伺服器傳送訊息並接收回應。測試摘要會顯示來自這些實體的回應是成功還是失敗。 範例： 無回應： 預設閘道，DHCP 伺服器。 注意： 如果此存取點和預設閘道的 ping 測試成功，而 DNS 伺服器的 ping 測試失敗，這就不是無線網路問題，而是一般網路問題。 疑難排解 停用安全防火牆，並嘗試再次進行 ping 測試。 可與存取點的製造廠商聯絡，來排解您家庭網路中的疑難問題。 企業使用者應該聯絡其網路管理員。
疑難排解 | 診斷並解決在每項測試中顯示的問題。如果測試失敗，則「疑難排解」按鈕會處於作用狀態。
執行測試 | 執行您所選擇的測試。
關閉 | 關閉此頁。
說明？ | 提供本頁的說明資訊。

回頁首

返回內容頁