Powrót do Spisu treści

# Zaawansowane informacje statystyczne

Karta Zaawansowane informacje statystyczne zawiera bieżące informacje o połączeniu karty. Informacje te dotyczą sposobu komunikacji karty z punktem dostępu.

## Jak uzyskać dostęp

Kliknij przycisk Start > Wszystkie programy > Intel PROSet Wireless > Statystyka zaawansowana WiFi.

## Zaawansowane informacje statystyczne — opis

Nazwa | Opis
Ogólne | Ogólne: Informacje te dotyczą sposobu komunikacji karty z punktem dostępu. Adres MAC punktu dostępu: Dwunastocyfrowy adres MAC punktu dostępu. Sygnały odebrane: Liczba sygnałów nawigacyjnych odebranych przez kartę. Procent pominiętych sygnałów: Wartość procentowa pominiętych sygnałów nawigacyjnych. Procent błędów transmisji: Wartość procentowa transmisji danych, w których wystąpiły błędy. Wersja CCX: Wersja rozszerzeń Cisco dla tego połączenia bezprzewodowego. Bieżąca moc transmisji: Bieżąca moc transmisji karty WiFi, podawana w miliwatach. Obsługiwane poziomy mocy: Poziomy mocy transmisji dostępne dla karty WiFi. Dane te są przedstawiane w zakresie i są zależne od karty. Nazwa punktu dostępu: Nazwa hosta punktu dostępu. Nazwa ta jest ustawiana przez osobę konfigurującą punkt dostępu i zwykle jest ograniczona do 32 znaków. Adres IPV4/IPV6 punktu dostępu: Adres IP bieżącego połączenia. Moc sygnału: Moc sygnału odbieranego przez kartę z punktu dostępu. Wartość ta jest podawana w miliwatach (mW) i może należeć do zakresu pikowatów. Poziom szumów: Poziom szumów radiowych w otoczeniu, które zakłócają sygnał z punktu dostępu. Szumy radiowe pochodzą ze źródeł naturalnych i elektrycznych.
Transmisja/odbiór | Wyświetla wartości procentowe pakietów kierowanych i niekierowanych. Całkowita liczba pakietów hosta: Całkowita liczba pakietów kierowanych i niekierowanych: Transmisja (Mb/s); Odbiór (Mb/s) Pakiety niekierowane: Liczba odebranych pakietów wyemitowanych do sieci bezprzewodowej. Pakiety kierowane: Liczba odebranych pakietów wysłanych specjalnie do karty WiFi. Całkowita liczba bajtów: Całkowita liczba bajtów w pakietach wysłanych i odebranych przez kartę WiFi.
Skojarzenie/mobilność | Skojarzenie: Jeśli zostanie znaleziony punkt dostępu, z którym karta może się połączyć, wartością tego pola jest W zasięgu. W przeciwnym przypadku wartością jest Poza zasięgiem Liczba skojarzeń: Liczba wskazująca, ile razy karta została znaleziona przez punkt dostępu. Liczba punktów dostępu: Liczba dostępnych punktów dostępu znajdujących się w zasięgu karty WiFi. Liczba pełnych zadań skanowania: Liczba wskazująca, ile razy przeprowadzane było skanowanie wszystkich kanałów w poszukiwaniu odbieranych informacji. Liczba skanów częściowych: Liczba skanów, które zostały przerwane. Mobilność: Informacje zawierające liczniki powiązane z przyczynami mobilności karty. Mobilność polega na łączeniu się karty z jednym punktem dostępu, a następnie z kolejnym, w celu uzyskania lepszej mocy sygnału. Liczba mobilności: Liczba wskazująca, ile razy wystąpiła mobilność. Nieprzetransmitowane przez punkt dostępu: Transmisja radiowa z punktu dostępu nie została odebrana przez kartę. Może zaistnieć potrzeba zresetowania punktu dostępu. Niska jakość sygnału: Jakość sygnału jest zbyt słaba, aby utrzymać połączenie z punktem dostępu. Karta została przemieszczona poza obszar zasięgu punktu dostępu lub dane adresowe punktu dostępu zostały zmienione. Równoważenie obciążenia punktu dostępu: Skojarzenie punktu dostępu z kartą zostało zakończone, z powodu braku możliwości utrzymywania łączności punktu dostępu ze wszystkimi skojarzonymi kartami. Zbyt wiele kart próbuje nawiązać łączność z punktem dostępu. Zbyt niski poziom RSSI punktu dostępu: Wartość RSSI (moc sygnału) jest zbyt niska, aby utrzymać skojarzenie z kartą. Karta została przemieszczona poza obszar zasięgu punktu dostępu lub szybkość transmisji danych punktu dostępu została zwiększona. Niska jakość kanału: Niska jakość kanału powoduje, że karta szuka innego punktu dostępu. Liczba jednostek mobilnych opuszczonych przez punkt dostępu: Komputer został usunięty z listy rozpoznawalnych urządzeń mobilnych punktu dostępu. Zachodzi konieczność ponownego skojarzenia komputera z punktem dostępu.
Zapisywanie w dzienniku | Pozwala określić okres, dla którego mają być rejestrowane statystyki karty WiFi. Skonfiguruj ustawienia zapisywania w dzienniku: Kliknij przycisk Ustawienia, aby określić żądaną częstotliwość logowania statystyk. Możesz określić interwał (w sekundach) i czas logowania statystyk (w godzinach). Aby zmienić lokalizację przechowywania pliku dziennika. Kliknij przycisk Przeglądaj, aby określić nową lokalizację pliku dziennika. Wyświetlana jest bieżąca ścieżka. Lokalizacja domyślna to C:\Program Files\Intel\WiFi. Kliknij przycisk Otwórz, aby zamknąć i zastosować nową ścieżkę. Kliknij przycisk Zamknij, aby zamknąć okno Zaawansowane informacje statystyczne. Rozpocznij/Zakończ zapisywanie: Kliknij ten przycisk, aby rozpocząć lub zatrzymać zapisywanie w dzienniku. Po kliknięciu opcji Rozpocznij zapisywanie gromadzone są informacje statystyczne (opisane powyżej). Po kliknięciu przycisku Zakończ zapisywanie gromadzenie zostaje zakończone, a informacje zostają zapisane do pliku, który można otworzyć i przeglądać. Wyświetl plik dziennika...: Kliknij ten przycisk, aby otworzyć folder WiFi, znajdujący się w folderze Program Files/Intel (domyślna lokalizacja). Nazwy plików dziennika zawierają miesiąc, dzień, rok i kolejny numer dziennika w danym dniu. Na przykład: 03122007_001.htm. Zawartość pliku dziennika: Data i godzina Informacje o karcie Informacje o połączeniu Statystyka transmisji/odbioru UWAGA: Administrator może wyłączyć tę funkcję.
Resetuj statystykę | Resetowanie liczników statystycznych karty i rozpoczynanie nowych pomiarów dotyczących danych.
Zamknij | Zamyka stronę.
Pomoc? | Zawiera informacje Pomocy dla tej strony.

Powrót do początku

Powrót do Spisu treści

Znaki towarowe i zastrzeżenia