العودة إلى المحتويات

# استخدام أداة الإدارة

استعراض
حزم الإدارة

- إنشاء حزمة جديدة
- فتح حزمة موجودة

ضبط كلمة مرور المسئول
إعدادات أداة الإدارة
توصيفات المسئول
اعتبارات الدخول الموحد لنظام Windows Vista* وWindows* 7

- توصيف متواصل
- توصيل الدخول المسبق
- استبعاد شبكات
- توصيل الصوت عبر بروتوكول الإنترنت (VoIP)

إعدادات التطبيق
إعدادات المحول
مجموعات EAP-FAST A-ID

## استعراض

تستخدم أداة الإدارة لإنشاء حزم تثبيت مخصصة يمكن تصديرها إلى أنظمة عميل تشغل Microsoft Windows* XP وWindows Vista* وWindows 7. تستخدم أداة الإدارة لتشكيل إعدادات المستخدم وتوصيفات شبكات WiFi المشتركة (المشاركة). يستخدم الأداة الشخص المتمتع بامتيازات المسئول على هذا الكمبيوتر.

أداة الإدارة موجودة في قائمة ابدأ في نظام Windows Vista* أو Windows* 7. كما يمكنك الوصول إلى هذه الميزة من مركز الشبكات والمشاركة.

ويجب تحديد هذه الميزة أثناء تثبيت خاص لأداة توصيل Intel® PROSet/Wireless WiFi المساعدة وإلا فلن تظهر الميزة.

## حزم الإدارة

حزمة الإدارة عبارة عن ملف تنفيذي ذاتي الاستخلاص يحتوي على توصيفات إدارية وإعدادات أخرى للمستخدم. يمكنك نسخ حزمة مسئول أو إرسالها إلى عملاء على شبكتك. ويتم عند تشغيله تثبيت المحتويات وتشكيلها على كمبيوتر الوجهة. إذا كان هناك توصيف ضمن الحزمة فإنه يحكم كيفية توصيل كمبيوتر الوجهة بشبكة WiFi معينة. للحصول على مزيدٍ من المعلومات حول التوصيفات، انظر توصيفات المسئول.

### إنشاء حزمة جديدة

1. لمستخدمي Windows Vista* وWindows* 7: في قائمة ابدأ، انقر على كافة البرامج > Intel PROSet/Wireless > أداة إدارة WiFi.
2. أدخل كلمة مرورك للوصول إلى أداة الإدارة.
3. انقر على إنشاء حزمة جديدة.

> الاسم | الوصف
> --- | ---
> إنشاء حزمة جديدة | أنشئ حزمة يمكن تصديرها إلى كمبيوتر عميل. يمكن أن يعمل كمبيوتر العميل بنظام Windows* XP أو Windows Vista* أو Windows* 7، وتختلف إمكانيات الحزمة حسب نظام تشغيل العميل. تتيح هذه الحزمة تصدير التوصيفات من نوع EAP والدخول المسبق/المشترك والمتواصلة بمصادقة 802.1X. ومع ذلك، فهناك استثناءات لتوصيفات الدخول الموحد التي تصدر إلى عملاء Windows Vista* وWindows* 7. انظر توصيفات المسئول.
> فتح حزمة موجودة | حدد هذا للاستعراض بحثًا عن حزمة موجودة وفتحها.

4. انقر على موافق.
5. شكَّل الخيارات التالية لتضمينها في الحزمة:

> الاسم | الوصف
> --- | ---
> توصيفات | انقر على تضمين توصيفات في هذه الحزمة (ينبغي أن يكون هذا محددًا بالفعل). يمكن مشاركة التوصيفات مع مستخدمين آخرين. انقر على توصيفات هنا للحصول على مزيدٍ من المعلومات والتعليمات.
> إعدادات التطبيق | انقر على علامة التبويب إعدادات التطبيق. انقر على تضمين إعدادات التطبيق في هذه الحزمة (ينبغي أن يكون هذا محددًا بالفعل). تحديد إعدادات التطبيق المطلوب تمكينها. انقر على إعدادات التطبيق هنا للحصول على مزيدٍ من المعلومات والتعليمات.
> إعدادات المحول | انقر على علامة التبويب إعدادات المحول. انقر تضمين إعدادات المهايئ في هذه الحزمة . تعيين القيم المبدئية لإعدادات المحول على هذا الكمبيوتر. انقر على إعدادات المحول هنا للحصول على مزيدٍ من المعلومات والتعليمات.
> مجموعات EAP-FAST A-ID | انقر على علامة التبويب مجموعات EAP-FAST A-ID. انقر على تضمين مجموعات A-ID. أضف مجموعة A-ID لدعم عدة PACs من عدة A-IDs. انقر على مجموعات EAP-FAST A-ID هنا للحصول على مزيدٍ من المعلومات والتعليمات.

6. انقر على إغلاق.
7. ستُخطر حينئذٍ: تغيرت الحزمة الحالية. هل تريد حفظ التغييرات؟
8. انقر على نعم. احفظ الملف التنفيذي في دليل على محرك الأقراص المحلي.
9. انقر على حفظ. ينشأ الملف.
10. انقر على نهاية للاطلاع على محتويات الحزمة.
    - انقر على تطبيق هذه الحزمة على هذا الكمبيوتر إذا أردت استخدام تشكيل الحزمة على كمبيوتر المسئول.
    - انسخ الملف التنفيذي إلى كمبيوتر أي مستخدم لتثبيت التشكيل المحفوظ في الحزمة، عندما تنفذ ملف الحزمة يكون التثبيت صامتًا.
11. انقر على موافق.

> ملحوظة: يمكنك كذلك تحديد حفظ الحزمة في قائمة ملف لحفظ الحزمة.

### فتح حزمة موجودة

1. لمستخدمي Windows Vista* وWindows* 7: في قائمة ابدأ، انقر على كافة البرامج > Intel PROSet/Wireless > أداة إدارة WiFi.
2. أدخل كلمة مرورك للوصول إلى أداة الإدارة.
3. في إطار فتح حزمة الإدارة انقر على فتح حزمة موجودة لتحرير حزمة موجودة.
4. انقر على استعراض.... حدد موضع ملف الحزمة التنفيذي.
5. انقر على فتح. طبق التحديثات على إعدادات الحزمة.
6. يمكنك هنا إضافة وإزالة ونسخ توصيفات. يمكنك أيضًا النقر على خصائص لتحديث إعدادات التأمين لتوصيفٍ ما.
7. انقر على إغلاق.
8. ستُخطر حينئذٍ: تغيرت الحزمة الحالية. هل تريد حفظ التغييرات؟
9. انقر على نعم. احفظ الملف التنفيذي في دليل على محرك الأقراص المحلي.
10. انقر على حفظ. ينشأ الملف.
11. انقر على نهاية للاطلاع على محتويات الحزمة.

- انقر على تطبيق هذه الحزمة على هذا الكمبيوتر إذا أردت استخدام تشكيل الحزمة على كمبيوتر المسئول.
- انسخ الملف التنفيذي إلى كمبيوتر أي مستخدم لتثبيت التشكيل المحفوظ في الحزمة، عندما تنفذ ملف الحزمة يكون التثبيت صامتًا.

12. انقر على موافق.

> ملحوظة: يمكنك كذلك تحديد فتح حزمة في قائمة ملف لتحرير حزمة إدارة.

> ملحوظة: إذا أنشأت حزمة إدارة لنظام Windows* XP Professional x64 Edition، تكون ملفات اللغة في المجلدين \XP\Docs و\XP\x64\Install\Lang على ذلك النظام.

انظر:

- توصيفات المسئول
- ضبط كلمة مرور المسئول
- إعدادات أداة الإدارة

## توصيفات المسئول

أما توصيفات المسئول فيملكها ويديرها مسئول الشبكة أو مسئول هذا الكمبيوتر، وتكون هذه التوصيفات مشتركة بين كافة مستخدمي هذا الكمبيوتر، ومع ذلك فلا يستطيع المستخدمون النهائيون تعديل هذه التوصيفات حيث لا يمكن تعديلها إلا من أداة الإدارة المحمية بكلمة مرور. يوجد نوعان من توصيفات المسئول: متواصل أو دخول مسبق/مشترك. يمكنك كذلك تشكيل إعدادات الصوت عبر بروتوكول الإنترنت (VoIP) للتصدير إلى أحد تطبيقات الهواتف البرمجية.

## اعتبارات الدخول الموحد لنظام Windows Vista* وWindows* 7

لا تنطبق المعلومات التالية إلا على توصيفات الدخول الموحد (SSO) التي تنشأ لعملاء Windows Vista* وWindows* 7*.

- التوصيفات المتواصلة غير مدعومة. تهمل التوصيفات المتواصلة أثناء استيراد الحزم.
- المسوغات المحفوظة في التوصيفات التي تجمع بين كونها متواصلة ودخول مسبق/مشترك غير مدعومة.
  - تصبح توصيفات المسوغات المحفوظة توصيفات إيعاز بإدخال المسوغات.
  - التوصيفات التي تكون متواصلة زائد دخول مسبق/مشترك تستخدم مسوغات الجهاز، باستثناء توصيفات TTLS.
  - التوصيفات التي تكون متواصلة زائد دخول مسبق/مشترك مع TTLS غير مدعومة. توصيفات الدخول المسبق/المشترك مع TTLS هي فقط المدعومة.
- لا يوجد دعم دخول مسبق لتوصيفات TLS (بما في ذلك التوصيفات بأسلوب أنفاق TLS).
  - لا محاولة توصيل أثناء دخول المستخدم؛ يستخدم TLS شهادات المستخدم بعد دخول المستخدم.
  - شهادات الجهاز لتوصيل المستخدم غير مدعومة.
  - يصبح إعداد شهادة الجهاز إعداد شهادة مستخدم لدى الاستيراد.

للحصول على معلومات محددة حول كلٍ من أنواع التوصيفات، انظر التالي:

- توصيفات SSO TTLS
- توصيفات SSO EAP-SIM
- توصيفات SSO EAP-AKA
- توصيفات SSO LEAP
- توصيفات SSO EAP-FAST
- توصيفات SSO PEAP-GTC
- SSO PEAP-MS-CHAP-V2
- توصيفات SSO PEAP-TLS
- توصيفات SSO TLS

### توصيف متواصل

تطبق التوصيفات المتواصلة لدى بدء التشغيل أو كلما خلا الكمبيوتر من مستخدمين داخلين. يبقي التوصيف المتواصل التوصيل بعد خروج مستخدمٌ ما حتى يوقف تشغيل الكمبيوتر أو يدخل مستخدم آخر.

ملحوظة: التوصيفات المتواصلة غير مدعومة لنظام Windows Vista* أو Windows* 7. انظر اعتبارات الدخول الموحد لنظام Windows Vista* وWindows* 7.

النقاط الرئيسية للتوصيف المتواصل:

- يمكن إنشاء أنواع التوصيفات التالية كتوصيفات متواصلة:
  - كافة التوصيلات التي لا تتطلب مصادقة 802.1X (مثل المصادقة المفتوحة مع تشفير WEP، المصادقة المفتوحة بدون تشفير).
  - كافة التوصيفات ذات مصادقة 802.1X لها مسوغات محفوظة: LEAP أو EAP-FAST.
  - توصيفات بإعدادات تأمين تتضمن خيار "استخدام اسم المستخدم وكلمة المرور التاليين".
  - التوصيفات التي تستخدم شهادة الجهاز للمصادقة.
  - توصيفات WPA-مؤسسي التي لا تستخدم شهادة مستخدم.
  - توصيفات WPA-شخصي.
- تطبق التوصيفات المتواصلة عند تشغيل النظام وبعد خروج مستخدمٍ ما.

> ملحوظة: تدعم أداة توصيل WiFi المساعدة شهادات الأجهزة. إلا إنها لا تظهر في قوائم الشهادات.

#### إنشاء توصيف متواصل لحزمة عميل

فيما يلي تعليمات عامة لهذا النوع من توصيفات المسئول. للحصول على مزيدٍ من المعلومات المفصلة والقيود، انظر إنشاء توصيفات لنظام Windows*.

1. لمستخدمي Windows Vista* وWindows* 7: في قائمة ابدأ، انقر على كافة البرامج > Intel PROSet/Wireless > أداة إدارة WiFi.
2. أدخل كلمة مرورك للوصول إلى أداة الإدارة.
3. حدد إنشاء حزمة جديدة أو فتح حزمة موجودة. بالنسبة للحزم الموجودة، يمكنك البحث عن أماكنها بالاستعراض. انقر بعد ذلك على موافق.
4. انقر تضمين توصيفات في هذه الحزمة.
5. انقر على متواصل.
6. انقر على إضافة لفتح الإعدادات العامة.
7. اسم التوصيف: أدخل اسم توصيف تعبيري.
8. اسم شبكة WiFi (SSID): أدخل معرف الشبكة.
9. وضع التشغيل: تحدد الشبكة (البنية الأساسية) افتراضياً.
10. نوع توصيف المسئول: متواصل: نشط عندما لا يكون هناك مستخدمون داخلون محدد.
11. انقر على التالي.
12. انقر على تأمين مؤسسي لفتح إعدادات التأمين. انظر TLS أو TTLS أو PEAP أو LEAP أو EAP-FAST للاطلاع على معلومات تشكيل التأمين من أجل 802.1X.
13. انقر على موافق.

#### إزالة توصيف متواصل من حزمة

1. في علامة التبويب متواصل، انقر على التوصيف.
2. انقر على إزالة.

#### نسخ توصيف متواصل لحزمة

يمكنك نسخ توصيف موجود، مع إعطاء النسخة اسمًا جديدًا. ربما ترغب في عمل ذلك حتى يكون لديك توصيفان متشابهان. لنسخ توصيف:

1. حدد التوصيف.
2. انقر على نسخ.
3. أدخل اسم توصيف جديد.
4. انقر على موافق.

يُحفظ التوصيف الجديد. يحمل هذا التوصيف الجديد نفس خصائص الأصل.

#### تحرير توصيف متواصل لحزمة

1. حدد التوصيف.
2. انقر على خصائص.
3. حرر خصائص التوصيف الجديد باستخدام نفس التعليمات الواردة تحت إنشاء توصيف متواصل.

### توصيفات الدخول المسبق/المشترك

تطبق توصيفات الدخول المسبق/المشترك بمجرد دخول أحد المستخدمين. في حالة تثبيت الدخول الموحد يجرى التوصيل قبل تسلسل الدخول على نظام Windows (دخول مسبق/مشترك). أما إذا لم يكن الدخول الموحد مثبتاً فإن التوصيف يطبق لدى تنشيط جلسة المستخدم. تظهر توصيفات الدخول المسبق/المشترك دائماً في صدارة لائحة التوصيفات، ويظل بوسع المستخدمين ترتيب أولويات التوصيفات التي أنشئوها ولكن لا يستطيعون إعادة ترتيب أولويات توصيفات الدخول المسبق/المشترك. بما أن هذه التوصيفات تظهر متصدرةً لائحة التوصيفات، تحاول أداة توصيل WiFi المساعدة تلقائياً التوصيل بتوصيفات المسئول أولاً قبل أية توصيفات منشأة بمعرفة المستخدم.

> ملحوظة: لا يستطيع إنشاء التوصيفات التواصل والدخول المسبق/المشترك إلا المسئولون.

النقاط الرئيسية لتوصيل الدخول المسبق:

- لا ينشط توصيل الدخول المسبق إلا عند دخول Windows.
- يمكن إنشاء أنواع التوصيفات التالية كتوصيفات دخول مسبق/مشترك:
  - توصيفات 802.1X PEAP أو TTLS أو EAP-FAST تستخدم مسوغات "استخدام اسم المستخدم وكلمة المرور لدخول نظام Windows" أو "استخدام اسم المستخدم وكلمة المرور التاليين" عند تشكيل إعدادات تأمين التوصيف.
  - توصيفات LEAP التي تستخدم مسوغات "الإيعاز بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور" عند تشكيل إعدادات التأمين للتوصيف.
  - توصيفات 802.1X PEAP أو TTLS بشهادات مستخدم أو جهاز (يجب أن يتمتع المستخدم بحقوق المسئول لاستخدام شهادات الجهاز).
  - توصيفات TLS التي تستخدم الشهادات الرقمية حصرياً للتحقق من معرف عميل وخادم.
  - توصيفات EAP-SIM التي تستخدم بطاقة وحدة تعريف المشترك (SIM) للتحقق من مسوغاتك مع الشبكة.
  - كافة التوصيفات المشتركة أو المتعلقة بمستخدمين غير 802.1X (مفتوحة وWEP).
- يطبق توصيف الدخول المسبق/المشترك لدى دخول المستخدم على نظام Windows.

#### حالة توصيل الدخول المسبق/المشترك

> ملحوظة: في حالة عدم تثبيت ميزتي الدخول الموحد أو توصيل الدخول المسبق يظل بإمكان المسئول إنشاء توصيفات دخول مسبق/مشترك للتصدير إلى كمبيوتر مستخدم.

فيما يلي توضيح لكيفية عمل ميزة توصيل الدخول المسبق بدءاً من تشغيل النظام. يُفترض وجود توصيف محفوظ، ولهذا التوصيف المحفوظ إعدادات تأمين صالحة محددة بعبارة "استخدام اسم المستخدم وكلمة المرور لدخول نظام Windows" وتطبق عند الدخول على نظام Windows.

1. بعد تشغيل النظام أدخل بيانات دخول نظام Windows من نطاق واسم مستخدم وكلمة مرور.
2. انقر على موافق. تعرض صفحة حالة توصيف الدخول المسبق/المشترك تقدم التوصيل الشبكي، وبعد توصيل محول WiFi بنقطة وصول الشبكة تُغلق صفحة الحالة ويدخل المستخدم على نظام Windows.
   - إذا رفضت نقطة الوصول المناظرة مسوغاتك أثناء توصيل الدخول المشترك، توعز مسوغات التوصيف إليك بإدخال مسوغات المستخدم الخاصة بك.
   - أدخل مسوغاتك.
   - انقر على موافق. يطبق التوصيف وتعرض صفحة الحالة تقدم حالة التوصيل حتى تدخل على نظام Windows.
   - انقر على إلغاء في صفحة المسوغات لتحديد توصيف آخر.

> ملحوظة: يمكن الوصول إلى شهادة المستخدم فقط بواسطة مستخدم تم تصديقه على الكمبيوتر. ولهذا يجب دخول المستخدم إلى النظام مرة واحدة (باستخدام إما اتصال سلكي أو توصيف بديل أو دخول محلي) قبل استخدام توصيف دخول مسبق/مشترك يقوم بالتصديق من خلال شهادة مستخدم.

عندما تخرج من النظام يفصل أي توصيل لاسلكي ويطبق توصيف متواصل (إن وجد). يستحب في بعض الأحوال المحافظة على الوصيل الحالي (كما في حالة الاحتياج لتحميل بيانات خاصة بالمستخدم على الخادم بعد الخروج من النظام في حالة استخدام توصيفات تجوال). أنشئ توصيفاً محدداً بكلا الدخول المسبق/المشترك والمتواصل لتحقيق هذه الوظيفة. إذا كان مثل هذا التوصيف نشطاً عند خروج المستخدم يظل التوصيل سارياً.

#### إنشاء توصيف دخول مسبق/مشترك لحزمة عميل

فيما يلي تعليمات عامة لهذا النوع من توصيفات المسئول. للحصول على مزيدٍ من المعلومات المفصلة والقيود، انظر إنشاء توصيفات لنظام Windows*.

1. لمستخدمي Windows Vista* وWindows* 7: في قائمة ابدأ، انقر على كافة البرامج > Intel PROSet/Wireless > أداة إدارة WiFi.
2. أدخل كلمة مرورك للوصول إلى أداة الإدارة.
3. حدد إنشاء حزمة جديدة أو فتح حزمة موجودة. بالنسبة للحزم الموجودة، يمكنك البحث عن أماكنها بالاستعراض. انقر بعد ذلك على موافق.
4. انقر تضمين توصيفات في هذه الحزمة.
5. انقر على دخول مسبق/مشترك.
6. انقر على إضافة لفتح الإعدادات العامة.
7. اسم التوصيف: أدخل اسم توصيف تعبيري.
8. اسم شبكة WiFi (SSID): أدخل معرف الشبكة.
9. وضع التشغيل: تحدد الشبكة (البنية الأساسية) افتراضياً.
10. نوع توصيف المسئول: الدخول المسبق/المشترك: نشط عندما يكون هناك مستخدم داخل. يكون هذا التوصيف مشتركًا بين كافة المستخدمين. يكون نوع التوصيف هذا محدداً بالفعل.
11. انقر على التالي.
12. انقر على متقدمة لفتح الإعدادات المتقدمة. قم بتشكيل الإعدادات المتقدمة ثم عد إلى هذه التعليمات.
13. انقر على موافق لإغلاق الإعدادات المتقدمة.
14. انقر على تأمين مؤسسي لفتح إعدادات التأمين. انظر EAP-SIM, TLS أو TTLS أو PEAP أو LEAP أو EAP-FAST للاطلاع على معلومات تأمين 802.1X.
15. انقر على موافق لحفظ التوصيف وإضافته إلى لائحة توصيفات المسئول.

> ملحوظة: إن كان ثمة توصيل متواصل مؤسس بالفعل فإن أي توصيف دخول مسبق/مشترك يتم تجاهله ما لم يكن التوصيف مشكلاً بخياري توصيل الدخول المسبق/المشترك والمتواصل.

#### إزالة توصيف دخول مسبق/مشترك من حزمة

1. في علامة التبويب متواصل، انقر على التوصيف.
2. انقر على إزالة.

#### نسخ توصيف دخول مسبق/مشترك لحزمة

يمكنك نسخ توصيف موجود، مع إعطاء النسخة اسمًا جديدًا. يمكنك تحرير التوصيف الجديد. ربما ترغب في عمل ذلك حتى يكون لديك توصيفان متشابهان. لنسخ توصيف:

1. حدد التوصيف.
2. انقر على نسخ.
3. أدخل اسم توصيف جديد.
4. انقر على موافق.

يُحفظ التوصيف الجديد. يحمل هذا التوصيف الجديد نفس خصائص الأصل.

#### تحرير توصيف دخول مسبق/مشترك لحزمة

1. حدد التوصيف.
2. انقر على خصائص.
3. حرر خصائص التوصيف الجديد باستخدام نفس التعليمات الواردة تحت إنشاء توصيف متواصل.

انقر على إنشاء توصيفات مسئول للتأمين المؤسسي للحصول على مزيدٍ من المعلومات.

### استبعاد شبكات

يستطيع المسئولون تسمية شبكات معينة لاستبعادها من التوصيل. في حالة استبعاد شبكةٍ ما لا يستطيع أحد إزالة تلك الشبكة من لائحة الاستبعاد إلا إذا كان أحد المسئولين. تظهر الشبكة المستبعدة في إدارة لائحة الاستبعاد ويشار إليها بهذا الرمز:

ملحوظة: غير متاح لحزم Windows Vista* وWindows* 7.

لاستبعاد شبكة:

1. انقر تضمين توصيفات في هذه الحزمة.
2. انقر على استبعاد.
3. انقر على إضافة لفتح استبعاد شبكة (SSID).
4. اسم الشبكة: أدخل اسم الشبكة التي تريد استبعادها.
5. انقر على موافق لإضافة اسم الشبكة إلى لائحة الاستبعاد.

لإزالة شبكة من الاستبعاد:

1. حدد اسم الشبكة من لائحة الاستبعاد.
2. انقر على إزالة. تحذف الشبكة من لائحة الاستبعاد.

### توصيل الصوت عبر بروتوكول الإنترنت (VoIP)

تدعم أداة توصيل WiFi المساعدة تطبيقات الهواتف البرمجية المطورة من شركات خارجية بنظام VoIP. تدعم تطبيقات الصوت عبر بروتوكول الإنترنت التي تنتجها شركات خارجية برامج ترميز الصوت. وتوفر برامج الترميز هذه في العادة إمكانية ضغط للتوفير في استهلاك عرض نطاق الشبكة. تدعم أداة توصيل WiFi المساعدة مقاييس برامج ترميز الاتحاد الدولي للاتصالات التالية:

> برنامج الترميز | الخوارزمية
> --- | ---
> ITU G.711 | PCM (تعديل كود النبضات)
> ITU G.722 | SBADPCM (تعديل كود نبضات بتكييف تفريقي لموجات فرعية)
> ITU G.723 | مشفر متعدد المعدلات
> ITU G.726 | ADPCM (تعديل كود نبضات بتكييف تفريقي)
> ITU G.727 | ADPCM متغير المعدل
> ITU G.728 | LD-CELP (تنبؤ خطي مثار بكود منخفض التأخير)
> ITU G.729 | CS-ACELP (تنبؤ خطي مثار بكود جبري متراكب البنية)

يستطيع المسئول تصدير إعدادات VoIP لتشكيل مختلف معدلات بيانات برامج الترميز ومعدلات الإطارات بغية تحسين جودة الصوت في إرسال VoIP. لإنشاء توصيف صوت عبر بروتوكول الإنترنت (VoIP):

ملحوظة: تأكد من عدم تعطيل خيار الصوت عبر بروتوكول الإنترنت VoIP في إعدادات تطبيق أداة الإدارة، علماً بأن وضعه الافتراضي هو التمكين.

1. انقر تضمين توصيفات في هذه الحزمة.
2. انقر على VoIP.
3. انقر على إضافة لفتح صفحة إنشاء توصيفات VoIP.
4. حدد عرض نطاق برنامج الترميز واستخدام التطبيق ومعدل الإطارات. للبيانات صوتية:

> في G711 معدل الكادرات 10 مللي ثانية ومعدل البت 64 كيلوبت/ثانية
> في G722 معدل الكادرات 10 مللي ثانية ومعدل البت 64 كيلوبت/ثانية
> في G723 معدل الكادرات 30 مللي ثانية ومعدل البت إما 5.3 كيلوبت/ثانية أو 6.4 كيلوبت/ثانية
> في G726-32 معدل الكادرات 10 مللي ثانية ومعدل البت 32 كيلوبت/ثانية
> في G728 معدل الكادرات 2.5 مللي ثانية ومعدل البت 16 كيلوبت/ثانية
> في G729 معدل الكادرات 10 مللي ثانية ومعدل البت 10 كيلوبت/ثانية

> حدد المعاملات من القوائم المنسدلة.

> برنامج الترميز | الاستخدام | معدل الإطارات
> --- | --- | ---
> G711_64kbps G722_64kbps G722_56kbps G722_48kbps G722_1_32kbps G722_1_24kbps G722_1_16kbps G726_16kbps G726_24kbps G726_32kbps G726_40kbps G728_16kbps G729a_8kbps G729e_11_8kbps GIPS_iPCM_VARIABLE G722_2_VARIABLE | صوت تفاعلي مؤتمر صوتي بيانات صوتية فيديو تدفق صوتي | 20 30

5. انقر على موافق للعودة إلى لائحة التوصيفات.
6. انقر على إغلاق لحفظ إعدادات التوصيف في حزمة.

## إعدادات التطبيق

للمسئول أن يشكل إعدادات تطبيق أداة توصيل WiFi المساعدة للتحكم في مسلك التطبيق على كمبيوتر المستخدم ولتحديد مستوى التحكم المعطى للمستخدمين على مختلف أوجه توصيلاتهم اللاسلكية. انظر إعدادات التطبيق.

## إعدادات المحول

يستطيع مسئول تشكيل إعدادات المحول لمحول WiFi المثبت على كمبيوتر المستخدم. انظر إعدادات المحول.

## مجموعات EAP-FAST A-ID

ملحوظة: تكون هذه الميزة غير متاحة إذا لم يتم اختيار CCXv4 في إعدادات تطبيق أداة المسئول.

معرف المرجع (A-ID) هو خادم RADIUS الذي يوفر مجموعات A-ID لمسوغات الوصول المؤمن (PACs). مجموعات A-ID تكون مشتركة لجميع مستخدمي الكمبيوتر وتسمح لتوصيفات EAP-FAST بدعم عدة PACs من عدة A-IDs. يمكن تكوين مجموعات A-ID مسبقاً بواسطة المسئول والإعداد بواسطة حزمة المسئول على كمبيوتر أحد المستخدمين. عندما يصادف أحد التوصيفات اللاسلكية خادماً ذا معرف مرجع داخل نفس مجموعة معرف المرجع المعين في توصيف الشبكة اللاسلكية، فإنه يستخدم مسوغ الوصول المحمي هذا دون إيعاز للمستخدم.

لإضافة مجموعة A-ID.

1. اختر تضمين مجموعات A-ID.
2. انقر على إضافة.
3. أدخل اسم مجموعة A-ID جديد.
4. انقر على موافق. تتم إضافة مجموعة A-ID إلى قائمة A-ID.

إذا كانت مجموعة A-ID مؤمَنة، لا يمكن إضافة معرفات مراجع (A-ID) إليها.

لإضافة معرف A-ID إلى مجموعة A-ID:

1. اختر مجموعة من قائمة مجموعات A-ID.
2. انقر إضافة في قسم A-IDs.
3. حدد A-ID.
4. انقر على موافق. تتم إضافة A-ID للقائمة.

العودة لأعلى الصفحة

العودة إلى المحتويات

العلامات التجارية وإخلاء المسئولية