Torna al Sommario

# Mapping del profilo EAP-FAST

I profili di amministrazione SSO che usano l'autenticazione EAP-FAST sono mappati ai client Windows* XP, Windows Vista* e Windows* 7 come indicato di seguito.

Credenziali | Sistema operativo client | Profilo permanente | Profilo Pre-accesso/Comune (PLC) | Permanente e Pre-accesso/Comune
--- | --- | --- | --- | ---
Certificato utente CCXv4 TLS | Windows* XP | Non supportato. | Durante il PLC e la connessione: usa il certificato utente. | Non supportato.
Windows Vista* e Windows* 7 | Non supportato. | Durante il PLC: Non supportato. Durante la connessione: usa il certificato utente. | Non supportato.
Certificato computer CCXv4 TLS | Windows* XP | Dopo la disconnessione/riavvio: usa il certificato del computer. | Durante il PLC e la connessione: usa il certificato del computer. | Durante il PLC, la connessione e dopo la disconnessione/riavvio: usa il certificato del computer.
Windows Vista* e Windows* 7 | Il profilo del pacchetto IT non è applicato al client. | Durante il PLC: Non supportato. Durante la connessione: usa il certificato utente. | Durante il PLC: Non supportato. Durante la connessione: usa il certificato utente. Dopo la disconnessione/riavvio: usa il certificato del computer.
Smart card CCXv4 TLS | Windows* XP | Non supportato. | Non supportato. | Non supportato.
Windows Vista* e Windows* 7 | Non supportato. | Non supportato. | Non supportato.
CCXv3/CCXv4 MS-CHAP-V2 - Credenziali salvate | Windows* XP | Il metodo interno non è distinto. | Durante il PLC e la connessione: usa le credenziali salvate. | Durante il PLC, la connessione e dopo la disconnessione/riavvio: usa le credenziali salvate.
Windows Vista* e Windows* 7 | Il profilo del pacchetto IT non è applicato al client. | Durante il PLC e la connessione: usa le credenziali salvate. | Durante il PLC e la connessione: usa le credenziali salvate. Dopo la disconnessione/riavvio: usa le credenziali del computer.
CCXv3/CCXv4 MS-CHAP-V2 - Richiesta | Windows* XP | Il metodo interno non è distinto. | Durante il PLC e la connessione: richiede le credenziali. | Durante il PLC, la connessione e dopo la disconnessione/riavvio: richiede le credenziali.
Windows Vista* e Windows* 7 | Il profilo del pacchetto IT non è applicato al client. | Durante il PLC e la connessione: richiede le credenziali. | Durante il PLC e la connessione: richiede le credenziali. Dopo la disconnessione/riavvio: usa le credenziali del computer.
CCXv3/CCXv4 MS-CHAP-V2 - Accesso Windows | Windows* XP | Il metodo interno non è distinto. | Durante il PLC e la connessione: usa le credenziali di Windows* XP. | Durante il PLC e la connessione: usa le credenziali di Windows* XP. Dopo la disconnessione/riavvio: usa le credenziali del computer.
Windows Vista* e Windows* 7 | Il profilo del pacchetto IT non è applicato al client. | Durante il PLC e la connessione: usa le credenziali di Windows*. | Durante il PLC e la connessione: usa le credenziali di Windows*. Dopo la disconnessione/riavvio: usa le credenziali del computer.
CCXv4 GTC - Credenziali salvate | Windows* XP | Il metodo interno non è distinto. | Durante il PLC e la connessione: usa le credenziali salvate. | Durante il PLC, la connessione e dopo la disconnessione/riavvio: usa le credenziali salvate.
Windows Vista* e Windows* 7 | Il profilo del pacchetto IT non è applicato al client. | Durante il PLC e la connessione: usa le credenziali salvate. | Durante il PLC e la connessione: usa le credenziali salvate. Dopo la disconnessione/riavvio: usa le credenziali del computer.
CCXv4 GTC - Richiesta | Windows* XP | Non supportato. | Non supportato. | Non supportato.
Windows Vista* e Windows* 7 | Non supportato. | Non supportato. | Non supportato.
CCXv4 GTC - Accesso Windows* | Windows* XP | Non supportato. | Durante il PLC e la connessione: usa le credenziali di Windows* XP. | Durante il PLC e la connessione: usa le credenziali di Windows* XP. Dopo la disconnessione/riavvio: usa le credenziali del computer.
Windows Vista* e Windows* 7 | Il profilo del pacchetto IT non è applicato al client. | Durante il PLC e la connessione: richiede le credenziali. | Durante il PLC e la connessione: richiede le credenziali. Dopo la disconnessione/riavvio: usa le credenziali del computer (ACSv4.2 o successivo).

Torna all'inizio

Torna al Sommario

Marchi di fabbrica e Dichiarazioni di non responsabilità