Tilbake til innholds

# Alternativer Cisco Compatible Extensions

Cisco-alternativer: Bruk for å aktiver eller deaktiver Radiomål og Mikset cellemodus eller Tillat Hurtigstreifing [Allow Fast Roaming (CCKM)].

MERK: Cisco Compatible Extensions aktiveres automatisk for CKIP-, LEAP- eller EAP-FAST-profiler. For å overstyre denne atferden, skal du velge eller tømme alternativene på denne siden.

- Tillat hurtigstreifing (CCKM): Velg for å aktivere klientens WiFi-kort for hurtig, sikker streifing. Når en trådløs LAN er konfigurert for hurtig gjentilkobling, kan en EAP-FAST, EAP-TLS, PEAP-GTC, PEAP-MS-CHAP-V2 eller LEAP-aktivert klientenhet streife fra ett tilgangspunkt til et annet uten å gå om hovedserveren. Bruk av Cisco Centralized Key Management (CCKM), et tilgangspunkt som er konfigurert for å gi Wireless Domain Services (WDS), for å ta plassen til RADIUS-serveren og godkjenner klienten uten merkbar forsinkelse i stemme eller andre tidssensitive applikasjoner.

Aktiver Cisco Compatible Extensions: Velg for å aktivere Cisco Compatible Extensions for denne WiFi-tilkoblingsprofilen.

- Aktiver radiostyringsstøtte: Klikk for å velge at WiFi-kortet gir radiostyring til Cisco-infrastrukturen. Hvis Cisco-radiostyringsverktøyet brukes på infrastrukturen, vil det konfigurere radioparametere, oppdage interferens og falske tilgangspunkter. Som standard, er den slått av.
- Aktiver Blandet celle-modus: Velg denne funksjonen for å la WiFi-kortet kommunisere med blandede celler. En blandet celle er et Wifi-nettverk der noen enheter bruker WEP og noen ikke. Se Blandet celle-modus hvis du vil ha mer informasjon. Standardinnstillingen er at den er ikke er avmerket.

Tilbake til toppen

Tilbake til innholds

Varemerker og fraskrivelser