返回目录页面

# 应用程序设置（管理员工具）

管理员可以配置英特尔® PROSet/无线 WiFi 连接实用程序的设置来控制应用程序在用户计算机上的行为方式，并选择用户对其 WiFi 连接不同方面的控制级别。 这些设置被配置使用“管理员工具”。

注意： 这些设置中有许多项仅适用于在 Windows* XP 客户端上运行的程序包。

## 如何访问

1. 打开管理员工具。
2. 选中此项以创建新的程序包或者打开现有程序包。
3. 单击应用程序设置 选项卡，再单击将应用程序设置包括在此程序包中。
4. 选择您需要的设置。有些设置会要求更多信息。

## “应用程序设置”说明

名称 | 说明
--- | ---
802.1X 身份验证 | 允许用户创建配置式或连接到支持以下 802.1X 网络证 EAP 类型的网络。 选择要在用户计算机上启用的 802.1X 验证的 EAP 类型： EAP LEAP、EAP PEAP、EAP TLS、 EAP SIM、EAP TTLS、EAP FAST、EAP AKA。 注意： 此设置仅适用于在 Windows* XP 客户端上运行的程序包。
AAA 在控制中 | 当其他应用程序使用该 WiFi 适配器时发出通知 注意： 此设置仅适用于在 Windows* XP 客户端上运行的程序包。
适配器切换 | 启用适配器切换 一旦启用，无论何时检测到有效的有线以太网连接，WiFi 连接实用程序将自动关闭所有 WiFi 网络连接。如果系统丢失其有线以太网链接，则 WiFi 连接实用程序将自动尝试连接到上一次连接的配置式。如果上次连接的配置式不可用，WiFi 连接实用程序便会根据首选配置式列表尝试连接到第一个可用的无线网络。 注意： 此项行为对整个系统起作用，而不是针对某个用户。
管理员工具 | 允许用户访问“管理员工具”。 让复选框保持勾选以允许用户在其计算机安装此工具后访问管理员工具。清除复选框以取消其访问管理员工具的能力。
应用程序自动启动 | 允许用户在连接时启动应用程序。 启用此功能让用户指定某个应用程序在特定网络配置式连接时启动。用户先选择配置式，然后指定一个应用程序、批处理文件或脚本。例如，用户可以要求一个虚拟私人网络 (VPN) 每当笔记本电脑连接到某个特定的无线网络时便自动开始会话。如果取消选择（禁用）此功能，则用户便无法指定任何应用程序在某个网络配置式连接的时候自动启动。
应用程序的无线电开/关控制 | WiFi 打开控制 使第三方应用程序能禁用英特尔® PROSet/无线 WiFi 连接实用程序的“WiFi 打开”或“WiFi 关闭”开关。 注意： 此设置仅适用于在 Windows* XP 客户端上运行的程序包。
CCXv4 | Cisco 兼容扩展版本 4 包含对 EAP-FAST 的增强。其中包括用户提示和警告的选项。 选择启用 CCXv4 以启用 EAP-FAST 配置式的 Cisco 兼容性扩展版本 4 (CCXv4) 功能。 注意： 如果不启用 CCXv4，则在“管理员工具”中的 EAP-FAST 授权识别器 (A-ID) 组功能不可用。 选择在用户计算机上启用或禁用以下哪个 EAP-FAST PAC 提示： 关闭关于未经验证的提供的提示和警告： 此选项在不存在 PAC 或不存在和 A-ID 连接的服务器所发送的 A-ID 相匹配的 PAC 时关闭 PAC 自动提供提示和警告。 切换到默认服务器 (A-ID) 时关闭提示： 此选项在客户端遇到先前曾提供了 PAC 但是当前未被选定为默认服务器的服务器时关闭提示。 提供 PAC 之后关闭未经验证的提供： 此选项在为该 A-ID 提供了 PAC 之后自动关闭自动提供。 注意： 此设置仅适用于在 Windows* XP 客户端上运行的程序包。
缓存身份凭证 | 选择以在用户登录时保存身份凭证。如果无线连接暂时断开，则在重新连接时使用保存的身份验证。身份验证在用户注销时清除。 注意： 一旦被清除，“每次连接时提示我” 选项将在创建配置式时不可用。
证书过期警告 | 启用证书过期警告 一旦勾选，WiFi 连接实用程序会在证书即将过期时向用户发出警告。提供的网址将允许用户从证书服务器上更新他们的证书。一旦勾选，以下字段便为活动： 离需要更新证书日期的天数： 这是在证书过期前用户收到警告的天数。 证书更新 URL 注意： 此设置仅适用于在 Windows* XP 客户端上运行的程序包。
设备到设备 (Ad Hoc) 联网 | 决定用户是否能创建设备到设备 (ad hoc) 配置式或加入设备到设备 (ad hoc) 网络。 从下面选择一项以决定用户能否连接到设备到设备网络： 启用设备到设备联网 仅启用安全的设备到设备联网 禁用设备到设备联网 选择以允许用户以设备到设备(ad hoc)设置来配置配置式，或者不允许其配置设备到设备(ad hoc)配置式。 显示设备到设备应用程序设置 隐藏设备到设备应用程序设置 要从“创建 WiFi 配置式一般设置”中移除设备到设备 (ad hoc) 操作模式，同时选择禁用设备到设备联网和隐藏设备到设备应用程序设置。这将防止用户创建支持设备到设备 (ad hoc) 网络的配置式。 注意： 此设置仅适用于在 Windows* XP 客户端上运行的程序包。
驱动程序事件记录 | 驱动程序事件记录捕获并记录针对驱动程序的事件。这些事件在无线事件查看器中显示。可在此处选择启用标准记录或故障检修记录。参阅无线事件查看器设置 启用驱动程序事件记录 标准记录 故障排除记录
导入和导出 | 使配置式能导入或导出 选择以允许将配置式导入或导出用户计算机。如果在此处启用，则置于自动导入文件夹中的配置式将被自动导入。
英特尔® 主动管理技术设置 | 用户名 密码 输入用户名和密码以覆盖英特尔® 主动管理技术为与英特尔® PROSet/无线 WiFi 连接实用程序同步而使用的默认名称。
英特尔® My WiFi 技术(MWT) | 启用英特尔® MWT 单元转接 API。 单击此项以使第三方应用程序能使用英特尔® MWT 单元转接的 IP 数据包 API，以便与使用 BSS 连接的英特尔® MWT 网络进行桥接。 注意： 此项设置不适用于 Windows* XP 客户端。此项设置也不适用于配备以下适配器之一的客户端： Intel® PRO/Wireless 3945ABG Network Connection Intel® Wireless WiFi Link 4965AGN Intel® Wireless WiFi Link 4965AG_
保持连接 | 隐藏用户配置式的“保持连接”设置。 选择以隐藏在“创建 WiFi 配置式高级设置”中的“保持连接”选项。此“保持连接”选项在用户注销后保持用户配置式的 WiFi 连接。 注意： “保持连接”选项在配置为连接时注销时可与 Nortel VPN客户端一起使用。 注意： 此设置仅适用于在 Windows* XP 客户端上运行的程序包。
保持智能卡连接 | 如果智能卡不可用则保持连接 选择此项以在无线设备连接到使用智能卡身份凭证的网络情况下移除智能卡时保持连接。WiFi 连接实用程序的默认行为是在智能卡被移除时关闭使用智能卡身份凭证的连接。打开此功能将能始终保持连接（除非由于其他原因需要进行重新验证）。 选择此项以在计算机连接到使用智能卡/SIM 身份凭证的网络情况下移除智能卡时保持连接。 注意： 此设置仅适用于在 Windows* XP 客户端上运行的程序包。
启用无线电开/关消息 | 在用户计算机上启用“WiFi 打开/关闭消息” 选中此项以使第三方应用程序能在英特尔® PROSet/无线 WiFi 连接实用程序的“WiFi 打开/关闭”开关被禁用时通知用户。 注意： 此设置仅适用于在 Windows* XP 客户端上运行的程序包。
Microsoft Windows* XP 共存 | 选择此项以使 Microsoft 无线零配置和英特尔® PROSet/无线 WiFi 软件能在此系统上共存。 选择此项以防止在启用英特尔® PROSet/无线 WiFi 时禁用 Microsoft Windows* XP 无线零配置服务。选中此项以允许共存。 注意： 此设置仅适用于在 Windows* XP 客户端上运行的程序包。
持续连接 | 选择此项以确保在用户登录之前更新持续连接和计算机策略。 注意： 更新策略可能使登录屏幕延迟达 2 分钟之久。 注意： 此设置仅适用于在 Windows* XP 客户端上运行的程序包。
登录前 Cisco 模式 | 在“登录前连接”期间启用 Cisco 模式。 Cisco 接入点能支持多个 WiFi 网络名称 (SSID)，但是仅广播其中一个。为与如此接入点连接，将逐个尝试连接到各个配置式。逐个尝试连接到各配置式的这个模式称为“Cisco 模式”。默认值为启用。清除勾选以禁用。 注意： 一旦启用，“登录前”连接可能会延长建立连接的用时。 注意： 此设置仅适用于在 Windows* XP 客户端上运行的程序包。
配置式连接性 | 禁用用户配置式切换 此项控制用户对管理员配置式的连接。使此设置保持“关闭”状态可让用户同时连接到用户配置式和管理员配置式。一旦打开，用户仅能连接到管理员配置式，而管理员决定哪些管理员配置式可供用户使用，方法如下： 允许用户连接至所有管理员配置式 允许用户仅连接至第一个管理员配置式 注意： 此设置仅适用于在 Windows* XP 客户端上运行的程序包。
安全性级别 | 选择用户计算机上的安装性级别。 用户仅能以此安全性级别连接到配置式。 仅允许用户以“个人安全性”连接到网络。 注意： 此设置仅适用于在 Windows* XP 客户端上运行的程序包。
共享文件夹通知 | 选择用户计算机上的共享文件夹通知设置。 连接到无安全性的网络时自动停止共享共享文件夹。 禁用此通知。 连接到无安全性的网络时通知（默认）。 注意： 此设置仅适用于在 Windows* XP 客户端上运行的程序包。
Single Sign On（单一签入） | 选择在用户计算机上启用“管理员配置式”的哪个类型。 单一签入： 持续连接： 配置式在启动时和没有用户登录到计算机时活动。 登录前连接或常用连接： 配置式在用户登录到计算机后立即活动。 如果安装了“登录前”功能，则配置式在登录过程中即活动。如果未安装“登录前”功能，则配置式为“常用”，并在用户会话开始时活动。 管理员配置式位于用户配置式列表的顶部（或底部）。用户不能将其更改或删除。 注意： 此设置仅适用于在 Windows* XP 客户端上运行的程序包。
支持信息 | 指定显示在 WiFi 连接实用程序的关于框中的支持信息。 支持 URL： 输入您要客户访问以获取技术支持的支持中心网站。 支持电话号码： 输入您要客户拨打以获得技术支持的电话号码。
基于 IP 的语音通信 | 使第三方软件能使用用户计算机上的 VoIP 应用程序。默认情况下，此功能为启用。
Wi-Fi Protected Setup* | 可将 WiFi 连接实用程序配置用作支持 Wi-Fi Protected Setup* 的接入点的注册机。注册机安全性以 USB 闪存盘或其他外接设备自动或手动传输接入点密钥或密码。 启用注册其他设备（默认）。 隐藏启用设备注册应用程序设置。 选择启用注册其他设备以使 WiFi 连接实用程序能注册其他设备。 还能在 WiFi 连接实用程序的应用程序设置中选择隐藏启用设备注册应用程序设置以防止用户更改设置。 注意： 此设置仅适用于在 Windows* XP 客户端上运行的程序包。
WiFi 管理器 | 选定由哪个 WiFi 管理器来控制用户的无线连接。使用先前登录的用户的 WiFi 管理器或者允许每个用户选择其各自喜好的 WiFi 管理器。 允许所有用户登录后在英特尔® PROSet/无线 WiFi 软件和 Microsoft Windows* XP 无线零配置之间切换。 登录时的 WiFi 管理器取决于最后一个用户注销时活动的 Wi-Fi 管理器。 注意： 此设置仅适用于在 Windows* XP 客户端上运行的程序包。
WiFi 打开/关闭 | 控制无线电。 无更改： 不打开或关闭无线电。 关闭 WiFi： 此管理员配置式关闭无线电。 打开 WiFi： 此管理员配置式打开无线电。 仅关闭 802.11a 无线电： 此项将在打开 WiFi被启用时成为可选。 禁用 WiFi 打开/关闭选择： 选择以防止用户访问 WiFi 连接实用程序主窗口或任务栏菜单中的 WiFi 打开/关闭控制。如果用户试图打开或关闭无线电控制，将通知该用户此功能已被管理员禁用。 添加 802.11a 无线电开/关闭选择： 选择以允许用户分别打开或关闭 802.11a 无线电或 802.11b/g 无线电。如果选择此项，禁用 802.11a 无线电开/关选择便可用。选择此项以显示 802.11a 无线电开/关控制，但是予以禁用。这使您授予用户对无线电的个别控制权。 在用户计算机上安装了此功能后，请遵照这些指示打开或关闭 802.11a 无线电控制： 要关闭 802.11a 无线电： 在 WiFi 连接实用程序主窗口，单击 WiFi 打开按钮。将显示无线电选项列表。 选择802.11a 无线电关。现在 802.11a 无线电不再活动。 要打开 802.11a 无线电： 在 WiFi 连接实用程序主窗口，单击 802.11a 无线关闭按钮。将显示无线电选项列表。 选择 WiFi 打开。现在 802.11a 无线电开始活动。 注意： 此设置仅适用于在 Windows* XP 客户端上运行的程序包。
无线事件查看器设置 | 无线事件查看器设置 启用无线事件记录 此功能在客户端系统上创建无线事件日志文件；这些文件可被复制到网络文件服务器或其他地方。默认情况下，无线事件记录被关闭。单击启用无线事件记录后，设置被启用。 单击设置以打开“日志文件设置”窗口。 “常规”选项卡 指定写入无线日志文件的文件夹： 在客户端系统中指定一个绝对位置。 日志文件名称前缀： 这是日志文件的名称。该名称为： <公司名称_用户域>。 最大日志文件大小： 为防止日志文件过大，会在当前日志文件超出指定的大小（MB）时创建新的日志文件。默认文件大小为 1 MB。可以 1 MB 的增量将文件大小提高到最多 10 MB。 “日志文件的复制”选项卡 启用日志文件复制： 此功能允许将客户端日志文件复制到另一个位置。 将日志文件复制到以下位置： 注明将日志文件复制到何处。这通常是 admin 服务器。 选择复制文件的频率。复制频率有以下两个选项： 在创建新日志文件时复制所有先前的日志文件。 在每隔特定的天数后复制所有先前的日志文件： 选择天数；范围为 1 - 30 天。默认值为 7 天。 “删除日志文件”选项卡 从下面选择何时删除旧的日志文件： 从不删除旧的日志文件。 在满足选定条件的情况下删除旧的日志： 每隔指定的天数删除旧的日志文件： 此数的范围为 1 - 30。 在日志文件的大小总计超出以下指定的大小时删除旧的日志文件:次数范围为 1 - 10 (MB)； 增量为 1 MB。 在每次成功复制日志文件后删除旧的日志文件。
关闭 | 关闭“管理员工具”。
帮助? | 提供有关此页面的帮助信息。

返回页首

返回目录页面

商标和免责声明