חזרה לתוכן העניינים

# הגדרות מתאם (מנהל רשת)

במסך הגדרות מתאם ניתן לקבוע ולהציג את מאפייני ההתקן של מתאם ה- WiFi המותקן במחשב. לא כל ההגדרות הרשומות כאן חלות ע כל המתאמים. עיין בתיאור ההגדרה.

גרסה זו של תוכנת Intel® PROSet/Wireless WiFi תואמת למתאמים הבאים:

- Intel® Centrino® Ultimate-N 6300
- Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250
- Intel® Centrino® Advanced-N 6200
- Intel® WiMAX/WiFi Link 5350
- Intel® WiMAX/WiFi Link 5150
- Intel® WiFi Link 5300
- Intel® WiFi Link 5100
- Intel® WiFi Link 1000
- Intel® Wireless WiFi Link 4965AGN
- Intel® Wireless WiFi Link 4965AG_‎
- Intel® PRO/Wireless 3945ABG Network Connection

## כיצד לגשת

1. פתח את כלי מנהל הרשת.
2. בחר צור חבילה חדשה או פתח חבילה קיימת.
3. לחץ על הכרטיסייה הגדרות מתאם ולאחר מכן לחץ על כלול הגדרות מתאם בחבילה זו.

## קביעת תצורה של הגדרות מתאם

1. מתוך כלי מנהל הרשת, לחץ על כלול הגדרות מתאם בחבילה זו.
2. עבור כל הגדרה הרשומה בטבלה להלן, בחר אחת מהאפשרויות הבאות:
   - השתמש בערך ברירת מחדל: איפוס ההגדרה במחשב המשתמש לערך ברירת המחדל.
   - ללא שינוי: (עבור משתמשי Windows* XP בלבד). השארת הערך שנבחר על-ידי המשתמש. מנהל הרשת מחליט לא לאכוף את כל ההגדרות על מחשב המשתמש. באפשרות המשתמש לשנות את ערכי ההגדרה של מתאם ה- WiFi מהתפריט מתקדם בתוכנית השירות לחיבור Intel® PROSet/Wireless WiFi‏.
   - ללא שינוי: (עבור משתמשי Windows Vista* ו- Windows* 7 בלבד). השארת הערך שנבחר על-ידי המשתמש. מנהל הרשת מחליט לא לאכוף את כל ההגדרות על מחשב המשתמש. באפשרות המשתמש לשנות את ערכי ההגדרה של מתאם ה- WiFi במנהל ההתקנים.
   - בחר את הערך: מנהל הרשת בוחר את הערך שבו ייעשה שימוש במחשב המשתמש.

## תיאור הגדרות מתאם WiFi

להלן תיאורים של הגדרות מתאם ה- WiFi‏.

שם | תיאור
--- | ---
רוחב ערוץ 802.11n‏ (‎2.4 GHz) | הגדרת רוחב הערוץ למצב של תפוקה גבוהה להגדלת הביצועים. הגדר את רוחב הערוץ כאוטומטי או 20MHz. הגדרת ברירת המחדל היא ‎20MHz‎. השתמש ב- 20MHz אם ערוצי 802.11n מוגבלים. הגדרה זו חלה רק על מתאמים עם יכולת 802.11n‏. הערה: הגדרה זו אינה חלה על המתאמים הבאים: Intel® Wireless WiFi Link 4965AGN (ערוץ ברוחב ‎20 MHz בלבד)
רוחב ערוץ 802.11n‏ (‎5.2 GHz) | הגדרת רוחב הערוץ למצב של תפוקה גבוהה להגדלת הביצועים. הגדר את רוחב הערוץ כאוטומטי או 20MHz. הגדרת ברירת המחדל היא אוטומטי. השתמש ב- 20MHz אם ערוצי 802.11n מוגבלים. הגדרה זו חלה רק על מתאמים עם יכולת 802.11n‏. הערה: הגדרה זו אינה חלה על המתאמים הבאים: Intel® WiFi Link 1000 Intel® Wireless WiFi Link 4965AGN
מצב 802.11n | תקן 802.11n מבוסס על תקני 802.11 קודמים, על-ידי הוספת קלט-מרובה ופלט-מרובה (MIMO‏). MIMO מגביר את התפוקה כדי לשפר את קצב העברת הנתונים. בחר מאופשר או מנוטרל כדי להגדיר את מצב ה- 802.11n של מתאם ה- WiFi‏. הגדרת ברירת המחדל היא מאופשר. הגדרה זו חלה רק על מתאמים עם יכולת 802.11n‏. הערה: כדי להשיג קצבי העברה גבוהים מ- ‎54 Mbps בחיבורי 802.11n, יש לבחור אבטחת WPA2*-AES‏. ניתן לבחור באפשרות ללא אבטחה (אף אחד) כדי לאפשר הגדרה ופתרון בעיות של רשת. מנהל רשת יכול לאפשר או לנטרל תמיכה עבור מצב תפוקה גבוהה, כדי לצמצם צריכת חשמל, או התנגשויות עם פסים אחרים או בעיות של תאימות.
ערוץ אד הוק | אין צורך לשנות את הערוץ, אלא אם כן המחשבים האחרים ברשת האד-הוק משתמשים בערוץ שונה מערוץ ברירת המחדל. ערך: בחר את ערוץ ההפעלה המורשה מהרשימה. 802.11b/g: בחר באפשרות זו בעת שימוש בתדר פס אד-הוק 802.11b ו- 802.11g‏ (‎2.4 GHz‏). עבור פס זה, ערוץ ברירת המחדל הוא 11. 802.11a: בחר באפשרות זו בעת שימוש בערוץ פס אד-הוק 802.11a‏ (‎5 GHz‏). עבור פס זה, ערוץ ברירת המחדל הוא 36. הגדרה זו אינה חלה על מתאם Intel® WiFi Link 1000‏. הערה: כאשר ערוץ 802.11a אינו מוצג, יצירת רשתות אד-הוק אינה נתמכת עבור ערוצי 802.11a‏.
ניהול צריכת חשמל אד הוק | הגדרת חיסכון בחשמל לרשתות התקן להתקן (אד הוק). נטרול: בחר בעת התחברות לרשתות אד הוק המכילות תחנות שאינן תומכות בניהול צריכת חשמל אד הוק. חיסכון מרבי בחשמל: בחר כדי למטב את חיי הסוללה. סביבה רועשת: בחר כדי למטב ביצועים או חיבור ללקוחות מרובים.
מצב Ad Hoc Qos | בקרת איכות שירות (QoS) ברשתות אד הוק. בקרת QoS מספקת מתן עדיפות לתעבורה מנקודת הגישה על פני רשת אלחוטית, בהתבסס על סיווג תעבורה. WMM*‏ (Wi-Fi Multimedia*) מהווה את אישור ה- QoS של ה- Wi-Fi Alliance*‏ (WFA‏). כאשר WMM* מאופשר, מתאם ה- WiFi משתמש ב- WMM כדי לתמוך בתיוג עדיפות ולהעברת יכולות לתור עבור רשתות Wi-Fi*‏. WMM מאופשר WMM מנוטרל (ברירת מחדל)
לא תואם לערוץ 40Mhz | הגדרה זו מדווחת לרשתות בסביבה שמתאם WiFi זה אינו תואם לערוצי 40MHz בפס של 2.4GHz‏. כברירת מחדל ההגדרה כבויה (מנוטרלת), כך שהמתאם אינו שולח מידע זה. הערה: הגדרה זו אינה חלה על המתאמים הבאים: Intel® Wireless WiFi Link 4965AG_‎ Intel® PRO/Wireless 3945ABG Network Connection
הגנת מצב מעורב | השתמש כדי למנוע התנגשויות נתונים בסביבת 802.11b/11g/11a/11n מעורבת. יש להשתמש בבקשה לשידור/מוכן לשידור (RTS/CTS) בסביבה שבה לקוחות עשויים שלא לשמוע זה את זה. ניתן להשתמש ב- CTS אל עצמו כדי להשיג קצב העברת נתונים גדול יותר, בסביבה שבה לקוחות נמצאים בסמיכות ויכולים לשמוע זה את זה. (802.11n אינו כולל תמיכה ב- CTS-אל-עצמו).
ניהול צריכת חשמל (תצוגת מנהל רשת) | בעת יצירת חבילת מנהל רשת, ניהול צריכת חשמל מאפשר לבחור איזון בין צריכת חשמל לבין ביצועי מתאם ה- WiFi‏. PSP - מצב חיסכון בחשמל CAM - מצב ער ללא הפסקה בחר אחת מרמות מצב החיסכון בחשמל: PSP CAM‏: מתאם הלקוח מופעל ללא הפסקה. PSP רמה 1: PSP מוגדר לצריכת חשמל מרבית. PSP רמות 2-4: PSP מוגדר להגדלת צריכת חשמל. PSP רמה 5‏: PSP מוגדר להגדלת אורך חיי סוללה. PSP אוטומטי: ברירת המחדל היא PSP רמה 5. הערה: החיסכון בצריכת חשמל משתנה בהתאם להגדרות תשתית.
מצב מבוא | משנה את אורך הגדרת המבוא המתקבלת על-ידי נקודת הגישה במהלך חיבור ראשוני. השתמש תמיד באפשרות מבוא שידור אוטומטי כדי לספק קצב העברת נתונים מטבי ברשת. מבוא שידור אוטומטי מאפשר זיהוי מבוא אוטומטי. יש להשתמש במבוא קצר, אם הוא נתמך. אם לא, השתמש באפשרות מבוא שידור ארוך. הערה: הגדרה זו זמינה רק אם מתאם ה- WiFi של הלקוח הוא Intel® PRO/Wireless 2915ABG Network Connection או Intel® PRO/Wireless 2200BG Network Connection‏.
תוקפנות נדידה | הגדרה זו מאפשרת לקבוע באיזו מידה של תוקפנות ינדוד לקוח אלחוטי, במטרה לשפר את החיבור לנקודת גישה. לחץ על השתמש בערך ברירת מחדל כדי לאזן בין אי-נדידה לביצועים, או בחר ערך מהרשימה. ערכים: 0: ללא נדידה: הלקוח האלחוטי אינו נודד. רק ירידה משמעותית באיכות הקישור תגרום לו לנדוד לנקודת גישה אחרת. 1-3: נדידה מותרת 2: ברירת מחדל: איזון בין ללא נדידה וביצועים. 4: נדידה מרבית
שיפור קצב העברה | שינוי הערך של בקרת צרור מנות. אפשור: בחר כדי לאפשר שיפור קצב העברה. נטרול: (ברירת מחדל) - בחר כדי לנטרל שיפור קצב העברה.
עוצמת שידור | אם תפחית את עוצמת השידור, תצמצם את כיסוי רדיו ה- WiFi‏. הגדרת ברירת מחדל: הגדרת ההספק הגבוה ביותר ערכים: מינימום Tx‏: כיסוי מינימלי נמוך ביותר: הגדרת המתאם לרמת הספק שידור הנמוכה ביותר. מאפשר להרחיב את מספר אזורי הכיסוי או לתחום אזור כיסוי. מצמצם את אזור הכיסוי באזורי תעבורה גבוהה, כדי לשפר את איכות השידור הכוללת ולמנוע צפיפות והפרעה להתקנים אחרים. רמת שידור 1, רמת שידור 2, רמת שידור 3‏: מוגדר לפי הדרישות במדינה. מקסימום Tx‏: כיסוי מרבי גבוה ביותר: הגדרת המתאם לרמת הספק שידור המרבית. בחר לקבלת ביצועים וטווח מרביים בסביבות עם מספר מוגבל של התקני רדיו נוספים. אם תבחר ללא שינוי, הגדרה זו לא תשתנה במחשב המשתמש. הערה: ההגדרה המיטבית עבור משתמש היא תמיד הגדרת הספק השידור לרמה הנמוכה ביותר האפשרית, שעדיין תואמת לאיכות התקשורת. דבר זה מאפשר למספר המרבי של התקנים אלחוטיים לפעול באזורים צפופים ולצמצם את ההפרעה להתקנים אחרים שרדיו זה משתף איתם אותו ספקטרום רדיו. הערה: הגדרה זו נכנסת לתוקף בעת שימוש במצב רשת (תשתית) או התקן להתקן (אד הוק).
מצב אלחוטי | בחירת המצב לשימוש עבור התחברות לרשת WiFi‏: 802.11a בלבד: חבר את מתאם ה- WiFi האלחוטי לרשתות 802.11a בלבד. לא ישים לכל המתאמים. 802.11b בלבד: חבר את מתאם ה- WiFi האלחוטי לרשתות 802.11b בלבד. לא ישים לכל המתאמים. 802.11g בלבד: חבר את מתאם ה- WiFi האלחוטי לרשתות 802.11g בלבד. 802.11a ו - 802.11g: חבר את מתאם ה- WiFi האלחוטי לרשתות 802.11a ו- 802.11g בלבד. לא ישים לכל המתאמים. 802.11b ו - 802.11g: חבר את מתאם ה- WiFi האלחוטי לרשתות 802.11b ו- 802.11g בלבד. לא ישים לכל המתאמים. 802.11a, 802.11b ו- 802.11g: (ברירת מחדל) - חבר לאחת מהרשתות האלחוטיות 802.11a‏, 802.11b או 802.11g‏. לא ישים לכל המתאמים.

חזרה לראש הדף

חזרה לתוכן העניינים

סימנים מסחריים וכתבי ויתור