Retour à la table des matières

# Paramètres de la carte (Administrateur)

L'écran Paramètres de la carte affiche et permet de gérer les propriétés de la carte WiFi installée sur l'ordinateur. Tous les paramètres listés ici ne sont pas applicables à toutes les cartes ; consultez la description de chaque paramètre.

Cette version du logiciel Intel® PROSet/Wireless WiFi est compatible avec les cartes suivantes :

- Intel® Centrino® Ultimate-N 6300
- Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250
- Intel® Centrino® Advanced-N 6200
- Intel® WiMAX/WiFi Link 5350
- Intel® WiMAX/WiFi Link 5150
- Lien Wi-Fi Intel 5300
- Lien Wi-Fi Intel 5100
- Intel® WiFi Link 1000
- Intel® Wireless WiFi Link 4965AGN
- Intel® Wireless WiFi Link 4965AG_
- Intel® PRO/Wireless 3945ABG Network Connection

## Méthode d'accès

1. Ouvrez l'outil Administration système.
2. Choisissez de Créer un nouveau module ou d'Ouvrir un module existant.
3. Cliquez sur l'onglet Paramètres de la carte , puis sur Inclure les paramètres de la carte dans ce module.

## Configuration des paramètres de la carte.

1. À partir de l'outil Administration système, cliquez sur Inclure les paramètres de la carte dans ce module.
2. Pour chaque paramètre répertorié dans le tableau ci-dessous, sélectionnez une des options suivantes :
   - Utiliser la valeur par défaut : rétablit la valeur par défaut du paramètre sur l'ordinateur de l'utilisateur.
   - Aucune modification : (Utilisateurs de Windows* XP uniquement.) conserve la valeur sélectionnée par l'utilisateur. L'administrateur décide de ne pas appliquer tous les paramètres sur l'ordinateur d'un utilisateur. L'utilisateur peut modifier les valeurs de paramètre de la carte WiFi depuis le menu Avancé de l'utilitaire de connexion Intel® PROSet/Wireless WiFi.
   - Aucune modification : (Utilisateurs de Windows Vista* et de Windows* 7 uniquement.) conserve la valeur sélectionnée par l'utilisateur. L'administrateur décide de ne pas appliquer tous les paramètres sur l'ordinateur d'un utilisateur. L'utilisateur peut modifier la valeur des paramètres de la carte WiFi dans le Gestionnaire de périphériques.
   - Sélectionner la valeur : l'administrateur sélectionne la valeur devant être utilisée sur l'ordinateur de l'utilisateur.

## Description des paramètres de la carte WiFi

Consultez ci-dessous la description des paramètres de la carte WiFi.

Nom | Description
--- | ---
Largeur de canal 802.11n (2,4 GHz) | Définissez une largeur de canal haut débit pour optimiser les performances. Définissez la largeur de canal sur Auto ou 20 MHz. 20 MHz est le paramètre par défaut. Utilisez 20 MHz si les canaux 802.11n sont restreints. Ce paramètre ne s'applique qu'aux cartes compatibles 802.11n. REMARQUE : Ce paramètre n'est pas applicable aux cartes suivantes : Intel® Wireless WiFi Link 4965AGN (n'utilise que la largeur de canal de 20 MHz)
Largeur de canal 802.11n (5,2 GHz) | Définissez une largeur de canal haut débit pour optimiser les performances. Définissez la largeur de canal sur Auto ou 20 MHz. Auto est le paramètre par défaut. Utilisez 20 MHz si les canaux 802.11n sont restreints. Ce paramètre ne s'applique qu'aux cartes compatibles 802.11n. REMARQUE : Ce paramètre n'est pas applicable aux cartes suivantes : Intel® WiFi Link 1000 Intel® Wireless WiFi Link 4965AGN
Mode 802.11n | La norme 802.11n est basée sur les normes 802.11 et ajoute une fonctionnalité d'entrées multiples et de sorties multiples (ou MIMO, pour multiple-input multiple-output). La fonctionnalité MIMO augmente le transfert de données pour améliorer le débit. Sélectionnez Activée ou Désactivée pour définir le mode 802.11n de la carte. Activé est le paramètre par défaut. Ce paramètre ne s'applique qu'aux cartes compatibles 802.11n. REMARQUE : pour atteindre des débits supérieurs à 54 Mbit/s sur des connexions 802.11n, la sécurité WPA2*-AES doit être sélectionnée. Il est possible de ne sélectionner aucune sécurité (Aucun) afin de permettre l'installation réseau et le dépannage. Un administrateur peut activer ou désactiver la prise en charge du mode haut débit afin de réduire la consommation d'électricité ou les risques de conflit avec les autres bandes ou les problèmes de compatibilité.
Canal ad hoc | Il n'est pas nécessaire de modifier le canal par défaut, sauf si les autres ordinateurs du réseau ad hoc utilisent un autre canal. Valeur : sélectionnez le canal de fonctionnement autorisé dans la liste. 802.11b/g : sélectionnez cette option si vous utilisez la fréquence des bandes ad hoc 802.11b et 802.11g (2,4 GHz). Pour cette bande, le canal par défaut est le 11. 802.11a : sélectionnez cette option si vous utilisez la fréquence de bande ad hoc 802.11a (5 GHz). Pour cette bande, le canal par défaut est le 36. Ce paramètre n'est pas applicable à la carte Intel® WiFi Link 1000. REMARQUE : si un canal 802.11a n'est pas affiché, l'initialisation des réseaux ad hoc n'est pas prise en charge sur les canaux 802.11a.
Gestion de l'alimentation ad hoc | Permet de définir les fonctionnalités d'économie d'énergie pour les réseaux Poste à poste (ad hoc). Désactiver : sélectionnez cette option si vous vous connectez à des réseaux ad hoc comportant des stations ne prenant pas en charge la gestion de l'alimentation ad hoc. Économie d'énergie maximale : sélectionnez cette option pour optimiser la durée de vie de la batterie. Environnement bruyant : sélectionnez cette option pour optimiser la performance ou la connexion avec plusieurs clients.
Mode Ad Hoc QS | Contrôle de la qualité de service (QS) sur les réseaux ad hoc. QS permet de hiérarchiser le trafic du point d'accès sur un réseau local sans fil en fonction de la classification du trafic. WMM* (Wi-Fi Multimedia*) est la certification QS de Wi-Fi Alliance* (WFA). Lorsque WMM* est activé, la carte WiFi utilise WMM pour prendre en charge l'étiquetage de priorité et la mise en file d'attente sur les réseaux WiFi*. WMM activé WMM désactivé (par défaut)
Non compatible avec canaux de 40 MHz | Ce paramètre indique aux réseaux environnants que cette carte sans fil n’est pas compatible avec les canaux de 40 MHz dans la bande de 2,4 GHz. Le paramètre par défaut est Désactivé ce qui indique que la carte n'enverra pas de notification. REMARQUE : Ce paramètre n'est pas applicable aux cartes suivantes : Intel® Wireless WiFi Link 4965AG_ Intel® PRO/Wireless 3945ABG Network Connection
Protection en mode mixte | Utilisez ce mode pour éviter les collisions de données dans un environnement mixte 802.11b/11g/11a/11n. La fonctionnalité RTS/CTS (Request to Send/Clear to Send) doit être utilisée lorsqu'il est possible que les clients ne puissent pas communiquer entre eux. La fonctionnalité Auto-CTS peut être utilisée pour améliorer le débit dans un environnement où les clients sont à proximité l'un de l'autre et peuvent communiquer entre eux. (La fonctionnalité Auto-CTS n'est pas prise en charge par la norme 802.11n).
Gestion de l'alimentation (Vue Administrateur) | Lors de la création d'un module d'administration, la Gestion de l'alimentation vous permet de sélectionner un équilibre entre la consommation électrique et les performances de la carte WiFi. PSP - Mode économie d'énergie CAM - Mode Toujours actif Sélectionnez un niveau pour le mode Économie d'énergie : PSP CAM : La carte client est alimentée en permanence. PSP Niveau 1 : PSP est réglé pour une énergie maximale. PSP niveaux 2 à 4 : PSP est réglé pour maximiser l'énergie. PSP niveau 5 : PSP est réglé pour maximiser la durée de vie de la batterie. PSP Auto : Default is PSP Level 5. REMARQUE : l'économie d'énergie varie en fonction des paramètres d'infrastructure.
Mode Préambule | Modifie la longueur du préambule reçu par un point d'accès lors de la connexion initiale. Utilisez toujours Préambule de transmission automatique pour assurer un débit optimal sur le réseau. Préambule de transmission automatique permet la détection automatique du préambule. S'il est pris en charge, un préambule court doit être utilisé. Sinon, utilisez un Préambule de transmission long. REMARQUE : ce paramètre n'est disponible qu'avec les cartes WiFi Intel® PRO/Wireless 2915ABG Network Connection et Intel® PRO/Wireless 2200BG Network Connection.
Agressivité de l'itinérance | Ce paramètre permet de définir l'agressivité avec laquelle le client sans fil gère l'itinérance afin d'améliorer la connexion à un point d'accès. Cliquez sur Utiliser la valeur par défaut pour trouver un équilibre entre pas d'itinérance et la performance, ou sélectionnez une valeur dans la liste. Valeurs: 0 : Pas d'itinérance : le client sans fil n'est pas en mode d'itinérance. Seule une dégradation importante de la qualité de la liaison provoque la recherche d'un autre point d'accès. 1-3 : autoriser l'itinérance 2 : Par défaut : équilibre entre pas d'itinérance et la performance. 4 : Itinérance maximale
Optimisation du débit | Modifie la valeur du contrôle des paquets en mode rafale. Activer : sélectionnez cette option pour activer la fonctionnalité d'optimisation du débit. Désactiver : (par défaut) sélectionnez cette option pour désactiver la fonctionnalité d'optimisation du débit.
Puissance de transmission | Une diminution du niveau de puissance de transmission réduit la portée de l'émetteur-récepteur. Paramètre par défaut : paramètre de puissance le plus élevé. Valeurs: Transmission min : Couverture minimale (paramètre le plus faible) : niveau de puissance de transmission le plus faible de la carte. Permet d'élargir ou de réduire la zone de couverture. Réduit la zone de couverture là où le trafic est dense afin d'améliorer la qualité globale de la transmission et évite des congestions et des interférences avec les autres périphériques. Transmission niveau 1, Transmission niveau 2, Transmission niveau 3: Configurer selon les réglementations nationales. Transmission max : Couverture maximale (paramètre le plus élevé) : niveau de puissance de transmission maximum de la carte. Sélectionnez cette option pour un niveau de performance optimal et une portée maximale dans des environnements où le nombre de périphériques radio tiers est limité. Si vous sélectionnez Aucune modification, ce paramètre n'est pas modifié au niveau de l'ordinateur de l'utilisateur. REMARQUE : le paramètre optimal est de toujours choisir le niveau de transmission le plus bas possible, mais toujours compatible avec la qualité des communications. Cela permet à un maximum de périphériques sans fil de fonctionner dans des zones denses et de réduire les interférences avec les autres périphériques qui partagent le même spectre de fréquences que cet émetteur-récepteur. REMARQUE : ce paramètre prend effet lorsque le mode Réseau (infrastructure) ou Poste à poste (ad hoc) est utilisé.
Mode sans fil | Sélectionnez le mode à utiliser pour la connexion à un réseau WiFi : 802.11a uniquement : connecte la carte sans fil aux réseaux 802.11a uniquement. Ne s'applique pas à toutes les cartes. 802.11b uniquement : connecte la carte sans fil aux réseaux 802.11b uniquement. Ne s'applique pas à toutes les cartes. 802.11g uniquement : connecte la carte WiFi aux réseau 802.11g uniquement. 802.11a et 802.11g : connecte la carte WiFi aux réseaux 802.11a et 802.11g uniquement. Ne s'applique pas à toutes les cartes. 802.11b et 802.11g : connecte la carte WiFi aux réseaux 802.11b et 802.11g uniquement. Ne s'applique pas à toutes les cartes. 802.11a, 802.11b et 802.11g : (Par défaut) - Connexion aux réseaux sans fil 802.11a, 802.11b ou 802.11g. Ne s'applique pas à toutes les cartes.

Retour au début

Retour à la table des matières

Marques et exclusions de responsabilité