Takaisin Sisällys-sivulle

# Lisätilastotiedot

Lisätilastotiedot-kohta sisältää tietoja sovittimen nykyisestä yhteydestä. Nämä tiedot määrittävät sovittimen ja tukiaseman välisen tietoliikenteen.

## Avaaminen

Valitse Käynnistä > Kaikki ohjelmat > Intel PROSet Wireless > WiFi Lisätilastotiedot.

## Lisätilastotietojen kuvaus

Nimi | Kuvaus
Yleiset | Yleiset: Nämä tiedot liittyvät sovittimen ja tukiaseman väliseen tietoliikenteeseen. Tukiaseman MAC-osoite: Tukiaseman 12-numeroinen MAC-osoite. Vastaanotetut hälytyssignaalit: Sovittimen vastaanottamien hälytyssignaalien määrä. Kadotettujen hälytyssignaalien prosenttiosuus: Ohitettujen hälytyssignaalien prosenttiarvo. Lähetysvirheprosentti: Virheitä sisältäneiden datalähetysten prosenttiosuus. CCX-versio: Tämän langattoman yhteyden Cisco Compatible Extensions -versio. Nykyinen lähetysteho: Tämä on WiFi-sovittimen nykyinen lähetysteho milliwatteina. Tuetut tehotasot: Nämä ovat tehotasot, joita WiFi-sovitin pystyy käyttämään lähettämisessä. Nämä tiedot ilmaistaan arvovälinä, ja ne vaihtelevat sovittimen mukaan. Tukiaseman nimi: Tukiaseman isäntänimi. Nimen määrittää tukiaseman asetukset määrittävä henkilö, ja tyypillisesti sen enimmäispituus on 32 merkkiä. Tukiaseman IPv4/IPV6-osoite: Nykyisen yhteyden IP-osoite. Signaalin voimakkuus: Tukiasemasta sovittimessa vastaanotetun signaalin voimakkuus. Arvo ilmaistaan milliwatteina (mW), ja se voi itse asiassa olla pikowattialueella. Kohinataso: Tukiaseman signaalia häiritsevän, ympäristössä esiintyvän radiotaajuisen kohinan taso. Radiotaajuista kohinaa tulee luonnosta ja sähkölaitteista.
Lähetys/vastaanotto | Näyttää kohdistamattomien ja kohdistettujen pakettien prosenttiosuuden. Isäntäpaketteja yhteensä: Kohdistettujen ja kohdistamattomien pakettien kokonaismäärä: Lähetys - (Mbps); Vastaanotto - (Mbps). Kohdistamattomat paketit: Langattomaan verkkoon lähetettyjen vastaanotettujen pakettien määrä. Kohdistetut paketit: Erityisesti WiFi-sovittimeen lähetettyjen vastaanotettujen pakettien määrä. Tavuja yhteensä: WiFi-sovittimen vastaanottamien ja lähettämien pakettien tavujen kokonaismäärä.
Kytkentä/solukonpäivitys | Kytkentä: Jos sovitin löytää viestintää varten tukiaseman, tämä arvo on alueella. Muussa tapauksessa arvo ei ole alueella. Kytkentöjen määrä: Niiden kertojen määrä, kun tukiasema on löytänyt sovittimen. Tukiasemien määrä: WiFi-sovittimen toiminta-alueella käytettävissä olevien tukiasemien määrä. Täyd. hakujen määrä: Niiden kertojen määrä, kun sovitin on hakenut kaikki kanavat tietojen vastaanottamiseksi. Osittaisten hakujen määrä: Keskeytyneiden hakujen määrä. Solukonpäivitys:Näihin tietoihin sisältyy laskuriarvoja, jotka liittyvät sovittimen sijainnin seurantaan. Sovittimen seuranta tapahtuu, kun sovitin viestii jonkin tukiaseman kanssa ja siirtyy sitten viestimään paremman signaalin omaavan tukiaseman kanssa. Solukonpäivityslukema: Tapahtuneiden solukonpäivityskertojen määrä. Tukiasema ei lähettänyt: Sovitin ei vastaanottanut radiolähetystä tukiasemasta. Tukiasema pitää ehkä palauttaa toimintaan. Huono hälytyssignaalin signaalin laatu: Signaalin laatu on liian huono tietoliikenteen pitämiseksi yllä tukiaseman kanssa. Joko sovitin on siirretty tukiaseman toiminta-alueen ulkopuolelle tai tukiaseman laiteosoitetietoja on muutettu. Tukiasemakuorman tasapainotus: Tukiasema on lopettanut kytkennän sovittimen kanssa sen takia, että tukiasema ei pysty ylläpitämään tietoliikenneyhteyttä kaikkien siihen liitettyjen sovittimien kanssa. Liian monta sovitinta yrittää viestiä yhden tukiaseman kanssa. Tukiaseman RSSI liian pieni: Vastaanoton signaalivoimakkuuden ilmaisin (RSSI) on liian pieni, jotta kytkentä sovittimen kanssa voitaisiin pitää yllä. Sovitin on ehkä siirretty tukiaseman toiminta-alueen ulkopuolelle tai tukiasema on ehkä lisännyt tiedonsiirtonopeuttaan. Huono kanavan laatu: Kanavan laatu on heikko, minkä vuoksi sovitin etsii toista tukiasemaa. Tukiasema kadotti yksikön: Tukiasema poisti tietokoneen tunnistettavien mobiililaitteiden luettelosta. Tietokoneen on muodostettava uudelleen kytkentä tukiaseman kanssa.
Kirjaaminen | Määritä sen ajan kesto, jolta haluat tallentaa WiFi-sovittimesi tilastotietoja. Määritä kirjaamisasetukset: Määritä tilastotietojen kirjaamistiheys valitsemalla Asetukset. Voit määrittää sekuntien määrän ja miten monta tuntia haluat tilastotietojen kirjautuvan. Lokitiedoston tallennussijainnin muuttaminen. Määritä lokitiedoston uusi sijainti valitsemalla Selaa. Näytössä on nykyinen polku. Oletussijainti on C:\Ohjelmatiedostot\Intel\WiFi-kansio. Sulje ikkuna ja ota uusi polku käyttöön valitsemalla Avaa. Sulje Lisätilastotiedot valitsemalla Sulje. Käynnistä/Lopeta kirjaaminen: Kirjaamisen aloittaminen ja lopettaminen. Tilastotietoja (lisätietoja ylempänä) aletaan kerätä, kun valitaan Käynnistä kirjaaminen. Kun valitaan Lopeta kirjaaminen, tietojen kerääminen lopetetaan ja ne tallennetaan tiedostoon, jonka voi avata ja jota voi tarkastella. Näytä lokitiedosto...: Tätä painiketta napsauttamalla voit avata Ohjelmatiedostot/Intel-kansion (oletussijainti) WiFi-kansion. Lokitiedostot nimetään käyttämällä kuukauden, päivän ja vuoden numeroa, joiden jälkeen on kyseisenä päivänä luodun lokin järjestysnumero. Esimerkiksi: 03122007_001.htm. Lokitiedostossa on seuraavat tiedot: Päivämäärä ja kellonaika Sovittimen tiedot Yhteyden tiedot Lähetyksen/vastaanoton tilastotiedot HUOMAUTUS: Järjestelmänvalvoja voi poistaa tämän ominaisuuden käytöstä.
Nollaa tilastotiedot | Sovittimen tilastotietolaskurien nollaaminen ja tietojen mittaamisen aloittaminen alusta.
Sulje | Tämän sivun sulkeminen.
Ohje | Tämän sivun ohjetiedot.

Takaisin alkuun

Takaisin Sisällys-sivulle

Tavaramerkit ja vastuuvapautuslausekkeet