返回內容頁

# 介面卡設定 (管理員)

「介面卡設定」畫面會控制並顯示安裝在電腦上 WiFi 介面卡的裝置內容。此處所列的所有設定並非都適用所有介面卡，請參閱設定說明。

Intel® PROSet/無線 WiFi 軟體的這個版本與下列介面卡相容：

- Intel® Centrino® Ultimate-N 6300
- Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250
- Intel® Centrino® Advanced-N 6200
- Intel® WiMAX/WiFi Link 5350
- Intel® WiMAX/WiFi Link 5150
- Intel® WiFi Link 5300
- Intel® WiFi Link 5100
- Intel® WiFi Link 1000
- Intel® Wireless WiFi Link 4965AGN
- Intel® Wireless WiFi Link 4965AG_
- Intel® PRO/Wireless 3945ABG Network Connection

## 如何存取

1. 開啟管理員工具。
2. 選取「建立新套件」或「開啟現有的套件」。
3. 按一下 「介面卡設定」 標籤並按一下「在此套件中包括介面卡設定」。

## 設定介面卡設定

1. 在「管理員工具」中，按一下「在此套件中包括介面卡設定」。
2. 對以下表格中所列的每個設定，選取下列選項之一：
   - 使用預設值： 將使用者機器上的設定重設回預設值。
   - 不變更： (僅限 Windows* XP 使用者。) 維持使用者選取的值。管理員決定不強制使用者電腦上的所有設定。使用者可在 Intel® PROSet/無線 WiFi 連線公用程式的「進階」功能表中變更 WiFi 介面卡設定值。
   - 不變更： (僅限 Windows Vista* 和 Windows* 7 的使用者。) 維持使用者選取的值。管理員決定不強制使用者電腦上的所有設定。使用者可在「裝置管理員」變更 WiFi 介面卡設定值。
   - 選取值： 管理員選取要在使用者電腦上使用的值。

## WiFi 介面卡設定說明

下列為 WiFi 介面卡設定的說明。

名稱 | 說明
--- | ---
802.11n 頻道寬度 (2.4 GHz) | 設定高輸出量通道寬度以最大化效能。將通道寬度設定為「自動」或「20MHz」。20MHz 是預設設定。在 802.11n 通道受到限制時使用 20MHz。此設定僅適用於具有 802.11n 功能的介面卡。 注意： 此設定不適用 於下列介面卡： Intel® Wireless WiFi Link 4965AGN (僅 20 MHz 通道寬度)
802.11n 頻道寬度 (5.2 GHz) | 設定高輸出量通道寬度以最大化效能。將通道寬度設定為「自動」或「20MHz」。自動是預設值。在 802.11n 通道受到限制時使用 20MHz。此設定僅適用於具有 802.11n 功能的介面卡。 注意： 此設定不適用 於下列介面卡： Intel® WiFi Link 1000 Intel® Wireless WiFi Link 4965AGN
802.11n 模式 | 透過新增多重輸入多重輸出 (MIMO)，802.11n 標準根據先前的 802.11 標準建立。MIMO 增加資料輸出量來提高傳輸速率。選取「啟用」或 「停用」來設定 WiFi 介面卡的 802.11n 模式。啟用是預設值。此設定僅適用於具有 802.11n 功能的介面卡。 注意： 為了達到大於 802.11n 連接上的 54 Mbps 傳輸速率，必須選取 WPA2*-AES 保全性。可選取無保全性 ( 「無」) 來啟用網路設定和疑難排解。 管理員可啟用或停用對高輸出量模式的支援以減少電源消耗或與其他頻帶的衝突，或是減少相容性問題。
點對點 (ad hoc) 通道 | 除非點對點網路中的其他電腦使用的通道與預設通道不同，否則並不需要變更通道。 值： 選取此清單的允許操作通道。 802.11b/g： 使用 802.11b 和 802.11g (2.4 GHz) 點對點頻帶頻率時，請選取這個選項。對於此頻帶，預設通道是 11。 802.11a： 使用 802.11a (5 GHz) 點對點頻帶頻率時，請選取這個選項。對於此頻帶，預設通道是 36。此設定不適用 於 Intel® WiFi Link 1000 介面卡。 注意： 在不顯示 802.11a 通道時，用於此 802.11a 通道的起始點對點 (ad hoc) 網路不受支援。
點對點 (ad hoc) 電源管理 | 為點對點 (ad hoc) 網路設定省電功能。 停用： 選擇何時連線到含有不支援點對點電源管理的點對點網路。 最省電： 選擇最佳化電源壽命。 雜訊環境： 選擇最佳化效能或與多個用戶端連線。
點對點 (ad hoc) QoS 模式 | 點對點網路中的服務品質 (QoS) 控制。QoS 透過基於流量分類的無線網路從存取點提供流量的優先順序。WMM* (Wi-Fi 多媒體*) 是 Wi-Fi 聯盟* (WFA) 的 QoS 認證。啟用 WMM* 後，WiFi 介面卡將使用 WMM 為 Wi-Fi* 網路支援優先順序標籤和佇列功能。 WMM 啟用 WMM 停用 (預設)
不容大量通道 | 這項設定通訊到 WiFi 介面卡不容於 2.4GHz 頻帶中 40MHz 通道的周圍網路。這個的預設設定是要關閉（停用），如此介面卡就不會傳送這項通知。 注意： 此設定不適用 於下列介面卡： Intel® Wireless WiFi Link 4965AG_ Intel® PRO/Wireless 3945ABG Network Connection
混合模式保護 | 可以在混合 802.11b/11g/11a/11n 的環境中用來避免資料衝突。Request to Send (要求傳送)/Clear to Send (清除傳送) (RTS/CTS) 應該用於用戶端彼此聽不到對方的環境中。CTS-to-self 可以用在用戶端都在鄰近範圍並且可以聽到對方的環境中，用來提高輸出量。（CTS-to-self 不支援 802.11n。）
電源管理 (管理員檢視) | 建立管理員套件時，「電源管理」可讓您在耗電量與 WiFi 介面卡效能之間選擇一個平衡點。 PSP - 省電模式 CAM - 永久甦醒模式 請選取其中一個省電模式等級： PSP CAM： 用戶端介面卡持續啟動。 PSP 等級 1： PSP 設定在最大電力。 PSP 等級 2-4： PSP 設定以將電力最大化。 PSP 等級 5： PSP 設定以將電池壽命最大化。 PSP 自動： 預設為 PSP 等級 5。 注意： 根據網路（基礎架構）設定不同，省電量也會不一樣。
起頭訊號模式 | 變更存取點在初始連線期間接收到的起頭訊號長度設定。通常使用「自動 Tx 起頭訊號」來提供最佳的網路輸出量。「自動 Tx 起頭訊號」可允許自動起頭訊號偵測。如果短起頭訊號受到支援，就應該使用短起頭訊號。如果不受支援，則使用「長 Tx 起頭訊號」。 注意： 如果用戶端 WiFi 介面卡是 Intel® PRO/Wireless 2915ABG Network Connection 或 Intel® PRO/Wireless 2200BG Network Connection，才可使用這項設定。
漫遊積極度 | 此設定讓您定義無線用戶端漫遊時，改良與存取點之間連線品質的積極程度。 按一下「使用預設值」以便在無漫遊與效能之間平衡，或從清單中選取值。 值： 0： 無漫遊： 您的無線用戶端不會漫遊。只有在連線品質明顯下降時，才會漫遊到其他存取點。 1-3： 允許漫遊 2： 預設值： 不漫遊與效能之間的平衡。 4： 最大漫遊
輸送量增強功能 | 變更「封包擠壓控制」的值。 啟用： 選取以啟用輸送量增強功能。 停用： (預設) 選取以停用輸送量增強功能。
傳輸功率 | 如果您減少傳輸功率等級，即會縮小 WiFi 無線電的涵蓋範圍。 預設設定： 最高的功率設定 值： Tx 最小： 最低的最小涵蓋範圍： 將介面卡設定在最低的傳輸功率。可讓您擴展涵蓋區域的數目或限制涵蓋區域。減少高流量區域的涵蓋範圍來改善整體傳輸品質，並避免擁擠和與其他裝置干擾。 Tx 等級 1、Tx 等級 2、Tx 等級 3： 根據國家需要設定。 Tx 最大： 最高的最大涵蓋範圍： 將介面卡設定在最大的傳輸功率等級。在具有有限的其他無線電裝置的環境中選擇最大的效能和範圍。 如果您選取「不變更」，這項設定在使用者的電腦就不會受到變更。 注意： 最佳設定適用於始終以盡可能最低且仍與通訊品質相容的等級設定傳輸功率的使用者。這樣允許在密度較大的區域使用最大數目的無線裝置，並減少與此無線電共用無線電展頻的其他裝置干擾。 注意： 當使用「網路（基礎架構）」或「點對點 (ad hoc)」模式時，此設定才會生效。
無線模式 | 選擇使用何種模式來連線至 WiFi 網路： 僅限於 802.11a： 僅將無線 WiFi 介面卡連接到 802.11a 網路。並非適用於所有介面卡。 僅限於 802.11b： 僅將無線 WiFi 介面卡連接到 802.11b 網路。並非適用於所有介面卡。 僅限於 802.11g ： 僅將無線 WiFi 介面卡連接到 802.11g 網路。 802.11a 和 802.11g： 僅將無線 WiFi 介面卡連接到 802.11a 和 802.11g 網路。並非適用於所有介面卡。 802.11b 和 802.11g： 僅將無線 WiFi 介面卡連接到 802.11b 和 802.11g 網路。並非適用於所有介面卡。 802.11a、802.11b 和 802.11g： (預設) - 連接至 802.11a、802.11b 或 802.11g 無線網路。並非適用於所有介面卡。

回頁首

返回內容頁

商標與免責聲明