К содержанию

# Дополнительная статистика

Дополнительная статистика представляет собой текущую информацию о подключении адаптера. Это информация о том, как адаптер взаимодействует с точкой доступа.

## Доступ

Выберите Пуск > Все программы > Intel PROSet Wireless > Дополнительная статистика WiFi.

## Описание дополнительной статистики

Имя | Описание
Общее | Общее: Это информация о том, как адаптер взаимодействует с точкой доступа. MAC-адрес ТД: Двенадцатиразрядный MAC-адрес точки доступа. Принято маркеров: Количество маркеров, принятых адаптером. % потерянных маркеров: Процентное выражение потерянных маркеров. % ошибок передачи: Процентное выражение ошибок передачи данных. Версия CCX: Версия функции Cisco Compatible Extensions для этого беспроводного подключения. Текущая мощность передачи: Это текущая мощность адаптера WiFi, с которой он выполняет передачу данных (в милливаттах). Поддерживаемые уровни мощности: Существует несколько уровней мощности, с которыми может работать адаптер WiFi при передаче данных. Данная информация приводится в соответствующем диапазоне и в зависимости от представляемого адаптера. Имя ТД: Имя точки доступа. Это имя задается лицом, выполняющим конфигурацию точки доступа, и обычно ограничено 32 символами. IPV4/IPV6-адрес ТД: Адрес протокола Интернета (Internet Protocol - IP) для текущего подключения. Сила сигнала: Это сила сигнала, поступающего в адаптер от точки доступа. Значение указывается в милливаттах (мВт) и, в действительности, может иметь значения в пиковаттах. Уровень помех: Уровень радиочастотных помех (RF), существующих в ближайшем окружении, который сказывается на приеме сигнала от точки доступа. Радиочастотные помехи могут возникать из природных и электрических источников.
Передача/Прием | Отображает процентное значение пакетов с адресом и без адреса. Всего пакетов хоста: Общее число пакетов без адреса и пакетов с адресом: Передача (Мб/сек); прием (Мб/сек). Пакетов без адреса: Число принятых широковещательных пакетов, отправленных в сеть. Пакетов с адресом: Число принятых пакетов, отправленных специально для адаптера WiFi. Всего байт: Общее число байтов в пакетах, принятых и отправленных адаптером WiFi.
Подключение/Роуминг | Подключение: Выполняется, если адаптер обнаруживает точку доступа для подключения в диапазоне своего действия, в противном случае это значение - вне диапазона. Число подключений: Количество раз, когда адаптер находит точку доступа. Число ТД: Число доступных точек доступа в диапазоне работы адаптера WiFi. Количество полных сканирований: Число раз, когда адаптер сканировал все каналы для сбора информации. Количество частичных сканирований: Число прерванных сканирований. Роуминг: Информация счетчиков, относящихся к причинам роуминга адаптера. Роуминг происходит при взаимодействии адаптера с одной точкой доступа, а затем с другой, имеющей большую силу сигнала. Число роумингов: Количество событий роуминга. ТД без передачи: Адаптер не получает радиосигнал от точки доступа. Возможно, нужно переустановить точку доступа. Маркеры низкого качества: Качество сигнала слишком низко для поддержания взаимодействия с точкой доступа. Вы переместили адаптер за зону действия точки доступа или изменился адрес устройства точки доступа. Баланс загрузки ТД: Точка доступа завершает свое соединение с подключенным адаптером по причине ее неспособности обслуживать взаимодействие со всеми, подключенными к ней адаптерами. Слишком много адаптеров пытаются подключиться к одной точке доступа. Слишком малый RSSI для ТД: Индикатор силы сигналов приема (RSSI) слишком мал для обслуживания соединения с адаптером. Возможно, вы переместились из зоны действия точки доступа или точка доступа увеличила скорость передачи данных. Каналы низкого качества: Качество канала слишком низко, что приводит к поиску адаптером другой точки доступа. Потери ТД мобильных единиц: Точка доступа исключает компьютер из списка распознаваемых мобильных устройств. Компьютер должен повторно подключиться к точке доступа.
Ведение журнала | Установите время, которое необходимо записывать статистические данные для адаптера WiFi. Конфигурация настроек адаптера: Выберите Настройки для установки частоты протоколирования статистики. Можно выбрать число секунд и часов, которые необходимо вести сбор статистики. Для изменения местоположения файла журнала. Щелкните кнопку Обзор для указания нового местоположения файла журнала. Отображается текущий выбранный путь. Местоположение по умолчанию - каталог C:\Program Files\Intel\WiFi. Щелкните Открыть для закрытия диалога и применения новых изменений. Выберите Закрыть для выхода из диалога дополнительной статистики. Начать/остановить запись журнала: Нажмите эту кнопку для запуска и останова записи в журнал. После начала записи в журнале будет записываться статистическая информация (описано выше). После нажатия кнопки останова записи занесение информации прекратится, а журнал будет сохранен в файл, который можно открыть для просмотра. Просмотр журнала...: Нажмите эту кнопку для открытия папки WiFi в местоположении Program Files\Intel (по умолчанию). В имена файлов журнала включено название месяца, дня и года, а также номер созданного в данный день журнала. Например: 03122007_001.htm. В файл журнала включено: Дата и время Информация об адаптере Информация о подключении Статистика передачи/приема ПРИМЕЧАНИЕ. Администратор может отключить работу этой функции.
Сброс статистики | Эта кнопка сбрасывает значения счетчиков статистики в значение равное 0 и начинает новый подсчет.
Закрыть | Закрывает эту страницу.
Справка | Отображает справочную информацию для этой страницы.

К началу страницы

К содержанию

Товарные знаки и отказ от обязательств