Voltar ao índice

# Definições avançadas

Utilize a janela Definições avançadas para definir os parâmetros adicionais para um perfil específico.

## Como aceder

1. Abra a Ferramenta do Administrador. Abra um pacote novo ou existente.
2. No separador Perfis, clique em Propriedades para um perfil existente. Para um novo perfil, clique em Adicionar.
3. Na janela Definições gerais, clique em Avançadas....

## Descrição das definições avançadas

Nome | Descrição
--- | ---
Ligação automática | Automática (Predefinição): Seleccione para que o Utilitário de Ligação WiFi Intel® PROSet/Wireless estabeleça ligação automaticamente a este perfil quando estiver dentro do alcance. A pedido: Seleccione para evitar a ligação automática de um perfil quando a rede estiver dentro do alcance. Por exemplo, se houver um custo para uma ligação sem fios e o utilizador não quis estabelecer a ligação automaticamente quando esteve dentro do alcance. Na lista de redes WiFi e na lista de perfis, a rede será identificada com este ícone, indicando a ligação a pedido (também chamada ligação manual). Para ligar à rede: Seleccione a rede na lista de redes WiFi. Clique em Ligar.
Importação automática | Permite ao administrador da rede mover facilmente o perfil seleccionado para outros computadores. Quando o ficheiro exportado é colocado no directório WiFi\AutoImport noutro computador, o utilitário de ligação WiFi importa o perfil automaticamente. NOTA: Esta funcionalidade só está disponível quando configurar um perfil de utilizador. Esta funcionalidade não está disponível quando configurar perfis de administrador.
Selecção da banda | Pode seleccionar a banda a utilizar para este perfil de ligação: Banda mista (predefinição): Seleccione esta opção para o utilitário de ligação WiFi tentar ligar este perfil a uma rede disponível através de ambas as bandas. Banda de 2,4 GHz: Seleccione esta opção para o utilitário de ligação WiFi tentar ligar este perfil a uma rede disponível através da banda 2,4 GHz. Banda 5,2 GHz: Seleccione esta opção para o utilitário de ligação WiFi tentar ligar este perfil a uma rede disponível através da banda 5,2 GHz.
Ponto de acesso obrigatório | Força o adaptador WiFi a estabelecer a ligação a um ponto de acesso utilizando um endereço MAC específico. Introduza o endereço MAC do ponto de acesso (BSSID); 48 bits, 12 dígitos hexadecimais. Por exemplo, 00:06:25:0E:9D:84. Limpar: limpa o endereço actual. NOTA: Esta funcionalidade não está disponível quando o modo de funcionamento ad hoc estiver a ser utilizado.
Protecção por palavra-passe | Palavra-passe de protecção deste perfil (máximo de 10 caracteres): Seleccione para activar uma palavra-passe para o perfil. A predefinição é sem palavra-passe de perfil. Palavra-passe: Introduza uma palavra-passe. Os caracteres introduzidos para a palavra-passe são apresentados em formato de asterisco. Confirmar palavra-passe: Volte a introduzir a palavra-passe. NOTA: Não se esqueça de guardar esta palavra-passe anotada. Se se esquecer dela, não poderá ser redefinida.
Arranque automática da aplicação | Inicia automaticamente um ficheiro batch, um ficheiro executável ou um script sempre que estabelecer a ligação ao perfil. Por exemplo, pode querer iniciar uma sessão da Rede Privada Virtual (VPN) automaticamente sempre que o computador portátil estabelecer ligação a uma rede sem fios específica. Clique em Activar arranque automático da aplicação. Introduza o nome do programa que pretende iniciar ou clique em Procurar para localizar o ficheiro no seu disco rígido. Clique em OK para fechar as definições avançadas.
Manter a ligação | A opção 'Manter a ligação' mantém a ligação sem fios com um perfil de utilizador depois de terminada a sessão. Se a opção Manter a ligação for seleccionada e houver um perfil persistente, o perfil persistente não será aplicado no momento de terminar a sessão. Só será aplicado se a ligação com este perfil se perder. NOTA: Esta opção pode ser utilizada com o cliente VPN da Nortel quando este estiver configurado com a definição 'Logoff on Connect'. NOTA: Esta funcionalidade só está disponível quando configurar um perfil de utilizador. Esta funcionalidade não está disponível quando configurar perfis de administrador.
Formato do nome do utilizador | Formato do nome do utilizador: Um administrador pode seleccionar o formato do nome do utilizador para o servidor de autenticação. As opções são: utilizador (predefinido) utilizador@domínio utilizador@domínio.com DOMÍNIO\utilizador NOTA: Esta funcionalidade só está disponível quando configurar perfis de administrador. Não está disponível quando criar um perfil a partir da página Criar perfil WiFi.
Verificação de domínios PLC | Verificação de domínio de pré-início de sessão: Esta definição só está visível quando utilizar a Ferramenta do Administrador e apenas se seleccionar para criar um perfil de pré-início de sessão/comum. As opções são: Verificar presença do servidor do domínio: Quando utilizar um perfil Ligação de pré-início de sessão durante a entrada num domínio, esta definição verificará a presença do servidor do domínio antes de o processo de início de sessão terminar. Se o servidor não for encontrado, o início de sessão pode ser atrasado um minuto ou mais. Continuar com início de sessão: O início de sessão continua normalmente. A presença do servidor não é verificada. NOTA: Esta funcionalidade só está disponível quando configurar perfis de administrador. Não está disponível quando criar um perfil a partir da página Criar perfil WiFi.
OK | Feche e guarde as alterações.
Cancelar | Feche e cancele quaisquer alterações.
Ajuda? | Informações de ajuda para esta página.

Voltar ao topo

Voltar ao índice

Marcas comerciais e exonerações de responsabilidade