İçindekilere Dön

# El ile Tanılama Aracı

El ile Tanılama Aracı, WiFi bağdaştırıcınızın işlevlerini doğrulamak üzere bir dizi tanılama testi çalıştırmanızı sağlar.

## Erişim Yöntemi

1. Başlat > Tüm Programlar > Intel PROSet Kablosuz > WiFi El ile Tanılama Aracı seçeneklerini tıklatın.

### Günlük Dosyasının Konumunu Belirleme

1. Dosya'yı tıklatın.
2. Ayarlar düğmesini tıklatın. Test sonuçları, WirelessDiagLog.csv adındaki günlük dosyasındadır. Bu dosya bir metin dosyası olarak kaydedilir ve ağ bağlantı sorunlarını gidermek için kullanılabilir.
3. Günlük dosyasını kaydetmek istediğiniz konumu belirlemek için Gözat'ı tıklatın.
4. Yaptığınız değişiklikleri uygulamak ve El ile Tanılama Aracı ekranına dönmek için Tamam düğmesini tıklatın. Testleri bir sonraki defa çalıştırdığınızda, günlük dosyası belirttiğiniz konuma kaydedilecektir.

### Testleri Çalıştırma

1. Çalıştırmak istediğiniz her testin yanındaki onay kutusunu işaretleyin.
2. Seçilen testleri çalıştırmak için Testleri Çalıştır düğmesini tıklatın. Test sonuçları, WirelessDiagLog.csv adındaki bir dosyaya kaydedilir.
3. El ile Tanılama Aracı penceresini kapatmak için Kapat düğmesini tıklatın.

### Kullanılabilir Testler

Ad | Açıklama
Donanım Testi | WiFi bağdaştırıcı varsa ve erişilebilir durumdaysa test başarılı olur. Bağdaştırıcı yoksa veya varsa ancak erişilebilir durumda değilse test başarısız olur. Test Özeti, kablosuz donanımın etkin veya devre dışı olup olmadığını belirtir. Sorun giderme Bağdaştırıcınızın Aygıt Yöneticisi'ndeki Ağ bağdaştırıcıları listesinde bulunduğunu doğrulayın. Bağdaştırıcı listede bulunmuyorsa, Ağ bağdaştırıcıları öğesini sağ tıklatın ve Donanım değişikliklerini tara seçeneğini seçin. Sisteminizi yeniden de başlatabilirsiniz. Bağdaştırıcınızın Aygıt Yöneticisi'nde etkinleştirilmiş olduğunu doğrulayın. Bağdaştırıcı devre dışı ise, aygıt üzerinde kırmızı bir X (Windows* XP için) veya siyah bir ok (Windows Vista* ve Windows* 7 için) görüntülenir. Bağdaştırıcıyı sağ tıklatın ve menüden Etkinleştir öğesini seçin. Bağdaştırıcıda sarı renkli bir ünlem işareti görüntülenirse, bağdaştırıcıyı sağ tıklatın ve sürücüyü yeniden yükleyin. Diğer sorun giderme bilgileri için bilgisayarınızın üreticisine başvurun.
Sürücü Testi | Test özetinde WiFi bağdaştırıcı tarafından desteklenen Intel® PRO/Kablosuz WiFi Ağ Bağlantısı sürücüsü görüntülenir. Test, sürücünün ikili sürümünün yüklü Intel® PROSet/Kablosuz WiFi Bağlantı Yardımcı Programı sürümüyle uyumlu olup olmadığını denetler. Sürücü ikili sürümü bulunamazsa ya da sürücünün sürümü WiFi bağlantı yardımcı programı sürümüyle uyumlu değilse (örneğin, yazılım sürümü 13.x.x.x ise ve sürücünün sürümü 11.x.x veya 12.x.x ise) test başarısız olur. Sorun giderme WiFi bağlantı yardımcı programını kullanarak sürücüleri yeniden yükleyin.
Radyo Testi | Test özetinde Radyo Açık ya da Radyo Kapalı değeri yer alır. Test, radyonun durumunu denetler. Radyo açıksa test başarılı olur. Radyo kapalıysa test başarısız olur. Sorun giderme WiFi bağdaştırıcınızın radyosunun açık olmasını sağlayın. Radyoyu açmanın iki yolu vardır: Donanım anahtarı Windows* 7 için: Başlat >Denetim Masası > Donanım ve Ses > Windows Mobility Center seçeneklerini tıklatın. Kablosuz Bağlantıyı Aç'ı tıklatın. Windows Vista* için: (Intel® My WiFi Teknolojisi yardımcı programı yüklüyse bu özellik kullanılamaz.) Başlat > Denetim Masası > Taşınabilir Bilgisayar > Windows Mobility Center seçeneklerini tıklatın. Kablosuz Bağlantıyı Aç'ı tıklatın.
Tarama Testi | Test, WiFi bağdaştırıcınızın menzilindeki WiFi ağları sorgular. Tarama listesinde ağ varsa test başarılı olur. Test Özeti, bağlanılabilecek ağların sayısını gösterir. Sorun giderme Bir erişim noktasının kapsama alanında olup olmadığınızı kontrol edin. Kablosuz radyoyu kapatıp yeniden açın. Kablosuz bant ayarının, erişim noktasının bant ayarıyla aynı olmasına dikkat edin. Erişim noktasını kapatıp yeniden açın.
İlişkilendirme Testi | Test özeti, İlişkilendirilmiş ya da İlişkilendirilmemiş değerini içerir. İlişkilendirme, aygıtlar arasında kablosuz bağlantı oluşturulması ve bu bağlantının korunmasıdır. Güvenlik etkinse aygıtlar yalnızca güvenlik kimlik bilgisi alışverişi yapabilir. Test kablosuz bağlantı durumunu denetler. İstemci başarılı biçimde ilişkilendirilse test başarılı olur. Sorun giderme Erişim noktasının sinyal gücü azsa, aşağıdaki sinyal testini kullanın. Bir profil oluşturulmuş olup olmadığını kontrol edin. Profil oluşturulmuşsa aşağıdaki işlemleri yapın: Profilin ağ adı (SSID) değerinin erişim noktasının SSID değeriyle aynı olmasına dikkat edin. Profili kaldırın ve yeni bir profil oluşturun. Kablosuz ağınızın Dışlama Listesi'nde (profiller) yer almadığını doğrulayın. MAC adresinin erişim noktasında dışlanmadığını doğrulayın.
Kimlik Doğrulama Testi | İlişkilendirme işleminden sonra gerçekleştirilen ve kablosuz aygıtın ya da kullanıcının kimliğini denetleyerek ağa erişim izni veren işlemleri tanıtır. Test, tüm Cisco Uyumlu Uzantılar ve güvenlikle ilgili bilgiler dahil olmak üzere kimlik doğrulama durumunu sorgular. İstemcinin kimliği başarılı biçimde doğrulanırsa test başarılı olur. İstemcinin kimliği doğrulanamazsa test başarısız olur. Test Özeti, ağ bağlantısının kimlik doğrulama gerektirip gerektirmediğini belirtir. Sorun giderme WEP anahtarı, PSK, parola ya da sertifikalar için kullanılan kimlik bilgilerinin doğru olduğundan emin olmak için profilinizi düzenleyin. Var olan profili kaldırın ve yeni bir profil oluşturun.
Sinyal Testi | Test özeti sinyal kalitesini gösterir. Sinyal kalitesi düşükse, sorunu tanılamak ve gidermek için Sorun Gider düğmesini tıklatın. Sorun giderme Bilgisayarınızı kablosuz erişim noktasından veya yönlendiriciden 3-6 m uzağa taşıyın. Girişimi azaltmak için, aynı kanalı kullanan aygıtlardan (örneğin, mikrodalga fırınlar, cep telefonları ya da 2,4 GHz'lik telefonlar) ya da erişim noktalarından uzakta durmaya özen gösterin. Erişim noktasının iletim gücünü artırın.
Ping Testi | Test, WiFi bağdaştırıcının erişim noktası IP adresine, varsayılan ağ geçidine, DHCP sunucusuna (etkinse) ve DNS sunucusuna başarıyla ileti gönderip gönderemediğini ve yanıt alıp alamadığını sınar. Test Özeti bu öğelerden başarılı biçimde yanıt alınıp alınamadığını belirtir. Örneğin: Yanıt Alınamadı: varsayılan ağ geçidi, DHCP sunucusu. NOT: Erişim noktası ve varsayılan ağ geçidi ping testlerinin başarılı, DNS sunucusu testinin başarısız olması, sorunun kablosuz ağdan kaynaklanmadığını, ağda genel bir sorun olduğunu gösterir. Sorun giderme Güvenlik duvarını devre dışı bırakıp ping testini yeniden çalıştırmayı deneyin. Evinizdeki ağ ile ilgili sorun giderme için erişim noktası üreticisi ile temas kurun. Kurumsal kullanıcıların ağ yöneticilerine başvurmaları gerekir.
Sorun Gider | Testlerin sonucunda görüntülenen sorunları tanılamanızı ve gidermenizi sağlar. Test başarısız olursa Sorun Gider düğmesi etkinleştirilir.
Testleri Çalıştır | Seçtiğiniz testleri çalıştırır.
Kapat | Sayfayı kapatmanızı sağlar.
Yardım? | Bu sayfayla ilgili yardım bilgilerini görüntüler.

Başa Dön

İçindekilere Dön