İçindekilere Dön

# Profil Sihirbazı Genel Ayarları

Genel Ayarlar sayfası, WiFi Profil Oluştur Sihirbazının ilk sayfasıdır.

NOT: Yardım konularında "kablosuz" ve "WiFi" terimleri eş anlamlı olarak kullanılmıştır.

## Erişim Yöntemi

1. Yönetici aracını açın. Yeni veya mevcut bir paketi açın.
2. Profiller sekmesinde, mevcut bir profil için Özellikler'i tıklatın. Yeni bir profil için Ekle'yi tıklatın.

Profili yapılandırırken, sol bölmeyi kullanarak Genel ve Güvenlik Ayarları sayfalarına geçebilirsiniz. Aynı işlevler için, Profil Sihirbazı'nın alt bölümünde bulunan Geri ve İleri düğmeleri de kullanılabilir.

## Genel Ayarlar Sayfası Açıklaması

Ad | Açıklama
--- | ---
Profil Adı | Kablosuz ağ profilinin adı. WiFi Ağlar listesinden seçilen bir kablosuz ağı yapılandırdığınızda, profil adı, WiFi Ağ Adı (SSID) değeriyle aynı olur. Bu ad, daha anlaşılır ya da kişisel isteğinize uyan bir ada değiştirilebilir. Örnekler: Ofis Ağım, Mehmet'in Ağı, ABC Limited Ağı
WiFi Ağ Adı (SSID) | WiFi bağdaştırıcı tarafından bağlantı için kullanılan kablosuz ağ erişim noktasının adıdır. Ağ adı kablosuz erişim noktasının adıyla aynı olmalıdır. Bu ad, büyük/küçük harf duyarlıdır. WiFi Ağlar listesinden seçilen bir kablosuz ağı yapılandırdığınızda, ağ adı değeri kablosuz ağlar listesinden alınır. Bu adı değiştiremezsiniz ve değiştirmemelisiniz. <SSID yayınlanmadı>: Erişim noktası ağ adını (SSID) yayınlamazsa ya da WiFi bağdaştırıcı gizli bir erişim noktasından gizli bir ağ adı alırsa, WiFi Ağlar listesinde bu ifade görüntülenir. <SSID yayınlanmadı> değerinin görüntülendiği bir ağla ilişki kurmak için bağlantı öncesinde yeni bir profil oluşturulmalıdır. Erişim noktasının gerçek SSID adını yazın. Bağlantıdan sonra WiFi Ağlar listesinde yine <SSID yayınlanmadı> değeri görüntülenir. İlişkilendirilmiş SSID profilini Profiller listesinde görebilirsiniz.
İşletme Modu | Ağ (Altyapı): Bir erişim noktasına bağlanın. Bir Altyapı ağı, bir ya da birden çok erişim noktasından ve bir ya da birden çok WiFi bağdaştırıcılı bilgisayardan oluşur. Bu bağlantı türü, ev ağlarında, şirket ağlarında, otellerde ve ağa ve/ya da Internet'e erişim sağlayan diğer yerlerde kullanılır. NOT: Yönetici profilleri (Oturum Öncesi/Ortak ve Sürekli profiller) için yalnızca Ağ (Altyapı) seçeneği kullanılabilir. Daha fazla bilgi için bkz. Yönetici Aracı . Aygıttan Aygıta (ad hoc): Aygıttan Aygıta kablosuz ağdaki diğer bilgisayarlara doğrudan bağlanın. Bu tipteki bir bağlantı, yalnızca iki ya da daha fazla bilgisayar arasındaki bağlantılar için uygundur. Ağ kaynaklarına ya da Internet'e erişim sağlamaz.
Yönetici Profili Tipi (Yalnızca Yönetici Aracında görünür) | Sürekli: Sürekli profiller, önyükleme sırasında ya da bilgisayara kimse oturum açmadığında uygulanır. Bir kullanıcı oturumunu kapattıktan sonra, sürekli profil, bilgisayar kapatılana ya da başka bir kullanıcı oturum açana kadar kablosuz bağlantıyı korur. Oturum Öncesi/Ortak: Bu profiller ancak Yönetici Aracı yardımıyla kullanılabilir. Oturum Öncesi/Ortak profiller, kullanıcı oturum açtığında uygulanır. Bağlantı, Windows oturum açma sürecinin parçası olarak yapılır (Oturum öncesi/Ortak). Bu profil tüm kullanıcılar tarafından paylaşılır.
Gelişmiş | Gelişmiş Ayarlar sayfasına erişmek için Gelişmiş düğmesini tıklatın. Bağlantıyı Koru, Kullanıcı Adı Biçimi, Otomatik Bağlan ya da Otomatik Alma seçeneklerini ayarlamak, uygulama başlatmak (Otomatik Uygulama Başlatma), profil parolası belirlemek (Parola Koruması), bağdaştırıcı bağlantısında kullanılacak erişim noktası adresini belirlemek (Zorunlu Erişim Noktası) ya da Oturum Öncesi Bağlantı seçeneklerini ayarlamak için Gelişmiş Ayarlar sayfasını kullanın.
İleri | Güvenlik Ayarları sayfasına gitmenizi sağlar.
Tamam | Geçerli ayarlarla yeni profil oluşturma işlemini tamamlar.
İptal | WiFi Profil Oluşturma Sihirbazını kapatarak yapılan değişiklikleri iptal etmenizi sağlar.
Yardım? | Bu sayfayla ilgili yardım bilgilerini görüntüler.

Başa Dön

İçindekilere Dön

Ticari Markalar ve Sorumluluğun Reddi