Voltar ao índice

# Definições do adaptador

O separador Avançadas apresenta as propriedades do adaptador WiFi instalado no computador. Esta versão do software Intel® PROSet/Wireless WiFi é compatível com os seguintes adaptadores:

- Intel® Centrino® Ultimate-N 6300
- Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250
- Intel® Centrino® Advanced-N 6200
- Intel® WiMAX/WiFi Link 5350
- Intel® WiMAX/WiFi Link 5150
- Intel® WiFi Link 5300
- Intel® WiFi Link 5100
- Intel® WiFi Link 1000
- Intel® Wireless WiFi Link 4965AGN
- Intel® Wireless WiFi Link 4965AG_
- Intel® PRO/Wireless 3945ABG Network Connection

## Como aceder

Abra o Gestor de Dispositivos e clique no adaptador de rede WiFi. Em seguida, seleccione o separador Avançadas.

Para utilizadores do Windows Vista* e do Windows* 7: Abra o Gestor de Dispositivos e clique no adaptador de rede WiFi. Em seguida, seleccione o separador Avançadas.

## Descrição das definições do adaptador WiFi

Nome | Descrição
--- | ---
Largura de canal 802.11n (2,4 GHz) | Defina a largura do canal de produtividade elevada para maximizar o desempenho. Defina a largura do canal como Automático ou 20Mhz. Utilize 20MHz, se os canais 802.11n forem restritos. Esta definição aplica-se aos adaptadores apenas com capacidade para 802.11n. NOTA: Esta definição não é aplicável aos seguintes adaptadores: Intel® Wireless WiFi Link 4965AGN (utiliza apenas a largura do canal 20 MHz)
Largura do canal 802.11n (5,2 GHz) | Defina a largura do canal de produtividade elevada para maximizar o desempenho. Defina a largura do canal como Automático ou 20Mhz. Utilize 20MHz se os canais 802.11n estiverem restritos. Esta definição só é aplicável aos adaptadores com capacidade para 802.11n. NOTA: Esta definição não é aplicável aos seguintes adaptadores: Intel® WiFi Link 1000 Intel® Wireless WiFi Link 4965AGN
Modo 802.11n | A norma 802.11n baseia-se nas normas 802.11 anteriores adicionando múltiplas entradas e múltiplas saídas (MIMO, multiple-input multiple-output). O MIMO aumenta a produtividade dos dados para melhorar a velocidade de transferência. Seleccione Activado ou Desactivado para definir o modo 802.11n do adaptador WiFi. Activado é a predefinição. Esta definição só é aplicável aos adaptadores com capacidade para 802.11n. NOTA: Para alcançar taxas de transferência superiores a 54 Mbps em ligações 802.11n, a definição de segurança WPA2*-AES tem de estar seleccionada. Pode seleccionar nenhuma segurança (Nenhum) para permitir a configuração e a resolução de problemas da rede. Um administrador pode activar ou desactivar o suporte do modo de produtividade elevada para reduzir o consumo de energia ou conflitos com outras bandas ou problemas de compatibilidade.
Canal Ad hoc | Não é necessário alterar o canal se os restantes computadores da rede ad hoc não utilizarem um canal diferente do canal predefinido. Valor: Seleccione o canal de funcionamento permitido na lista. 802.11b/g: Seleccione esta opção quando utilizar a frequência de banda ad hoc 802.11b e 802.11g (2,4 GHz). 802.11a: Seleccione esta opção quando utilizar a frequência de banda ad hoc 802.11a (5 GHz). Esta definição não é aplicável ao adaptador Intel® WiFi Link 1000. NOTA: Quando não aparecer um canal 802.11a, a inicialização das redes ad hoc não é suportada para canais 802.11a.
Gestão de energia ad hoc | Defina funcionalidades de poupança de energia para redes de dispositivo a dispositivo (ad hoc). Desactivar: Seleccione quando estabelecer a ligação a redes ad hoc que contêm estações que não suportam a gestão de energia ad hoc. Máxima poupança de energia: Seleccione para optimizar a vida útil da bateria. Ambiente ruidoso: Seleccione para optimizar o desempenho ou a ligação com vários clientes.
Modo Ad Hoc QoS | Controlo da qualidade do serviço (QoS) em redes ad hoc. A QoS proporciona a prioritização do tráfego a partir do ponto de acesso numa LAN sem fios com base na classificação do tráfego. WMM (Wi-Fi Multimedia) é a certificação de QoS da Wi-Fi Alliance (WFA). Quando o WMM está activado, o adaptador WiFi utiliza o WMM para suportar capacidades de identificação e de colocação em fila para as redes Wi-Fi. WMM activado (Predefinição) WMM desactivado
Canal de grandes volumes incompatível | Esta definição comunica às redes vizinhas que este adaptador WiFi não é tolerante aos canais de 40MHz na banda de 2,4GHz. A predefinição é desligada (desactivada), para que o adaptador não envie esta notificação. NOTA: Esta definição não é aplicável aos seguintes adaptadores: Intel® Wireless WiFi Link 4965AG_ Intel® PRO/Wireless 3945ABG Network Connection
Protecção do modo misto | Utilize para evitar colisões de dados num ambiente misto de 802.11b e 802.11g. O RTS/CTS (pedir para enviar/limpar para enviar) deve ser utilizado num ambiente onde os clientes não se podem ouvir uns aos outros. O CTS-to-self pode ser utilizado para obter mais produtividade num ambiente onde os clientes estejam próximos e se possam ouvir uns aos outros.
Gestão de energia | Permite a selecção de um equilíbrio entre o consumo de energia e o desempenho do adaptador WiFi. O controlo de deslize das definições do adaptador WiFi define o equilíbrio entre a fonte de alimentação e a bateria do computador. Utilizar valor predefinido: (Predefinição) As definições de energia são baseadas na fonte de alimentação do computador. Manual: Ajuste o controlo de deslize para a configuração pretendida. Utilize a configuração mínima para maximizar a duração da bateria. Utilize a configuração máxima para maximizar o desempenho. NOTA: A diminuição do consumo de energia varia com base nas definições da rede (infra-estrutura).
Agressividade do roaming | Esta definição permite-lhe definir a agressividade com que o seu cliente sem fios faz o roaming para melhorar a ligação a um ponto de acesso. Predefinição: Definição equilibrada entre a fixação e o desempenho do roaming. Menor: O cliente sem fios está fixo. Apenas uma deterioração significativa na qualidade da ligação faz com que ele passe para outro ponto de acesso. Maior: O cliente sem fios controla continuamente a qualidade da ligação. Se ocorrer degradação, ele tenta localizar um melhor ponto de acesso e fazer o roaming para o mesmo.
Melhoria da produtividade | Altere o valor do controlo de explosão de pacotes. Activar: Seleccione para activar a melhoria da produtividade. Desactivar: (Predefinição) Seleccione para desactivar a melhoria da produtividade.
Potência de transmissão | Definição predefinida: configuração de potência mais alta. Menor: Cobertura mínima.: Defina o adaptador com o nível mínimo de potência de transmissão. Permite expandir o número de áreas de cobertura ou confinar uma área de cobertura. Reduz a área de cobertura em áreas de muito tráfego para melhorar a qualidade global da transmissão e evitar a congestão e interferência com outros dispositivos. Maior: Cobertura máxima: Defina o adaptador para um nível de potência de transmissão máxima. Seleccione para o máximo desempenho e alcance em ambientes com outros dispositivos de rádio WiFi limitados. NOTA: A melhor definição é quando o utilizador define sempre a potência de transmissão com o nível mais baixo possível que ainda é compatível com a qualidade da comunicação. Isto permite que o máximo número de dispositivos sem fios funcionem em áreas densas e reduz a interferência com outros dispositivos com os quais partilha o mesmo espectro de rádio. NOTA: Esta definição toma efeito quando for utilizado o modo de dispositivo para dispositivo (ad hoc) ou de rede (infra-estrutura).
Modo sem fios | Seleccione o modo a utilizar para ligar a uma rede sem fios: Apenas 802.11a: Ligue o adaptador sem fios WiFi apenas a redes 802.11a. Não aplicável a todos os adaptadores. Apenas 802.11b: Ligue o adaptador sem fios WiFi apenas a redes 802.11b. Não aplicável a todos os adaptadores. Apenas 802.11g: Ligue o adaptador sem fios WiFi apenas a redes 802.11g. 802.11a e 802.11g: Ligue o adaptador sem fios WiFi apenas a redes 802.11a e 802.11g. Não aplicável a todos os adaptadores. 802.11b e 802.11g: Ligue o adaptador sem fios WiFi apenas a redes 802.11b e 802.11g. Não aplicável a todos os adaptadores. 802.11a, 802.11b e 802.11g: (Predefinição) - Ligue às redes sem fios 802.11a, 802.11b ou 802.11g. Não aplicável a todos os adaptadores.
OK | Guarda as definições e volta à página anterior.
Cancelar | Fecha e cancela quaisquer alterações.

Voltar ao topo

Voltar ao índice

Marcas comerciais e exonerações de responsabilidade