Retour à la table des matières

# Paramètres d'application (outil Administration système)

Un administrateur peut configurer les paramètres de l'utilitaire de connexion Intel® PROSet/Wireless WiFi pour contrôler le comportement de l'application sur l'ordinateur de l'utilisateur et pour sélectionner le niveau de contrôle des utilisateurs sur les divers aspects de leurs connexions WiFi. Ces paramètres sont configurés à l'aide de l'outil Administration système.

REMARQUE : Bon nombre de ces paramètres ne sont applicables qu'aux modules fonctionnant sur le client Windows* XP.

## Méthode d'accès

1. Ouvrez l'outil Administration système.
2. Choisissez de Créer un nouveau module ou d'Ouvrir un module existant.
3. Cliquez sur l'onglet Paramètres de la carte , puis sur Inclure les paramètres de la carte dans ce module.
4. Sélectionnez les paramètres voulus. Certains paramètres exigent la saisie d'autres informations.

## Description des paramètres d'application

Nom | Description
--- | ---
Authentification 802.1X | Autoriser l'utilisateur à créer des profils ou à se connecter à des réseaux prenant en charge les types EAP d'authentification 802.1X suivants : Sélectionnez les types d'authentification 802.1X EAP que vous voulez activer sur l'ordinateur d'un utilisateur : EAP LEAP, EAP PEAP, EAP TLS, EAP SIM EAP TTLS, EAP FAST, EAP AKA. REMARQUE : Ce paramètre n'est applicable qu'aux modules fonctionnant sur le client Windows* XP.
Contrôle d'entrée AAA | M'avertir lorsqu'une autre application utilise la carte WiFi REMARQUE : Ce paramètre n'est applicable qu'aux modules fonctionnant sur le client Windows* XP.
Commutation des cartes | Activer la commutation des cartes En cas d'activation, lors de chaque détection d'une connexion Ethernet filaire, l'utilitaire de connexion WiFi ferme automatiquement toutes les connexions réseau WiFi. Si le système perd sa connexion Ethernet filaire, l'utilitaire de connexion WiFi tente automatiquement de se connecter au dernier profil WiFi connecté. Si le dernier réseau utilisé n'est pas disponible, l'utilitaire de connexion WiFi tente une connexion au premier réseau sans fil disponible en fonction de la liste des profils préférés. REMARQUE : ce comportement s'applique à l'ensemble du système et n'est pas spécifique à un utilisateur.
Outil Administration système | Autoriser l'utilisateur à accéder à l'outil Administration système. Lorsque cette case est cochée, l'utilisateur peut accéder à l'outil Administration système (si celui-ci est installé). Lorsque cette case est désélectionnée, l'accès à l'outil d'Administration système est désactivé.
Lancement automatique d'application | Autoriser l'utilisateur à lancer une application à la connexion. L'activation de cette fonctionnalité permet à l'utilisateur de spécifier une application qui s'ouvrira lors de chaque connexion d'un profil réseau particulier. L'utilisateur sélectionne le profil et peut ensuite spécifier une application, un fichier batch ou un script. Par exemple, l'utilisateur peut souhaiter démarrer automatiquement une session VPN (Virtual Private Network) chaque fois que l'ordinateur portable se connecte à un réseau sans fil spécifique. Si cette fonctionnalité est désélectionnée (désactivée), l'utilisateur ne peut pas spécifier d'application qui se lancerait automatiquement à la connexion d'un profil réseau donné.
Activation de l'émetteur-récepteur par les applications | Permettre le contrôle d'activation WiFi Permet à une application d'un autre fabricant de désactiver l'Utilitaire de connexion Intel® PROSet/Wireless WiFi, bouton Activer WiFi / Désactiver WiFi. REMARQUE : Ce paramètre n'est applicable qu'aux modules fonctionnant sur le client Windows* XP.
CCXv4 | Les extensions compatibles Cisco, version 4, incluent des améliorations de EAP-FAST. Ce sont en particulier des messages et avertissements destinés à l'utilisateur. Sélectionnez Activer CCXv4 pour activer les fonctionnalités Extensions compatibles Cisco, version 4 (CCXv4) pour les profils EAP-FAST. REMARQUE : la fonctionnalité Groupes A-ID (Identificateur d'autorité) EAP-FAST ne sera pas disponible dans l'Administration système si la fonctionnalité CCXv4 est activée. Sélectionnez quelles invites activer ou désactiver sur l'ordinateur d'un utilisateur pour la mise à disponibilité PAC EAP-FAST : Désactiver les invites et les avertissements pour la mise à disponibilité non authentifiée : option permettant de désactiver les invites et les avertissements pour la mise à disponibilité PAC automatique si aucun PAC n'est disponible ou si aucun PAC ne correspond à l'A-ID envoyé par le serveur connecté. Désactiver les invites lors de l'activation du serveur par défaut (A-ID) : option permettant de désactiver les invites lorsqu'un client tombe sur un serveur ayant mis un PAC à disposition précédemment mais qui n'est pas sélectionné comme serveur par défaut. Désactiver la mise à disponibilité non authentifiée après réception du PAC : option permettant de désactiver automatiquement la mise à disponibilité automatique après la réception du PAC pour cet A-ID. REMARQUE : Ce paramètre n'est applicable qu'aux modules fonctionnant sur le client Windows* XP.
Mettre les références en cache | Sélectionnez cette option pour enregistrer les informations d'identification lorsqu'un utilisateur ouvre une session. Si la connexion sans fil est temporairement déconnectée, les informations d'identification enregistrées sont utilisées lors de la reconnexion. Les informations d'identification sont effacées lorsque l'utilisateur ferme la session. REMARQUE : si cette option est désélectionnée, l'option Demander à chaque connexion n'est pas disponible lors de la création des profils.
Avertissement d'expiration d'un certificat | Activer l'avertissement d'expiration Cette option indique à l'utilitaire de connexion WiFi d'avertir les utilisateurs lorsque les certificats vont arriver à expiration. L'URL fourni leur permet de mettre à jour leurs certificats sur un serveur de certificats. Lorsqu'elle est cochée, les champs suivants deviennent actifs : Nombre de jours pour la mise à jour : nombre de jours avant l'expiration pour la réception de l'avertissement. URL de mise à jour du certificat : REMARQUE : Ce paramètre n'est applicable qu'aux modules fonctionnant sur le client Windows* XP.
Réseau poste à poste (ad hoc) | Active ou désactive la capacité d'un utilisateur à créer des profils Poste à poste (ad hoc) ou à se joindre à des réseaux Poste à poste (ad hoc). Sélectionnez une des options suivantes pour activer ou désactiver la capacité d'un utilisateur à se connecter à des réseaux poste à poste : Autoriser les réseaux poste à poste Autoriser les réseaux poste à poste sécurisés uniquement Interdire les réseaux poste à poste Sélectionnez si vous souhaitez autoriser un utilisateur à configurer des profils avec des paramètres Poste à poste (ad hoc) ou empêcher la configuration de profils Poste à poste (ad hoc). Afficher les paramètres poste à poste de l'application Masquer les paramètres poste à poste de l'application Pour supprimer le mode opérationnel Poste à poste (ad hoc) des paramètres généraux de création d'un profil WiFi, sélectionnez à la fois Interdire les réseaux poste à poste et Masquer les paramètres poste à poste de l'application. Cela empêche un utilisateur de créer des profils prenant en charge les réseaux poste à poste (ad hoc). REMARQUE : Ce paramètre n'est applicable qu'aux modules fonctionnant sur le client Windows* XP.
Consignation des événements de pilote | La consignation des événements de pilote capture et enregistre les événements spécifiques au pilote Ces événements sont visibles dans l'observateur d'événements sans fil. Vous pouvez choisir ici d'activer la consignation standard ou la consignation de dépannage. Voir Observateur d'événements sans fil - Paramètres Activer la consignation des événements de pilote Consignation standard Consignation de dépannage
Importation et exportation | Autoriser l'importation ou l'exportation des profils Sélectionnez cette option pour permettre l'importation ou l'exportation depuis ou vers l'ordinateur d'un utilisateur. Si cette option est activée, les profils placés dans le dossier d'importation automatique sont automatiquement importés.
Paramètres de la technologie Intel® Active Management | Nom d'utilisateur Mot de passe Entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe pour contourner les noms utilisés par défaut par la technologie Intel® Active Management pour synchroniser les profils Intel® PROSet/Wireless WiFi.
Technologie Intel® My WiFi (MWT) | Activez l'API Intel® MWT Cell Forwarding. Cliquez pour autoriser des applications tierces à utiliser l’API de redirection cellulaire Intel® MWT des paquets IP en vue de ponter un réseau Intel® MWT utilisant une connexion BSS. REMARQUE : ce paramètre n'est pas applicable aux clients Windows* Vista. Il n'est pas non plus applicable à un client équipé de l'une des cartes suivantes : Intel® PRO/Wireless 3945ABG Network Connection Intel® Wireless WiFi Link 4965AGN Intel® Wireless WiFi Link 4965AG_
Maintenir la connexion | Masquer l'option Maintenir la connexion dans les profils utilisateur. Sélectionnez cette option pour masquer l'option « Maintenir la connexion » dans les Paramètres avancés de l'Assistant Création de profil WiFi. L'option Maintenir la connexion permet de maintenir la connexion sans fil d'un profil utilisateur après la fermeture de session. REMARQUE : l'option Maintenir la connexion peut être utilisée avec un client RPV Nortel s'il est configuré sur Fermer la session lors de la connexion. REMARQUE : Ce paramètre n'est applicable qu'aux modules fonctionnant sur le client Windows* XP.
Maintenir la connexion avec la carte à puce | Maintenir la connexion si la carte à puce est indisponible. Sélectionnez maintenir la connexion si la carte à puce est retirée alors que le périphérique sans fil est connecté à un réseau utilisant des informations d'identification de carte à puce. Le comportement par défaut de l'utilitaire de connexion WiFi consiste à arrêter la connexion utilisant les informations d'identification de carte à puce si la carte à puce est retirée. Lorsque cette fonctionnalité est activée, la connexion est maintenue (sauf si une nouvelle authentification est requise pour une autre raison). Sélectionnez cette option pour maintenir la connexion si la carte à puce est retirée pendant que le périphérique sans fil est connecté à un réseau utilisant les informations d'identification de carte à puce/carte SIM. REMARQUE : Ce paramètre n'est applicable qu'aux modules fonctionnant sur le client Windows* XP.
Activation de l'émetteur-récepteur par un message | Autoriser l'envoi d'un message en cas d'activation de la fonctionnalité WiFi sur l'ordinateur de l'utilisateur Sélectionnez cette option pour autoriser une application tierce à avertir l'utilisateur en cas de désactivation du commutateur d'activation/désactivation de l'émetteur-récepteur Intel® PROSet/Wireless WiFi. REMARQUE : Ce paramètre n'est applicable qu'aux modules fonctionnant sur le client Windows* XP.
Coexistence de Microsoft Windows* XP | Sélectionnez Autoriser la coexistence du service de configuration automatique sans fil de Microsoft et de Intel® PROSet/Wireless WiFi sur ce système. Sélectionnez cette option pour empêcher la désactivation du service de configuration automatique Microsoft Windows* XP lorsque le logiciel Intel® PROSet/Wireless WiFi est activé. Sélectionnez pour permettre la coexistence. REMARQUE : Ce paramètre n'est applicable qu'aux modules fonctionnant sur le client Windows* XP.
Connexion permanente | Sélectionnez Assurez-vous que la connexion permanente et les stratégies de l'ordinateur sont mises à jour avant la connexion de l'utilisateur. REMARQUE : la mise à jour des stratégies peut retarder l'affichage de l'écran de connexion d'environ deux minutes. REMARQUE : Ce paramètre n'est applicable qu'aux modules fonctionnant sur le client Windows* XP.
Mode Cisco de connexion avant ouverture de session | Activer le mode Cisco lors de la connexion avant ouverture de session Les points d'accès Cisco peuvent prendre en charge plusieurs noms de réseaux WiFi (SSID) mais en diffusent un seul. Pour se connecter à un tel point d'accès, chaque profil fait l'objet d'une tentative de connexion. Ce mode de connexion à chaque profil est nommé Mode Cisco. L'option est activée par défaut. Désélectionnez-la pour la désactiver. REMARQUE : si cette option est activée, la connexion avant ouverture de session peut durer plus longtemps. REMARQUE : Ce paramètre n'est applicable qu'aux modules fonctionnant sur le client Windows* XP.
Connectivité des profils | Désactiver la commutation des profils utilisateur Ceci permet de contrôler la connexion des utilisateurs aux profils d'administration. Ce paramètre désactivé, l'utilisateur peut se connecter aux profils utilisateur et administrateur. Lorsque le paramètre est activé, l'utilisateur ne peut se connecter qu'aux profils d'administration, et l'administrateur choisit quels profils d'administration seront disponibles pour l'utilisateur, de la manière suivante : Autoriser l'utilisateur à utiliser tous les profils d'administration pour se connecter Autoriser l'utilisateur à utiliser uniquement le premier profil d'administration pour se connecter REMARQUE : Ce paramètre n'est applicable qu'aux modules fonctionnant sur le client Windows* XP.
Niveau de sécurité | Sélectionnez le niveau de sécurité de l'ordinateur d'un utilisateur. Les utilisateurs peuvent se connecter à des profils dotés de ce niveau de sécurité uniquement. Autoriser l'utilisateur à se connecter aux réseaux en utilisant la sécurité personnelle uniquement. REMARQUE : Ce paramètre n'est applicable qu'aux modules fonctionnant sur le client Windows* XP.
Notification de dossier partagé | Sélectionnez le paramètre de notification de dossier partagé de l'ordinateur d'un utilisateur. Supprimer automatiquement le partage des dossiers partagés en cas de connexion à un réseau non sécurisé. Désactiver cette notification. Avertir en cas de connexion à un réseau non sécurisé (par défaut). REMARQUE : Ce paramètre n'est applicable qu'aux modules fonctionnant sur le client Windows* XP.
Ouverture de session unique | Sélectionne les types de profils d'administration que vous voulez activer sur l'ordinateur d'un utilisateur. Authentification unique Connexion permanente : les profils sont actifs au démarrage et lorsque aucun utilisateur n'est connecté à l'ordinateur. Connexion avant ouverture de session/commun : les profils sont activés immédiatement lorsqu'un utilisateur ouvre une session sur l'ordinateur. Si les fonctionnalités de connexion avant ouverture de session sont installées, le profil est activé pendant le processus de connexion. Si ces fonctionnalités ne sont pas installées, le profil est commun et devient actif au début de la session utilisateur. Les profils d'administration sont placés au sommet ou en bas de la liste des profils utilisateur. Ils ne peuvent pas être modifiés ou supprimés par un utilisateur. REMARQUE : Ce paramètre n'est applicable qu'aux modules fonctionnant sur le client Windows* XP.
Informations de support | Spécifiez les informations de support affichées dans la boîte de dialogue À propos de de l'utilitaire de connexion WiFi. URL : entrez l'adresse du site Web du centre d'assistance auquel vous souhaitez que vos clients accèdent pour obtenir de l'assistance technique. Numéro de téléphone : entrez le numéro de téléphone que vous souhaitez que vos clients appellent pour obtenir de l'assistance technique.
Voix sur IP | Permet à un logiciel tiers d'utiliser l'application VoIP sur l'ordinateur d'un utilisateur. Cette fonctionnalité est activée par défaut.
Wi-Fi Protected Setup* | Il est possible de configurer l'utilitaire de connexion WiFi pour fonctionner comme registre pour les points d'accès qui prennent en charge Wi-Fi Protected Setup*. Le registre transfère automatiquement et de manière sécurisée la clé ou le mot de passe du point d'accès avec une unité Flash USB ou un autre périphérique externe. Autoriser l'enregistrement d'autres périphériques (par défaut). Masquer l'option Autoriser l'enregistrement d'autres périphériques. Sélectionnez Autoriser l'enregistrement d'autres périphériques pour permettre à l'utilitaire de connexion WiFi d'enregistrer d'autres périphériques. Sélectionnez également Masquer Autoriser l'enregistrement du périphérique dans les paramètres d'application de l'utilitaire de connexion WiFi afin d'empêcher l'utilisateur de modifier les paramètres. REMARQUE : Ce paramètre n'est applicable qu'aux modules fonctionnant sur le client Windows* XP.
Gestionnaire WiFi | Sélectionnez quel gestionnaire WiFi contrôle les connexions sans fil d'un utilisateur. Utilisez le gestionnaire WiFi utilisé lors de la session précédente de l'utilisateur ou autorisez chaque utilisateur à sélectionner le gestionnaire WiFi qu'il préfère. Autoriser tous les utilisateurs à basculer entre Intel® PROSet/Wireless WiFi et le Service de configuration automatique sans fil de Windows* XP après la connexion. Le gestionnaire WiFi utilisé à la connexion est déterminé par celui qui était utilisé avant la déconnexion de l'utilisateur. REMARQUE : Ce paramètre n'est applicable qu'aux modules fonctionnant sur le client Windows* XP.
Activer/Désactiver WiFi | Contrôler l'émetteur-récepteur sans fil. Aucune modification : l'émetteur-récepteur est activé ou désactivé. Désactiver WiFi : Ce profil d'administration désactive l'émetteur-récepteur. Activer WiFi : Ce profil d'administration active l'émetteur-récepteur. Désactiver l'émetteur 802.11a uniquement : Cette option est disponible lorsque Activer Wifi est sélectionné. Désactiver la commande d'activation/désactivation de l'émetteur-récepteur : Sélectionnez cette option pour empêcher un utilisateur d'accéder à la commande Activer/Désactiver WiFi de la fenêtre principale de l'utilitaire de connexion WiFi ou dans le menu de la barre des tâches. L'utilisateur est averti que la fonctionnalité est désactivée par l'administrateur s'il tente d'activer ou de désactiver l'émetteur-récepteur. Ajouter la commande d'activation/désactivation de l'émetteur-récepteur 802.11a : Sélectionnez cette option pour autoriser l'utilisateur à activer/désactiver l'émetteur-récepteur 802.11a séparément de l'émetteur-récepteur 802.11b/g. Si vous sélectionnez cette option, l'option Désactiver la commande d'activation/désactivation de l'émetteur-récepteur 802.11a est rendue disponible. Sélectionnez cette option pour afficher le contrôle d'activation/désactivation de l'émetteur-récepteur 802.11a, tout en le désactivant. Cela vous permet de donner le contrôle individuel des émetteurs-récepteurs à l'utilisateur. Une fois cette fonctionnalité installée sur l'ordinateur d'un utilisateur, suivez les instructions ci-dessous pour activer/désactiver l'émetteur-récepteur 802.11a. Pour désactiver l'émetteur-récepteur 802.11a : Sur la fenêtre principale de l'utilitaire de connexion WiFi, cliquez sur le bouton Activer WiFi. La liste des options de l'émetteur-récepteur s'affiche. Sélectionnez Désactiver émetteur-récepteur 802.11a. L'émetteur-récepteur 802.11a est maintenant désactivé. Pour activer l'émetteur-récepteur 802.11a : Sur la fenêtre principale de l'utilitaire de connexion WiFi, cliquez sur le bouton Désactiver émetteur-récepteur 801-11a. La liste des options de l'émetteur-récepteur s'affiche. Sélectionnez Activer WiFi. L'émetteur-récepteur 802.11a est maintenant activé. REMARQUE : Ce paramètre n'est applicable qu'aux modules fonctionnant sur le client Windows* XP.
Observateur d'événements sans fil - Paramètres | Observateur d'événements sans fil - Paramètres Activer la consignation des événements sans fil Cette fonctionnalité crée des fichiers journaux des événements sans fil sur le système client ; il sera ensuite possible de les copier vers un serveur de fichiers en réseau ou ailleurs. La consignation des événements sans fil est désactivée par défaut. Si vous cliquez sur Activer la consignation des événements sans fil, les Paramètres sont activés. Cliquez sur Paramètres pour ouvrir une fenêtre de paramètres du fichier journal. Onglet Général Spécifiez le dossier d'écriture du fichier journal des événements sans fil : Spécifiez un emplacement absolu sur le système client. Préfixe du nom du fichier journal : C'est le nom du fichier journal. Le nom est : <ComputerName_UserDomain>. Taille maximale du fichier journal : Pour empêcher les fichiers journaux de devenir trop volumineux, un nouveau fichier journal est créé lorsque le fichier journal actuel dépasse la taille spécifiée en Mo. La taille par défaut est de 1 Mo. La taille du fichier peut être augmentée jusqu'à dix mégaoctets par incréments d'un mégaoctet. Onglet copie du fichier journal Activer la copie du fichier journal : Cette fonctionnalité permet de copier les fichiers journaux du client à un autre emplacement. Copier les fichier sjournaux à l'emplacement suivant : Indique où seront copiés les fichiers journaux. Il s'agit en général d'un serveur d'admnistration. Sélectionner ci-dessous la fréquence de copie : Deux options de férquence des copies sont disponibles. Copier tous les fichiers journaux précédents lors de la création d'un nouveau fichier journal. Copier tous les fichiers journaux précédents à l'intervalle spécifié en nombre de jours : Sélectionnez le nombre de jour, entre 1 et 30. L'intervalle par défaut est de sept jours. Onglet Suppression du fichier journal Sélectionnez ci-dessous l'option de suppression des anciens fichiers journaux : Ne jamais supprimer les anciens fichiers journaux. Supprimer les anciens fichiers journaux en présence de l'une des situations suivantes : Supprimer les anciens fichiers journaux après le nombre de jours suivant : Ce nombre peut varier de 1 à 30. Supprimer les anciens fichiers journaux lorsque leur taille totale dépasse : Cette valeur peut varier de 1 à 10 Mo par incréments d'un mégaoctet. Supprimer les anciens fichiers journaux après chaque copie réussie du fichier journal.
Fermer | Ferme l'outil Administration système.
Aide ? | Fournit l'aide en ligne de cette page.

Retour au début

Retour à la table des matières

Marques et exclusions de responsabilité