Zpět na obsah

# Obecná nastavení Průvodce profily

Strana Obecná nastavení je první stranou Průvodce vytvořením profilu WiFi sítě.

POZNÁMKA: Pojmy „bezdrátový“ a „WiFi“ v této nápovědě jsou vzájemně zaměnitelné.

## Přístup

1. Spusťte Nástroj správce. Otevřete nový nebo existující balíček.
2. Na kartě Profily klepněte na položku Vlastnosti u existujícího profilu. Chcete-li vytvořit nový profil, klepněte na tlačítko Přidat.

Při konfigurování profilu můžete použít levé podokno k navigaci na strany Obecná nastavení a Nastavení zabezpečení. Ke stejnému účelu lze rovněž použít tlačítka Zpět a Další v dolní části Průvodce profilem.

## Popis strany Obecná nastavení

Název | Popis
--- | ---
Název profilu | Název profilu bezdrátové sítě. Při konfigurování bezdrátové sítě, která byla vybrána ze seznamu WiFi sítě, je název profilu stejný jako název WiFi sítě (SSID). Tento název můžete podle potřeby nahradit popisnějším nebo vhodnějším názvem. Příklady: Moje kancelářská síť, Honzova domácí síť, Síť společnosti ABC
Název sítě WiFi (SSID) | Název přístupového bodu bezdrátové sítě, který používá WiFi adaptér k připojení. Název sítě musí přesně odpovídat názvu bezdrátového přístupového bodu. V tomto názvu se rozlišují velká a malá písmena. Při konfigurování bezdrátové sítě, která byla vybrána se seznamu WiFi sítě, je název sítě převzat ze seznamu bezdrátových sítí. Tento název nelze a není vhodné měnit. <SSID není vysílán>: Pokud přístupový bod nevysílá svůj název sítě (SSID) nebo WiFi adaptér přijme skrytý název sítě z tajného přístupového bodu, bude v seznamu WiFi sítí zobrazena tato zpráva. K přidružení k síťové položce <SSID není vysílán> musí být před připojením vytvořen nový profil. Zadejte skutečný název SSID přístupového bodu. Po připojení je v seznamu WiFi sítí stále zobrazena zpráva <SSID není vysílán>. Přidružený profil SSID je zobrazen v seznamu profilů.
Provozní režim | Síť (infrastruktura): Slouží k připojení k přístupovému bodu. Síť typu infrastruktura sestává z jednoho nebo více přístupových bodů a jednoho nebo více počítačů s WiFi adaptéry. Tento typ připojení se používá v domácích sítích, podnikových sítích, hotelech a dalších zařízeních pro přístup k síti nebo k Internetu. POZNÁMKA: Pro profily správce (profily Před přihlášením/Běžný a Trvalý) je k dispozici jen režim Síť (infrastruktura). Další informace najdete v části Nástroj správce . Zařízení-zařízení (ad hoc): Slouží k přímému připojení počítačů v bezdrátové síti ad hoc. Tento typ připojení je vhodný ke spojení pouze mezi dvěma nebo více počítači. Neumožňuje přístup k síťovým prostředkům nebo k Internetu.
Typ profilu správce (Viditelné jen v Nástroji správce.) | Trvalý: Trvalé profily se používají při spuštění nebo když k počítači není přihlášen žádný uživatel. Po odhlášení uživatele trvalý profil udržuje bezdrátové připojení do vypnutí počítače nebo do přihlášení jiného uživatele. Před přihlášením/Běžný: Tyto profily jsou dostupné jen pomocí Nástroje správce. Profil Před přihlášením/Běžný se používá po přihlášení uživatele. Připojení je navázáno během přihlašování k systému Windows (Před přihlášením/Běžný). Tento profil sdílejí všichni uživatelé.
Upřesnit | Klepnutím na tlačítko Upřesnit přejděte na stranu Upřesnit nastavení. Na straně Upřesnit nastavení můžete nastavit možnosti Udržovat připojení, Formát uživatelského jména, Automatické připojení a Automatický import, spustit aplikaci (Spustit aplikaci), zadat heslo profilu (Ochrana heslem), zadat adresu určitého přístupového bodu, ke kterému se má adaptér připojit (Povinný přístupový bod) a nastavit možnosti funkce Připojení před přihlášením.
Další | Přejdete na stránku Nastavení zabezpečení.
OK | Dokončení vytváření nového profilu s aktuálním nastavením.
Storno | Zavře Průvodce vytvořením profilu WiFi sítě a zruší veškeré změny.
Nápověda? | Zobrazí informace nápovědy pro tuto stránku.

Zpět na začátek

Zpět na obsah

Ochranné známky a právní dodatky