К содержанию

# Настройки приложения (программа Администратор)

Администратор может настроить утилиту подключения Intel® PROSet/Wireless WiFi для управления работой приложения на компьютерах пользователей, а также выбрать уровень контроля, который пользователи будут иметь над различными аспектами их подключений WiFi. Эти настройки производятся с помощью программы Администратор.

ПРИМЕЧАНИЕ. Многие из этих настроек применяются только для пакетов, работающих на клиентах Windows* XP.

## Доступ

1. Откройте программу Администратор.
2. Выберите Создать новый пакет или Открыть существующий пакет.
3. Щелкните вкладку Настройки приложения и выберите Включить настройки приложения в этот пакет.
4. Выберите нужные настройки. Для некоторых из них нужна дополнительная информация.

## Описание настроек приложения

Имя | Описание
--- | ---
Аутентификация 802.1X | Разрешение для пользователя создавать профили или подключаться к сетям, поддерживающим следующие типы EAP для аутентификации 802.1X. Выберите типы EAP-аутентификации 802.1X для включения в компьютере пользователя: EAP LEAP, EAP PEAP, EAP TLS, EAP SIM, EAP TTLS, EAP FAST, EAP AKA. ПРИМЕЧАНИЕ. Эта настройка применяется только для пакетов, работающих на клиентах Windows* XP.
Функции AAA в управлении | Оповещать, когда другое приложение использует адаптер WiFi ПРИМЕЧАНИЕ. Эта настройка применяется только для пакетов, работающих на клиентах Windows* XP.
Переключение адаптера | Вкл. переключение адаптера Когда эта функция включена, и будет обнаружено действительное проводное подключение Ethernet, утилита подключения WiFi автоматически завершит все подключения WiFi. В случае, если система потеряет проводное подключение Ethernet, утилита подключения WiFi автоматически попытается восстановить соединение WiFi при помощи последнего использованного профиля. Если последний использованный профиль окажется недоступен, утилита подключений WiFi попытается подключиться к первой доступной беспроводной сети на основе предпочитаемого списка профилей. ПРИМЕЧАНИЕ. Этот сценарий относится ко всей системе в целом и не свойственен конкретному пользователю.
Программа Администратор | Разрешить доступ пользователей к программе Администратор. Установленный флажок пометки обеспечивает доступ пользователей на их компьютерах к программе Администратор (если она установлена). Отмените выбор этого параметра для удаления возможности доступа к программе Администратор.
Автоматический запуск приложения | Разрешить пользователю запускать приложения при подключении. Включение этой функции дает пользователю возможность указать приложение, запускаемое при подключении конкретного сетевого профиля. Пользователь должен выбрать профиль и затем указать приложение, файл автозапуска или сценарий. Например, он может выбрать автоматический запуск сеанса VPN (Virtual Private Network) при подключении ноутбука к конкретной беспроводной сети. Если эта функция не отмечена (выключена), пользователь не сможет выбрать приложения для автоматического запуска при подключении данного сетевого профиля.
Переключать радиообмен из приложения | Переключение связи WiFi Позволяет использовать приложение независимой компании для включения или отключения переключателя беспроводной связи Вкл. WiFi / Выкл. WiFi утилиты подключения Intel® PROSet/Wireless WiFi. ПРИМЕЧАНИЕ. Эта настройка применяется только для пакетов, работающих на клиентах Windows* XP.
CCXv4 | Cisco Compatible Extensions версии 4 включают дополнения для EAP-FAST. Среди них параметры отправки предупреждений и извещений пользователей. Выберите Включить CCXv4 для включения функций Cisco Compatible Extensions версии 4 (CCXv4) для профилей EAP-FAST. ПРИМЕЧАНИЕ. Функция групп (A-ID) идентификатора установления подлинности EAP-FAST в программе Администратор недоступна, если не выбран параметр CCXv4. Выберите необходимый вариант для включения или отключения в компьютере пользователя функции идентификации EAP-FAST PAC: Отключить извещения и предупреждения для идентификации без аутентификации: Данный параметр управляет предупреждениями и извещениями функции автоматической идентификации по ключу PAC, если ключ PAC отсутствует или не соответствует идентификатору A-ID, присланному подключенным сервером. Отключить извещения при смене сервера по умолчанию (A-ID): Данный параметр отключает извещения, когда клиентская станция обнаружит сервер аутентификации с ключом PAC до того, как этот сервер будет выбран сервером по умолчанию. Отключить идентификацию без аутентификации после ввода ключа PAC: Данный параметр отключает автоматическую аутентификацию после того, как будет подтверждена подлинность ключа PAC для этой группы A-ID. ПРИМЕЧАНИЕ. Эта настройка применяется только для пакетов, работающих на клиентах Windows* XP.
Кэшировать учетные данные | Используется для сохранения идентификационной информации после входа пользователя в систему. Если беспроводное подключение будет временно разорвано, сохраненные учетные данные используются после восстановления подключения. Эти данные удаляются после завершения сеанса пользователя. ПРИМЕЧАНИЕ. Если этот параметр не отмечен, функция Запрашивать при каждом подключении будет недоступна во время создания профилей.
Предупреждение о завершении срока действия сертификата | Предупреждать о завершении срока действия сертификата Если отмечено, утилита подключения WiFi известит пользователей о завершении срока действия сертификатов. Указанный адрес необходим для обновления сертификатов с сервера сертификации. Если установлено, становятся активны следующие поля: Число дней для обновления сертификата: Это число дней до истечения срока, во время которого пользователь получает предупреждения. Адрес обновления сертификата ПРИМЕЧАНИЕ. Эта настройка применяется только для пакетов, работающих на клиентах Windows* XP.
Одноранговая (Ad Hoc) сетевая среда | Используется для включения или отключения возможности пользователя создавать профили одноранговой сети (ad hoc) или подключаться к одноранговым сетям (ad hoc). Выберите один из следующих параметров для разрешения или запрещения пользователю подключаться к одноранговым сетям: Включить одноранговую сеть Включить только защищенную одноранговую сеть Отключить одноранговую сеть Выберите для разрешения пользователю конфигурировать профили с настройками одноранговой сети (ad hoc) или для предупреждения конфигурирования профилей одноранговой сети (ad hoc): Показать настройки приложения одноранговой сети Скрыть настройки приложения одноранговой сети Для удаления режима одноранговой сети (ad hoc) из списка общих настроек мастера создания профилей выберите оба параметра: Отключить одноранговую сеть и Скрыть настройки приложения одноранговой сети. Это предотвратит возможность создания пользователем профилей, использующих настройки одноранговой сети (ad hoc). ПРИМЕЧАНИЕ. Эта настройка применяется только для пакетов, работающих на клиентах Windows* XP.
Журнал событий драйвера | В журнал драйвера заносятся события, происходящие с конкретным драйвером. Эти события будут отображаться в программе просмотра событий беспроводной сети. Вы можете выбрать стандартное ведение журнала или протоколирование событий устранения неисправностей. См. раздел Настройки программы просмотра событий Включить журнал событий драйвера Стандартный журнал Журнал устранения неисправностей
Импорт и экспорт | Включить функцию импорта или экспорта профилей Выберите для разрешения импорта или экспорта профилей из компьютера пользователя Если эта функция включена, профили помещенные в паку автоимпорта будут импортированы автоматически.
Настройки технологии Intel® Active Management | Имя пользователя Пароль Введите имя пользователя и пароль для замены имен по умолчанию, используемых приложением технологии Intel® Active Management для синхронизации профилей утилиты подключения Intel® PROSet/Wireless WiFi.
Технология Intel® My WiFi (MWT) | Включите интерфейс пересылки в сотах Intel® MWT. Щелкните для включения приложения стороннего производителя для использования интерфейса пересылки пакетов IP в сотах Intel® MWT для взаимодействия сети Intel® MWT с подключением BSS. ПРИМЕЧАНИЕ. Эти настройки не применимы для клиентов Windows* XP. Эта настройка также не применима для клиентов, оборудованных одним из следующих адаптеров: Адаптер Intel® PRO/Wireless 3945ABG Network Connection Адаптер Intel® Wireless WiFi Link 4965AGN Адаптер Intel® Wireless WiFi Link 4965AG_
Поддержание подключения | Скрыть функцию "Поддержание подключения" для профилей пользователей Выберите, чтобы скрыть параметр Поддержание подключения в расширенных настройках мастера создания профилей WiFi. Параметр "Поддержание подключения" работает с подключением WiFi, используя профиль пользователя после выхода того из системы. ПРИМЕЧАНИЕ. Параметр "Поддержание подключения" может использоваться с клиентом Nortel VPN, когда тот сконфигурирован для настройки подключения после выхода из системы. ПРИМЕЧАНИЕ. Эта настройка применяется только для пакетов, работающих на клиентах Windows* XP.
Обслуживание подключения через смарт-карту | Поддерживать подключения, если смарт-карта недоступна Установите этот флажок для поддержания подключения, если смарт-карта была извлечена во время подключения к сети беспроводного устройства с использованием учетных данных смарт- или SIM-карты. По умолчанию утилита подключений WiFi завершит подключение, использующее учетные данные смарт-карты, если последняя была извлечена. Включение этой функции вызовет поддержание активности подключения (если не требуется повторная аутентификация по какой-либо другой причине). Установите этот флажок для поддержания подключения, если смарт-карта была извлечена во время подключения к сети компьютера с использованием учетных данных смарт- или SIM-карты. ПРИМЕЧАНИЕ. Эта настройка применяется только для пакетов, работающих на клиентах Windows* XP.
Оповещать о переключении радиообмена | Отображать сообщение о переключении беспроводной связи в компьютере пользователя Выберите этот параметр для разрешения использования приложения независимой компании для извещения пользователя об изменении состояния переключателя утилиты подключения Intel® PROSet/Wireless WiFi. ПРИМЕЧАНИЕ. Эта настройка применяется только для пакетов, работающих на клиентах Windows* XP.
Совместное использование с Microsoft Windows* XP | Включите совместное использование конфигурации беспроводной настройки Microsoft и Intel® PROSet/Wireless WiFi. Выберите для предотвращения отключения службы беспроводной настройки Microsoft* Windows XP во время активности утилиты подключения Intel® PROSet/Wireless WiFi. Выберите для разрешения совместного использования. ПРИМЕЧАНИЕ. Эта настройка применяется только для пакетов, работающих на клиентах Windows* XP.
Постоянное подключение | Выберите Проверить, что политики компьютера и постоянного подключения обновляются до входа пользователя в систему. ПРИМЕЧАНИЕ. Обновление политик может задержать появление экрана входа на 2 минуты. ПРИМЕЧАНИЕ. Эта настройка применяется только для пакетов, работающих на клиентах Windows* XP.
Предварительное подключение в режиме Cisco | Включить режим Cisco для предварительного подключения Точки доступа Cisco имеют поддержку нескольких имен сети WiFi (идентификаторов SSID), но только одна из них может использоваться для отправки широковещательных пакетов. Для подключения к такой точке доступа выполняется попытка подключения с каждым профилем. Данный режим подключения к каждому профилю представляет режим Cisco. Включена настройка по умолчанию. Отмените выбор для отключения. ПРИМЕЧАНИЕ. Если включено, процедура предварительного подключения может увеличить время подключения. ПРИМЕЧАНИЕ. Эта настройка применяется только для пакетов, работающих на клиентах Windows* XP.
Подключения профиля | Отключить функцию переключения профилей пользователями Данная функция обеспечивает контроль подключения пользователя к профилям администратора. Отключение этого параметра позволяет пользователю подключаться с помощью как профилей пользователя, так и профилей администратора. Когда она включена, пользователь может подключаться к профилям администратора, а администратор в свою очередь может выбрать доступные для пользователя профили: Разрешить пользователю подключаться ко всем профилям администратора Разрешить пользователю подключаться только к первому профилю администратора ПРИМЕЧАНИЕ. Эта настройка применяется только для пакетов, работающих на клиентах Windows* XP.
Уровень защиты | Выберите уровень защиты компьютера пользователя. Пользователи могут подключаться к профилям только с этим уровнем защиты. Разрешить пользователям подключаться к сетям только с персональным уровнем защиты. ПРИМЕЧАНИЕ. Эта настройка применяется только для пакетов, работающих на клиентах Windows* XP.
Оповещение об общих папках | Включите в компьютере пользователя функцию оповещения об использовании общей папки. Автоматически скрывать мои общие папки при каждом подключении к открытой, незащищенной сети. Отключить это оповещение. Оповещать при подключении к незащищенной сети (по умолчанию). ПРИМЕЧАНИЕ. Эта настройка применяется только для пакетов, работающих на клиентах Windows* XP.
Single Sign On | Используется для выбора типа профиля администратора для включения в компьютере пользователя. Single Sign-on: Постоянное подключение: Профили активизируются во время загрузки, и когда в системе нет активных пользователей. Предварительное или общее подключение: Профили активизируются после входа пользователя в систему компьютера. Если установлены функции предварительного подключения, профиль будет активизирован во время входа. Если функции предварительного подключения не установлены , в начале сеанса пользователя активизируется общий профиль. Профили администратора помещаются наверх (или вниз) списка профилей пользователя. Они не могут быть изменены или удалены пользователем. ПРИМЕЧАНИЕ. Эта настройка применяется только для пакетов, работающих на клиентах Windows* XP.
Информация поддержки | Укажите информацию поддержки, отображенную в окне О программе утилиты подключений WiFi. Web-адрес поддержки: Введите адрес web-сайта центра поддержки, к которому должны обращаться ваши заказчики за технической поддержкой. Телефон поддержки: Введите телефон центра поддержки, по которому должны обращаться ваши заказчики за технической поддержкой.
Передача голоса по IP | Позволяет использование VoIP (Voice over IP) программным обеспечением независимой компании в компьютере пользователя. По умолчанию включено.
Wi-Fi Protected Setup* | Утилита подключений WiFi может быть настроена для работы регистратором для точек доступа, поддерживающих Wi-Fi Protected Setup*. Регистратор осуществляет защищенную передачу пароля или ключа точки доступа автоматически или вручную с помощью USB-устройства флэш-памяти или другого внешнего устройства. Включить регистрацию других устройств (по умолчанию). Скрыть включение регистрации устройства. Выберите параметр Включить регистрацию других устройств для включения функции регистрации других устройств утилитой подключения WiFi. Также можно выбрать параметр Скрыть включение регистрации устройства в окне "Настройки приложения" утилиты подключения WiFi для блокирования возможности пользователя менять настройки. ПРИМЕЧАНИЕ. Эта настройка применяется только для пакетов, работающих на клиентах Windows* XP.
Менеджер WiFi | Выберите менеджер WiFi для управления беспроводными подключениями пользователя. Используйте менеджер WiFi предыдущего вошедшего пользователя или позвольте каждому пользователю выбрать свой предпочитаемый менеджер WiFi. Разрешить всем пользователям после входа переключение между Intel® PROSet/Wireless и конфигурацией беспроводной настройки Microsoft Windows* XP. Менеджер WiFi по умолчанию при входе определяется активным менеджером WiFi во время выхода из системы последнего пользователя. ПРИМЕЧАНИЕ. Эта настройка применяется только для пакетов, работающих на клиентах Windows* XP.
Вкл./Выкл. WiFi | Управление беспроводной связью. Без изменений: Радиосвязь не включена или не выключена. Выкл. WiFi: Этот профиль администратора выключает радиосвязь. Вкл. WiFi: Этот профиль администратора включает радиосвязь. Выкл. только 802.11a: Становится доступным для выбора, если установлен флажок Вкл. WiFi. Запретить выбор вкл./выкл. WiFi: Выберите для предотвращения доступа пользователя к параметрам Вкл. WiFi / Выкл. WiFi в главном меню утилиты подключений WiFi или на панели задач. Пользователь получит сообщение Эта функция отключена администратором, если он попытается включить или выключить радиосвязь. Добавить функцию вкл./выкл. 802.11a: Выберите для разрешения пользователю включать/выключать радиосвязь 802.11a отдельно от 802.11b/g. Если установить этот флажок, параметр Запретить выбор вкл./выкл. 802.11a снова будет доступен. Если отметить его, пользователь будет видеть параметр 802.11a но не сможет им управлять. Эти функции дают пользователю индивидуальный контроль над радиообменом. После того, как эта функция будет установлена в компьютер пользователя, выполните приведенные инструкции для включения или выключения управления радиообменом 802.11a. Для выключения радиообмена 802.11a: В главном окне утилиты подключений WiFi щелкните кнопку Вкл. WiFi. Отобразится список параметров радиообмена. Выберите Выкл. радиообмен 802.11a. Теперь радиообмен 802.11a выключен. Для включения радиообмена 802.11a: В главном окне утилиты подключений WiFi щелкните кнопку Выкл. радиообмен 802.11a. Отобразится список параметров радиообмена. Выберите Вкл. WiFi. Теперь радиообмен 802.11a включен. ПРИМЕЧАНИЕ. Эта настройка применяется только для пакетов, работающих на клиентах Windows* XP.
Настройки программы просмотра событий | Настройки программы просмотра событий Включить журнал событий беспроводной связи Эта функция создает файлы журнала событий беспроводного подключения, которые можно скопировать на сетевой файл-сервер или в другое место. По умолчанию ведение журнала событий беспроводной сети выключено. После выбора Включить журнал событий беспроводного подключения и Настройки журнал будет включен. Щелкните Настройки для открытия окна настроек файла журнала. Вкладка "Общее" Укажите папку для записи файлов журнала: Укажите местоположение журнала на клиентской системе. Префикс имени файла журнала: Это имя файла журнала. Имя по умолчанию: <имя_компьютера_пользователь_домена>. Макс. размер файла: Чтобы файлы журнала не были слишком большими, каждый новый файл будет создаваться после достижения текущим файлом указанного размера в МБ: По умолчанию задан размер 1 мегабайт. Вы можете установить размер файла 10 мегабайт с приращением по одному мегабайту. Вкладка "Копирование файла журнала" Включить копирование файлов журнала: Эта функция позволяет копировать файлы журнала в другое местоположение. Копировать файлы в следующее место: Указывает место для копирования файлов журнала. Обычно это сервер администрирования. Выберите частоту копирования: Существует две возможности копирования. Копировать все созданные ранее файлы после появления нового файла. Копировать все созданные ранее файлы каждое следующее число дней: Выберите число дней; это число может быть в интервале от 1 до 30. По умолчанию - 7 дней. Вкладка "Удаление файла журнала" Выберите, когда удалять старые файлы журнала: Никогда не удалять старые файлы. Удалять старый журнал в случае выполнения следующих условий: Удалять старые файлы каждое следующее число дней: Это число может быть в интервале от 1 до 30. Удалять старые файлы после превышения общего размера всех файлов: Это число может быть в интервале от 1 до 10 мегабайт (МБ) с приращением по одному мегабайту. Удалять старые файлы после успешного копирования каждого файла.
Закрыть | Закрывает программу Администратор.
Справка | Отображает справочную информацию для этой страницы.

К началу страницы

К содержанию

Товарные знаки и отказ от обязательств